**Ремонт приміщення**:

1. Підвісна стеля типу «Армстронг»
2. Покриття підлоги:
* ПВХ
* Тип по применению Полукоммерческий
* Толщина защитного слоя 0,3мм
* Общая толщина изделия 2 мм
* Цвет Бук
* Ширина рулона 3м
* Плинтус и фурнитура
* Алюминевый профиль для пола, 30 мм
1. Ремонт стін у приміщенні №7,№8 та підлоги у приміщенні №7,№8, ІІ (за техпаспортом):
* QSB 10мм
* Цементно-піщана суміш
* Вапняно-цементна суміш (ШТ)
* Шпаклівка стартова
* Шпаклівка фінішна
* Грунтовка
1. Фарба фасадна
2. Фарба для внутрішніх робіт
3. Освітлення:
* LED-лампа 12Вт , Е27
* аккумуляторна LED-лампа с ДУ

Тип диода: OSL

Количество диодов: 16

Время работы: до 6 часов

Мощность: 3 W

Питание: аккумулятор 1000 mAh