|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Ремонт приміщень клубу за місцем мешкання "Лідер" Амур-Нижньодніпровської філії КЗ "МДМЦ" ДМР,вул. Шолохова, 7, |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ. ТАМБУР |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,041 |   |
| 2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,041 |   |
| 3 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,041 |   |
| 4 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,041 |   |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | 100м2 | 0,041 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,035 |   |
| 7 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,035 |   |
| 8 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,035 |   |
| 9 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,035 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 10 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,11 |   |
| 11 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,11 |   |
| 12 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштуваннякаркасу | 100м2 | 0,11 |   |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,0662 |   |
| 14 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,11 |   |
| 15 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштуваннякаркасу | 100м2 | 0,11 |   |
| 16 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,11 |   |
| 17 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,0662 |   |
| 18 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0662 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,0662 |   |
|   | Розділ. КОРИДОР |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 20 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,051 |   |
| 21 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,051 |   |
| 22 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,051 |   |
| 23 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,051 |   |
| 24 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | 100м2 | 0,051 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 25 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,051 |   |
| 26 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,051 |   |
| 27 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,051 |   |
| 28 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,051 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 29 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,121 |   |
| 30 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,09 |   |
| 31 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,121 |   |
| 32 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштуваннякаркасу | 100м2 | 0,121 |   |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0,121 |   |
| 34 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,09 |   |
| 35 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,09 |   |
| 36 | Просте фарбування стiн полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами по штукатурцi та збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,09 |   |
|   | Розділ. КІМНАТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 37 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,366 |   |
| 38 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,235 |   |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,366 |   |
| 40 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,366 |   |
| 41 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,366 |   |
| 42 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 36,6 |   |
| 43 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,366 |   |
| 44 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,366 |   |
| 45 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,366 |   |
| 46 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,235 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 47 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,366 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,366 |   |
| 49 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,366 |   |
| 50 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,366 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 51 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,5992 |   |
| 52 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,5992 |   |
| 53 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,5992 |   |
| 54 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | 100м2 | 0,5992 |   |
| 55 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,5992 |   |
|   | Розділ. ПРИМІЩЕННЯ № 1 |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 56 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,13 |   |
| 57 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,146 |   |
| 58 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,13 |   |
| 59 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,13 |   |
| 60 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,13 |   |
| 61 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13 |   |
| 62 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,13 |   |
| 63 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,13 |   |
| 64 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,13 |   |
| 65 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,146 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 66 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,13 |   |
| 67 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,13 |   |
| 68 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,13 |   |
| 69 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,13 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 70 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 |   |
| 71 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,3832 |   |
| 72 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 |   |
| 73 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | 100м2 | 0,3832 |   |
| 74 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 |   |
|   | УЛАШТУВАННЯ ПРОРІЗУ |   |   |   |
| 75 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 0,4 |   |
| 76 | Пiдсилення цегляних стiн стальними обоймами | т | 0,044 |   |
|   | Розділ. КАБІНЕТ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 77 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,137 |   |
| 78 | Розбирання цементних плiнтусiв | 100м | 0,156 |   |
| 79 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,137 |   |
| 80 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,137 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,137 |   |
| 82 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,7 |   |
| 83 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,137 |   |
| 84 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,137 |   |
| 85 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,137 |   |
| 86 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,156 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 87 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,137 |   |
| 88 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,137 |   |
| 89 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 |   |
| 90 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,137 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 91 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,3832 |   |
| 92 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,3832 |   |
| 93 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,3832 |   |
| 94 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | 100м2 | 0,3832 |   |
| 95 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,3832 |   |
|   | Розділ. РОЗДЯГАЛЬНЯ |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 96 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,131 |   |
| 97 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,131 |   |
| 98 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,131 |   |
| 99 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,131 |   |
| 100 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 13,1 |   |
| 101 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,131 |   |
| 102 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,131 |   |
| 103 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,131 |   |
| 104 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,144 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 105 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,131 |   |
| 106 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,131 |   |
| 107 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,137 |   |
| 108 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,131 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 109 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,38 |   |
| 110 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,38 |   |
| 111 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,38 |   |
| 112 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньоїщiльностi | 100м2 | 0,38 |   |
| 113 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,38 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ. СПОРТИВНА ЗАЛА № 1 |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 114 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,58 |   |
| 115 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,3697 |   |
| 116 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,58 |   |
| 117 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,58 |   |
| 118 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,58 |   |
| 119 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 58 |   |
| 120 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,58 |   |
| 121 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,58 |   |
| 122 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,58 |   |
| 123 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,3697 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 124 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,58 |   |
| 125 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,58 |   |
| 126 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,58 |   |
| 127 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,58 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 128 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,9502 |   |
| 129 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 0,9502 |   |
| 130 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,9502 |   |
| 131 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,9502 |   |
|   | Розділ. СПОРТИВНА ЗАЛА № 2 |   |   |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 132 | Розбирання покриттiв пiдлог з полiвiнiлхлоридних плиток | 100м2 | 0,708 |   |
| 133 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,4288 |   |
| 134 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,708 |   |
| 135 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | 100м2 | 0,708 |   |
| 136 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,708 |   |
| 137 | Залiзнення цементних покриттiв | м2 | 70,8 |   |
| 138 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,708 |   |
| 139 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | -0,708 |   |
| 140 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 0,708 |   |
| 141 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,4288 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 142 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель відолiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 0,708 |   |
| 143 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,708 |   |
| 144 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,708 |   |
| 145 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,708 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 146 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 1,184 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 147 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючимрозчином | 100м2 | 1,184 |   |
| 148 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 1,184 |   |
| 149 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | 100м2 | 1,184 |   |
|   | Розділ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 150 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масоюдо 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 1 |   |
| 151 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,1 |   |
| 152 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |   |
| 153 | Монтаж вiнiпластових труб для електропроводкидiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознахпiд заливку | 100м | 0,1 |   |
| 154 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2до 16 мм2 в труби | 100м | 0,1 |   |
| 155 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозендо 20 см2 | 100м | 2,5 |   |
| 156 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 2,5 |   |
| 157 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi | 100шт | 0,4 |   |
| 158 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,2 |   |
| 159 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якiвстановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 2 шт | 100шт | 0,36 |   |
|   | Розділ. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 160 | Прокладання трубопроводу по стiнах будiвель i вканалах iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 100мм | 100м | 0,25 |   |
| 161 | Прокладання трубопроводу по стiнах будiвель i вканалах iз труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 50мм | 100м | 0,25 |   |
| 162 | Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевихводогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,42 |   |
| 163 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,01 |   |
|   | Розділ. Холодне та гаряче водопостачання |   |   |   |
| 164 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром20 мм | 100м | 0,26 |   |
| 165 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром25 мм | 100м | 0,26 |   |
|   | Розділ. Каналізація |   |   |   |
| 166 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,25 |   |
| 167 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,25 |   |
| 168 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямхолодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 |   |
|   | Розділ. ДВЕРНІ ПРОРИЗИ |   |   |   |
| 169 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,18 |   |
| 170 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,09 |   |
| 171 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,45 |   |
| 172 | Установлення дверних коробок в перегородках | 100 м2 | 0,18 |   |
| 173 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,09 |   |
| 174 | Установлення дверних [вiконних] наборів урiзних[шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні,ручки-засувки дверні] | 100 шт | 0,09 |   |
|   | Розділ. ІНШІ РОБОТИ |   |   |   |
| 175 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | 100м2 | 2,14 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 176 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,36 |   |
| 177 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованихстiн усерединi будiвлi розбiленим колером зрозчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,14 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|   |