|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна вікон та ремонт укосів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 В | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Заміна вікон та ремонт укосів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 122,03472 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,45949 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 20,71167 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,7 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “22 липня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих на управлiннi та обслуговуваннi будiвельного  виробництва при розрахунку  загальновиробничих витрат=0,4123 |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка  вiдноситься до утримання та обслуговування апарату управлiння вiдокремлених  виробничих структурних пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,7821 |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,11 | 8043,02  7416,64 | 619,72  226,31 | 884,73 | 815,83 | 68,17  24,89 | 191,496  4,5313 | 21,06  0,5 |
| 2 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,3122 | 2698,54  2594,41 | 104,13  92,36 | 842,48 | 809,97 | 32,51  28,83 | 68,256  1,958 | 21,31  0,61 |
| 3 | РН6-3-1 | Знiмання бетонних пiдвiконних дощок | 100 м2 | 0,0561 | 15220,27  15074,20 | 140,26  124,41 | 853,86 | 845,66 | 7,87  6,98 | 414,468  2,6374 | 23,25  0,15 |
| 4 | ЕН10-20-3  к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею до 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,3122 | 7931,63  7378,47 | 527,16  361,47 | 2476,25 | 2303,56 | 164,58  112,85 | 156,423  7,4473 | 48,84  2,33 |
| 5 | & С1545-43-  14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 122 | 11,04  - | \_\_-\_\_  - | 1346,88 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 6 | & С111-327-  2 | Піна монтажна | л | 9,2 | 188,90  - | \_\_-\_\_  - | 1737,88 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 7 | & С111-327-  8 | Сілікон - герметик | л | 3,68 | 363,17  - | \_\_-\_\_  - | 1336,47 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | & С123-15-2 | Блоки вiконнi металлопластикові,  енергозберегаючі | м2 | 31,22 | 2304,98  - | \_\_-\_\_  - | 71961,48 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | ЕН10-25-3  к=1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,187 | 1904,06  1809,50 | 94,56  64,84 | 356,06 | 338,38 | 17,68  12,13 | 43,4976  1,3358 | 8,13  0,25 |
| 10 | & С111-327-  2 | Піна монтажна | л | 2,6 | 188,90  - | \_\_-\_\_  - | 491,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | & С123-385-  7  варіант 1 | Дошки пiдвiконнi, пластикові , ширина 700  мм | м | 18,7 | 109,32  - | \_\_-\_\_  - | 2044,28 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | ЕН10-25-4  к=1,15 | Установлення віконних зливів шириною 300  мм | 100м | 0,187 | 1428,17  1362,82 | 61,67  42,29 | 267,07 | 254,85 | 11,53  7,91 | 32,76  0,8712 | 6,13  0,16 |
| 13 | & С111-  1849-2 | Шурупи самонарiзнi | шт | 66 | 0,61  - | \_\_-\_\_  - | 40,26 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С123-385-  6 | Відливи | м | 18,7 | 53,22  - | \_\_-\_\_  - | 995,21 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | С111-599  варіант 1 | Гермабутил | кг | 5,5 | 28,38  - | \_\_-\_\_  - | 156,09 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *16* | *ЕН15-63-2*  *к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,2904* | *13138,18*  *12244,38* | *176,89*  *161,76* | *3815,33* | *3555,77* | *51,37*  *46,98* | *294,336*  *3,9206* | *85,48*  *1,14* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 88 | 8,70  - | \_\_-\_\_  - | 765,6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & С111-  1844-2  варіант 1 | L -образний профіль | м | 88 | 6,15  - | \_\_-\_\_  - | 541,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | С1428-11867  варіант 1 | Листи гiпсокартоннi для відкосів | м2 | 30,5 | 80,07  - | \_\_-\_\_  - | 2442,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | С111-1493  варіант 1 | Утеплювач мінераловатний 50 мм | м2 | 14 | 193,28  - | \_\_-\_\_  - | 2705,92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 21 | & С111-327-  3 | Клей для гипсокартону Перлфикс | кг | 300 | 8,77  - | \_\_-\_\_  - | 2631 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *22* | *ЕН15-56-3*  *к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,2904* | *4520,48*  *2496,19* | *2,44*  *2,17* | *1312,75* | *724,89* | *0,71*  *0,63* | *54,5376*  *0,046* | *15,84*  *0,01* |
| 23 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2904 | 9817,02  2270,57 | 0,71  0,63 | 2850,86 | 659,37 | 0,21  0,18 | 52,596  0,0133 | 15,27  - |
| *24* | *ЕН15-56-3*  *к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,132* | *4520,48*  *2496,19* | *2,44*  *2,17* | *596,7* | *329,5* | *0,32*  *0,29* | *54,5376*  *0,046* | *7,2*  *0,01* |
| 25 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами укосів по штукатурцi | 100м2 | 0,132 | 12059,86  3833,50 | 1,42  1,26 | 1591,9 | 506,02 | 0,19  0,17 | 88,8  0,0266 | 11,72  - |
| *26* | *РН20-12-1*  *к=0,7* | *Демонтаж металоконструкцiй ( решітки)* | *1т* | *0,44* | *3822,69*  *3822,69* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1681,98* | *1681,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *74,5164*  *-* | *32,79*  *-* |
| *27* | *РН12-33-7* | *Грунтування за 2 рази ранiше*  *пофарбованих металевих поверхонь грат*  *та огорож* | *100м2* | *0,3122* | *7662,20*  *6249,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2392,14* | *1951,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *146,64*  *-* | *45,78*  *-* |
| *28* | *РН12-31-7* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази*  *ранiше пофарбованих металевих*  *поверхонь грат та огорож* | *100м2* | *0,3122* | *9033,85*  *6249,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2820,37* | *1951,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *146,64*  *-* | *45,78*  *-* |
| *29* | *РН20-12-1* | *Монтаж металоконструкцiй ( решіток)* | *1т* | *0,44* | *7030,78*  *5460,99* | *840,48*  *13,63* | *3093,54* | *2402,84* | *369,81*  *6* | *106,452*  *0,2976* | *46,84*  *0,13* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 115031,57 | 19131 | 724,95  247,84 |  | 435,42  5,29 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 115031,57 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 95175,62 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 19378,84 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 7003,15 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1332,83 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **122034,72** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **122034,72** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **459,49** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **20711,67** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |