|  |
| --- |
| Заміна вікон та ремонт укосів |
| 2018 В |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Заміна вікон та ремонт укосів** |
|  |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 122,03472 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,45949 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 20,71167 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,7 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “22 липня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих на управлiннi та обслуговуваннi будiвельноговиробництва при розрахункузагальновиробничих витрат=0,4123  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, якавiдноситься до утримання та обслуговування апарату управлiння вiдокремленихвиробничих структурних пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,7821  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах  | 100 шт | 0,11 | 8043,027416,64 | 619,72226,31 | 884,73 | 815,83 | 68,1724,89 | 191,4964,5313 | 21,060,5 |
| 2 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам  | 100 м2 | 0,3122 | 2698,542594,41 | 104,1392,36 | 842,48 | 809,97 | 32,5128,83 | 68,2561,958 | 21,310,61 |
| 3 | РН6-3-1 | Знiмання бетонних пiдвiконних дощок  | 100 м2 | 0,0561 | 15220,2715074,20 | 140,26124,41 | 853,86 | 845,66 | 7,876,98 | 414,4682,6374 | 23,250,15 |
| 4 | ЕН10-20-3к=1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 3 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель  | 100м2 | 0,3122 | 7931,637378,47 | 527,16361,47 | 2476,25 | 2303,56 | 164,58112,85 | 156,4237,4473 | 48,842,33 |
| 5 | & С1545-43-14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм  | шт | 122 | 11,04 -  | \_\_-\_\_ -  | 1346,88 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | & С111-327-2 | Піна монтажна  | л | 9,2 | 188,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 1737,88 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | & С111-327-8 | Сілікон - герметик  | л | 3,68 | 363,17 -  | \_\_-\_\_ -  | 1336,47 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | & С123-15-2 | Блоки вiконнi металлопластикові,енергозберегаючі  | м2 | 31,22 | 2304,98 -  | \_\_-\_\_ -  | 71961,48 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | ЕН10-25-3к=1,15 | Установлення пластикових пiдвiконнихдошок  | 100м | 0,187 | 1904,061809,50 | 94,5664,84 | 356,06 | 338,38 | 17,6812,13 | 43,49761,3358 | 8,130,25 |
| 10 | & С111-327-2 | Піна монтажна  | л | 2,6 | 188,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 491,14 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | & С123-385-7варіант 1 | Дошки пiдвiконнi, пластикові , ширина 700мм  | м | 18,7 | 109,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 2044,28 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | ЕН10-25-4к=1,15 | Установлення віконних зливів шириною 300мм  | 100м | 0,187 | 1428,171362,82 | 61,6742,29 | 267,07 | 254,85 | 11,537,91 | 32,760,8712 | 6,130,16 |
| 13 | & С111-1849-2 | Шурупи самонарiзнi  | шт | 66 | 0,61 -  | \_\_-\_\_ -  | 40,26 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & С123-385-6 | Відливи  | м | 18,7 | 53,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 995,21 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | С111-599варіант 1 | Гермабутил  | кг | 5,5 | 28,38 -  | \_\_-\_\_ -  | 156,09 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *16* | *ЕН15-63-2**к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів**гіпсокартонними і гіпсоволокнистими**листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,2904* | *13138,18**12244,38* | *176,89**161,76* | *3815,33* | *3555,77* | *51,37**46,98* | *294,336**3,9206* | *85,48**1,14* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані  | м | 88 | 8,70 -  | \_\_-\_\_ -  | 765,6 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | & С111-1844-2варіант 1 | L -образний профіль  | м | 88 | 6,15 -  | \_\_-\_\_ -  | 541,2 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | С1428-11867варіант 1 | Листи гiпсокартоннi для відкосів  | м2 | 30,5 | 80,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 2442,14 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | С111-1493варіант 1 | Утеплювач мінераловатний 50 мм  | м2 | 14 | 193,28 -  | \_\_-\_\_ -  | 2705,92 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 21 | & С111-327-3 | Клей для гипсокартону Перлфикс  | кг | 300 | 8,77 -  | \_\_-\_\_ -  | 2631 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *22* | *ЕН15-56-3**к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при**нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,2904* | *4520,48**2496,19* | *2,44**2,17* | *1312,75* | *724,89* | *0,71**0,63* | *54,5376**0,046* | *15,84**0,01* |
| 23 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування  | 100м2 | 0,2904 | 9817,022270,57 | 0,710,63 | 2850,86 | 659,37 | 0,210,18 | 52,5960,0133 | 15,27 -  |
| *24* | *ЕН15-56-3**к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при**нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,132* | *4520,48**2496,19* | *2,44**2,17* | *596,7* | *329,5* | *0,32**0,29* | *54,5376**0,046* | *7,2**0,01* |
| 25 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами укосів по штукатурцi  | 100м2 | 0,132 | 12059,863833,50 | 1,421,26 | 1591,9 | 506,02 | 0,190,17 | 88,80,0266 | 11,72 -  |
| *26* | *РН20-12-1**к=0,7* | *Демонтаж металоконструкцiй ( решітки)* | *1т* | *0,44* | *3822,69**3822,69* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1681,98* | *1681,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *74,5164* *-*  | *32,79* *-*  |
| *27* | *РН12-33-7* | *Грунтування за 2 рази ранiше**пофарбованих металевих поверхонь грат**та огорож* | *100м2* | *0,3122* | *7662,20**6249,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2392,14* | *1951,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *146,64* *-*  | *45,78* *-*  |
| *28* | *РН12-31-7* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази**ранiше пофарбованих металевих**поверхонь грат та огорож* | *100м2* | *0,3122* | *9033,85**6249,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2820,37* | *1951,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *146,64* *-*  | *45,78* *-*  |
| *29* | *РН20-12-1* | *Монтаж металоконструкцiй ( решіток)* | *1т* | *0,44* | *7030,78**5460,99* | *840,48**13,63* | *3093,54* | *2402,84* | *369,81**6* | *106,452**0,2976* | *46,84**0,13* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 115031,57 | 19131 | 724,95247,84 |   | 435,425,29 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 115031,57 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 95175,62 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 19378,84 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 7003,15 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 18,78 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1332,83 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **122034,72** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **122034,72** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **459,49** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **20711,67** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |