|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| тротуар |
| 7пр |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на тротуар** |
| **тротуар** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 671,12653 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 2,8927 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 118,21607 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,3 |  розряд |
|   |   | Вимірник одиничної вартості | 1,00 |  грн |
|   |   | Показник одиничної вартості | 671126,53 |  грн. |
| Складений в поточних цінах станом на “19 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | ТРОТУАР |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,21 | 5631,933531,93 | 2100,00 -  | 6814,64 | 4273,64 | 2541 -  | 102,02 -  | 123,44 -  |
| *2* | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних**покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,194* | *14126,22**6633,88* | *7492,34**2279,57* | *2740,49* | *1286,97* | *1453,52**442,24* | *191,62**54,6194* | *37,17**10,6* |
| *3* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз щебеню-висівок* | *100м2* | *4,606* | *15765,97**1652,58* | *1410,00* *-*  | *72618,06* | *7611,78* | *6494,46* *-*  | *43,87* *-*  | *202,07* *-*  |
| *4* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *242,4* | *117,07**49,30* | *\_\_-\_\_* *-*  | *28377,77* | *11950,32* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,32* *-*  | *319,97* *-*  |
| 5 | & С1426-11709-1варіант 3 | Поребрик БР 100.20.8 | м | 242,4 | 115,21 -  | \_\_-\_\_ -  | 27926,9 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових**асфальтобетонних покриттiв дорiжок та**тротуарiв iз дрiбнозернистої**асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *4,606* | *23543,06**1077,70* | *768,00* *-*  | *108439,33* | *4963,89* | *3537,41* *-*  | *26* *-*  | *119,76* *-*  |
| *7* | *РН18-46-2**к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-46-1* | *100м2* | *4,606* | *7421,74**347,35* | *\_\_-\_\_* *-*  | *34184,53* | *1599,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8,38* *-*  | *38,6* *-*  |
| 8 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 17,3 | 244,92244,92 | \_\_-\_\_ -  | 4237,12 | 4237,12 | \_\_-\_\_ -  | 6,87 -  | 118,85 -  |
| *9* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорожі* | *100 м3* | *0,093* | *195090,21**24749,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *18143,39* | *2301,67* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657* *-*  | *61,1* *-*  |
| *10* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без**поручня* | *100м* | *1,212* | *30586,54**2901,98* | *148,87**7,17* | *37070,89* | *3517,2* | *180,43**8,69* | *69,21**0,1668* | *83,88**0,2* |
| *11* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб**дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з**додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,86* | *6444,60**4947,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5542,36* | *4255,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *122,2* *-*  | *105,09* *-*  |
|   |   | УЛАШТУВАННЯ СХІДЦІВ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *12* | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит**напiвкоритного профiлю вручну, глибина**корита до 250 мм* | *100м2* | *0,103* | *1059,37**1059,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *109,12* | *109,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *30,6* *-*  | *3,15* *-*  |
| *13* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз щебеню-висівок* | *100м2* | *0,103* | *15765,97**1652,58* | *1410,00* *-*  | *1623,89* | *170,22* | *145,23* *-*  | *43,87* *-*  | *4,52* *-*  |
| *14* | *РН18-47-2**к=2* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *-0,103* | *2264,07**73,83* | *\_\_-\_\_* *-*  | *-233,2* | *-7,6* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,96* *-*  | *-0,2* *-*  |
| *15* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових**асфальтобетонних покриттiв дорiжок та**тротуарiв iз дрiбнозернистої**асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *0,103* | *23543,06**1077,70* | *768,00* *-*  | *2424,94* | *111* | *79,1* *-*  | *26* *-*  | *2,68* *-*  |
| *16* | *РН18-46-2**к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-46-1* | *100м2* | *0,103* | *7421,74**347,35* | *\_\_-\_\_* *-*  | *764,44* | *35,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8,38* *-*  | *0,86* *-*  |
| *17* | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит**напiвкоритного профiлю вручну, глибина**корита до 250 мм* | *100м2* | *0,16* | *1059,37**1059,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *169,5* | *169,5* | *\_\_-\_\_* *-*  | *30,6* *-*  | *4,9* *-*  |
| *18* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз щебеню* | *100м2* | *0,16* | *17655,26**1652,58* | *1410,00* *-*  | *2824,84* | *264,41* | *225,6* *-*  | *43,87* *-*  | *7,02* *-*  |
| *19* | *РН18-47-2**к=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,16* | *3884,72**110,75* | *\_\_-\_\_* *-*  | *621,56* | *17,72* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,94* *-*  | *0,47* *-*  |
| *20* | *РН18-36-1* | *Укладання металевої сiтки в цементно-**бетонне покриття* | *100м2* | *0,27* | *3693,36**82,36* | *\_\_-\_\_* *-*  | *997,21* | *22,24* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,06* *-*  | *0,56* *-*  |
| *21* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних східців* | *100 м3* | *0,048* | *216764,15**24749,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10404,68* | *1187,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657* *-*  | *31,54* *-*  |
| 22 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,3 | 244,92244,92 | \_\_-\_\_ -  | 563,32 | 563,32 | \_\_-\_\_ -  | 6,87 -  | 15,8 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *23* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорож* | *100 м3* | *0,0124* | *195090,21**24749,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2419,12* | *306,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657* *-*  | *8,15* *-*  |
| *24* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без**поручня* | *100м* | *0,16* | *30586,54**2901,98* | *148,87**7,17* | *4893,85* | *464,32* | *23,82**1,15* | *69,21**0,1668* | *11,07**0,03* |
| *25* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб**дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з**додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,115* | *6444,60**4947,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *741,13* | *569,01* | *\_\_-\_\_* *-*  | *122,2* *-*  | *14,05* *-*  |
|   |   | ПІДПІРНА СТІНА №1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *26* | *Е30-77-7**к=0,8* | *Розбирання пiдпiрних стiнок iз цегли* | *м3* | *10,5* | *272,00**272,00* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2856* | *2856* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6,336* *-*  | *66,53* *-*  |
| *27* | *РН18-47-1* | *Улаштування подушки товщиною 12 см iз**щебеню* | *100м2* | *0,1* | *16245,26**1652,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1624,53* | *165,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,87* *-*  | *4,39* *-*  |
| *28* | *РН18-47-2**к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,1* | *10359,25**295,33* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1035,93* | *29,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7,84* *-*  | *0,78* *-*  |
| *29* | *ЕН6-8-1* | *Улаштування опалубки* | *100м2* | *0,1* | *9726,12**3855,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *972,61* | *385,52* | *\_\_-\_\_* *-*  | *97,6* *-*  | *9,76* *-*  |
| *30* | *Е30-77-6* | *Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних**залiзобетонних* | *м3* | *10,5* | *5215,39**1007,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *54761,6* | *10573,92* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24,58* *-*  | *258,09* *-*  |
|   |   | ПІДПІРНА СТІНА №2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *31* | *Е30-77-3* | *Розбирання пiдпiрних стiнок зi збiрних**залiзобетонних блокiв* | *м3* | *21,4* | *491,00**491,00* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10507,4* | *10507,4* | *\_\_-\_\_* *-*  | *11,71* *-*  | *250,59* *-*  |
| *32* | *РН18-47-1* | *Улаштування подушки товщиною 12 см iз**щебеню* | *100м2* | *0,206* | *16245,26**1652,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3346,52* | *340,43* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,87* *-*  | *9,04* *-*  |
| *33* | *РН18-47-2**к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,206* | *10359,25**295,33* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2134,01* | *60,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7,84* *-*  | *1,62* *-*  |
| *34* | *ЕН6-8-1* | *Улаштування опалубки* | *100м2* | *0,206* | *9726,12**3855,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2003,58* | *794,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *97,6* *-*  | *20,11* *-*  |
| *35* | *Е30-77-6* | *Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних**залiзобетонних* | *м3* | *26,8* | *5215,39**1007,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *139772,45* | *26988,67* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24,58* *-*  | *658,74* *-*  |
|   |   | -------------------------------------------------------------------------------------- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,425 | 5631,933531,93 | 2100,00 -  | 2393,57 | 1501,07 | 892,5 -  | 102,02 -  | 43,36 -  |
| *37* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних**i залiзобетонних при iнших видах**покриттiв* | *100м* | *0,425* | *15572,81**4747,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6618,44* | *2017,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *126,03* *-*  | *53,56* *-*  |
| 38 | & С1426-11709-1варіант 2 | Камінь бортовий БР 100.30.15 | м | 42,5 | 235,06 -  | \_\_-\_\_ -  | 9990,05 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *39* | *РН18-8-1* | *Ямковий ремонт асфальтобетонного**покриття дорiг одношарового товщиною**50 мм, площею ремонту до 5 м2* | *100м2* | *0,09* | *44279,30**6483,79* | *2897,69**169,68* | *3985,14* | *583,54* | *260,79**15,27* | *168,41**4,0656* | *15,16**0,37* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 0,7 | 244,92244,92 | \_\_-\_\_ -  | 171,44 | 171,44 | \_\_-\_\_ -  | 6,87 -  | 4,81 -  |
| *41* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорожі* | *100 м3* | *0,004* | *195090,21**24749,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *780,36* | *99* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657* *-*  | *2,63* *-*  |
| *42* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без**поручня* | *100м* | *0,05* | *30586,54**2901,98* | *148,87**7,17* | *1529,33* | *145,1* | *7,44**0,36* | *69,21**0,1668* | *3,46**0,01* |
| *43* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб**дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з**додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,035* | *6444,60**4947,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *225,56* | *173,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *122,2* *-*  | *4,28* *-*  |
| 44 | РН20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,439 | 2165,5158,51 | 2107,00 -  | 950,66 | 25,69 | 924,97 -  | 1,69 -  | 0,74 -  |
| 45 | С311-21-М | Перевезення сміття до 21 км | т | 43,9 | 116,88 -  | 116,8814,20 | 5131,03 |  -  | 5131,03623,38 | \_\_-\_\_0,299 | \_\_-\_\_13,13 |
| 46 | Т\_Р-1 | Утилізація сміття | т | 43,9 | 75,00 -  | 75,00 -  | 3292,5 |  -  | 3292,5 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 628502,59 | 107400,02 | 25189,81091,09 |   | 2722,1524,34 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 628502,59 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 495912,77 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 108491,11 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 42623,94 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 146,21 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 9724,96 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **671126,53** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **671126,53** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **2892,7** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **118216,07** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |