|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тротуар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7пр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на тротуар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **тротуар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | | Кошторисна вартість | | | | | 671,12653 | | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | | Кошторисна трудомісткість | | | | | 2,8927 | | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Кошторисна заробітна плата | | | | | 118,21607 | | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Середній розряд робіт | | | | | 3,3 | | | розряд | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Вимірник одиничної вартості | | | | | 1,00 | | | грн | | |
|  | | | | | |  | | | | Показник одиничної вартості | | | | | 671126,53 | | | грн. | | |
| Складений в поточних цінах станом на “19 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | | Загальна вартість, грн. | | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | | в тому  числі за-  робітної  плати | | | тих, що  обслуговують  машини | | | | |
| на одини-  цю | | | всього | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | |
|  | | |  | ТРОТУАР |  |  | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 1 | | | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 1,21 | | | 5631,93  3531,93 | 2100,00  - | | | 6814,64 | 4273,64 | 2541  - | | | 102,02  - | | | 123,44  - | |
| *2* | | | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних*  *покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,194* | | | *14126,22*  *6633,88* | *7492,34*  *2279,57* | | | *2740,49* | *1286,97* | *1453,52*  *442,24* | | | *191,62*  *54,6194* | | | *37,17*  *10,6* | |
| *3* | | | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари*  *товщиною 12 см iз щебеню-висівок* | *100м2* | *4,606* | | | *15765,97*  *1652,58* | *1410,00*  *-* | | | *72618,06* | *7611,78* | *6494,46*  *-* | | | *43,87*  *-* | | | *202,07*  *-* | |
| *4* | | | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *242,4* | | | *117,07*  *49,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *28377,77* | *11950,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *1,32*  *-* | | | *319,97*  *-* | |
| 5 | | | & С1426-  11709-1  варіант 3 | Поребрик БР 100.20.8 | м | 242,4 | | | 115,21  - | \_\_-\_\_  - | | | 27926,9 | - | \_\_-\_\_  - | | | \_\_-\_\_  - | | | \_\_-\_\_  - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових*  *асфальтобетонних покриттiв дорiжок та*  *тротуарiв iз дрiбнозернистої*  *асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *4,606* | *23543,06*  *1077,70* | *768,00*  *-* | *108439,33* | *4963,89* | *3537,41*  *-* | *26*  *-* | *119,76*  *-* |
| *7* | *РН18-46-2*  *к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-46-1* | *100м2* | *4,606* | *7421,74*  *347,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *34184,53* | *1599,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8,38*  *-* | *38,6*  *-* |
| 8 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 17,3 | 244,92  244,92 | \_\_-\_\_  - | 4237,12 | 4237,12 | \_\_-\_\_  - | 6,87  - | 118,85  - |
| *9* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорожі* | *100 м3* | *0,093* | *195090,21*  *24749,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *18143,39* | *2301,67* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657*  *-* | *61,1*  *-* |
| *10* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без*  *поручня* | *100м* | *1,212* | *30586,54*  *2901,98* | *148,87*  *7,17* | *37070,89* | *3517,2* | *180,43*  *8,69* | *69,21*  *0,1668* | *83,88*  *0,2* |
| *11* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб*  *дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з*  *додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,86* | *6444,60*  *4947,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5542,36* | *4255,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | *122,2*  *-* | *105,09*  *-* |
|  |  | УЛАШТУВАННЯ СХІДЦІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит*  *напiвкоритного профiлю вручну, глибина*  *корита до 250 мм* | *100м2* | *0,103* | *1059,37*  *1059,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *109,12* | *109,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *30,6*  *-* | *3,15*  *-* |
| *13* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари*  *товщиною 12 см iз щебеню-висівок* | *100м2* | *0,103* | *15765,97*  *1652,58* | *1410,00*  *-* | *1623,89* | *170,22* | *145,23*  *-* | *43,87*  *-* | *4,52*  *-* |
| *14* | *РН18-47-2*  *к=2* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *-0,103* | *2264,07*  *73,83* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-233,2* | *-7,6* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,96*  *-* | *-0,2*  *-* |
| *15* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових*  *асфальтобетонних покриттiв дорiжок та*  *тротуарiв iз дрiбнозернистої*  *асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *0,103* | *23543,06*  *1077,70* | *768,00*  *-* | *2424,94* | *111* | *79,1*  *-* | *26*  *-* | *2,68*  *-* |
| *16* | *РН18-46-2*  *к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-46-1* | *100м2* | *0,103* | *7421,74*  *347,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *764,44* | *35,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8,38*  *-* | *0,86*  *-* |
| *17* | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит*  *напiвкоритного профiлю вручну, глибина*  *корита до 250 мм* | *100м2* | *0,16* | *1059,37*  *1059,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *169,5* | *169,5* | *\_\_-\_\_*  *-* | *30,6*  *-* | *4,9*  *-* |
| *18* | *РН18-47-1* | *Улаштування основ пiд тротуари*  *товщиною 12 см iз щебеню* | *100м2* | *0,16* | *17655,26*  *1652,58* | *1410,00*  *-* | *2824,84* | *264,41* | *225,6*  *-* | *43,87*  *-* | *7,02*  *-* |
| *19* | *РН18-47-2*  *к=3* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,16* | *3884,72*  *110,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | *621,56* | *17,72* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,94*  *-* | *0,47*  *-* |
| *20* | *РН18-36-1* | *Укладання металевої сiтки в цементно-*  *бетонне покриття* | *100м2* | *0,27* | *3693,36*  *82,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | *997,21* | *22,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,06*  *-* | *0,56*  *-* |
| *21* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних східців* | *100 м3* | *0,048* | *216764,15*  *24749,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10404,68* | *1187,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657*  *-* | *31,54*  *-* |
| 22 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,3 | 244,92  244,92 | \_\_-\_\_  - | 563,32 | 563,32 | \_\_-\_\_  - | 6,87  - | 15,8  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *23* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорож* | *100 м3* | *0,0124* | *195090,21*  *24749,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2419,12* | *306,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657*  *-* | *8,15*  *-* |
| *24* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без*  *поручня* | *100м* | *0,16* | *30586,54*  *2901,98* | *148,87*  *7,17* | *4893,85* | *464,32* | *23,82*  *1,15* | *69,21*  *0,1668* | *11,07*  *0,03* |
| *25* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб*  *дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з*  *додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,115* | *6444,60*  *4947,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *741,13* | *569,01* | *\_\_-\_\_*  *-* | *122,2*  *-* | *14,05*  *-* |
|  |  | ПІДПІРНА СТІНА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *26* | *Е30-77-7*  *к=0,8* | *Розбирання пiдпiрних стiнок iз цегли* | *м3* | *10,5* | *272,00*  *272,00* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2856* | *2856* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6,336*  *-* | *66,53*  *-* |
| *27* | *РН18-47-1* | *Улаштування подушки товщиною 12 см iз*  *щебеню* | *100м2* | *0,1* | *16245,26*  *1652,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1624,53* | *165,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,87*  *-* | *4,39*  *-* |
| *28* | *РН18-47-2*  *к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,1* | *10359,25*  *295,33* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1035,93* | *29,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7,84*  *-* | *0,78*  *-* |
| *29* | *ЕН6-8-1* | *Улаштування опалубки* | *100м2* | *0,1* | *9726,12*  *3855,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *972,61* | *385,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | *97,6*  *-* | *9,76*  *-* |
| *30* | *Е30-77-6* | *Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних*  *залiзобетонних* | *м3* | *10,5* | *5215,39*  *1007,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *54761,6* | *10573,92* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24,58*  *-* | *258,09*  *-* |
|  |  | ПІДПІРНА СТІНА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *31* | *Е30-77-3* | *Розбирання пiдпiрних стiнок зi збiрних*  *залiзобетонних блокiв* | *м3* | *21,4* | *491,00*  *491,00* | *\_\_-\_\_*  *-* | *10507,4* | *10507,4* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11,71*  *-* | *250,59*  *-* |
| *32* | *РН18-47-1* | *Улаштування подушки товщиною 12 см iз*  *щебеню* | *100м2* | *0,206* | *16245,26*  *1652,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3346,52* | *340,43* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,87*  *-* | *9,04*  *-* |
| *33* | *РН18-47-2*  *к=8* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-47-1* | *100м2* | *0,206* | *10359,25*  *295,33* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2134,01* | *60,84* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7,84*  *-* | *1,62*  *-* |
| *34* | *ЕН6-8-1* | *Улаштування опалубки* | *100м2* | *0,206* | *9726,12*  *3855,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2003,58* | *794,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *97,6*  *-* | *20,11*  *-* |
| *35* | *Е30-77-6* | *Улаштування пiдпiрних стiнок монолiтних*  *залiзобетонних* | *м3* | *26,8* | *5215,39*  *1007,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *139772,45* | *26988,67* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24,58*  *-* | *658,74*  *-* |
|  |  | --------------------------------------------------------------  ------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 0,425 | 5631,93  3531,93 | 2100,00  - | 2393,57 | 1501,07 | 892,5  - | 102,02  - | 43,36  - |
| *37* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних*  *i залiзобетонних при iнших видах*  *покриттiв* | *100м* | *0,425* | *15572,81*  *4747,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6618,44* | *2017,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *126,03*  *-* | *53,56*  *-* |
| 38 | & С1426-  11709-1  варіант 2 | Камінь бортовий БР 100.30.15 | м | 42,5 | 235,06  - | \_\_-\_\_  - | 9990,05 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *39* | *РН18-8-1* | *Ямковий ремонт асфальтобетонного*  *покриття дорiг одношарового товщиною*  *50 мм, площею ремонту до 5 м2* | *100м2* | *0,09* | *44279,30*  *6483,79* | *2897,69*  *169,68* | *3985,14* | *583,54* | *260,79*  *15,27* | *168,41*  *4,0656* | *15,16*  *0,37* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 40 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 0,7 | 244,92  244,92 | \_\_-\_\_  - | | 171,44 | | 171,44 | | \_\_-\_\_  - | | 6,87  - | | 4,81  - | |
| *41* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовчиків огорожі* | *100 м3* | *0,004* | *195090,21*  *24749,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *780,36* | | *99* | | *\_\_-\_\_*  *-* | | *657*  *-* | | *2,63*  *-* | |
| *42* | *РН9-20-4* | *Установлення металевих огорож без*  *поручня* | *100м* | *0,05* | *30586,54*  *2901,98* | *148,87*  *7,17* | | *1529,33* | | *145,1* | | *7,44*  *0,36* | | *69,21*  *0,1668* | | *3,46*  *0,01* | |
| *43* | *РН12-54-4* | *Фарбування металевих грат, рам, труб*  *дiаметром менше 50 мм тощо бiлилом з*  *додаванням колера за 2 рази* | *100м2* | *0,035* | *6444,60*  *4947,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *225,56* | | *173,18* | | *\_\_-\_\_*  *-* | | *122,2*  *-* | | *4,28*  *-* | |
| 44 | РН20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,439 | 2165,51  58,51 | 2107,00  - | | 950,66 | | 25,69 | | 924,97  - | | 1,69  - | | 0,74  - | |
| 45 | С311-21-М | Перевезення сміття до 21 км | т | 43,9 | 116,88  - | 116,88  14,20 | | 5131,03 | | - | | 5131,03  623,38 | | \_\_-\_\_  0,299 | | \_\_-\_\_  13,13 | |
| 46 | Т\_Р-1 | Утилізація сміття | т | 43,9 | 75,00  - | 75,00  - | | 3292,5 | | - | | 3292,5  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 628502,59 | | 107400,02 | | 25189,8  1091,09 | |  | | 2722,15  24,34 | |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 628502,59 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | в тому числi: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 495912,77 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 108491,11 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 42623,94 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 146,21 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9724,96 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **671126,53** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **671126,53** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2892,7** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **118216,07** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |