|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** загально-будівельні роботи | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-  3 шари | | м2 | 48,51 |  | |
| 2 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з  оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з  рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням  газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | | м | 36 |  | |
| 3 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | | м | 36 |  | |
| 4 | Дюбель ударний гриб 40 мм | | шт | 60 |  | |
| 5 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що  наплавляються, iз застосуванням газопламеневих  пальникiв, в два шари | | м2 | 48,51 |  | |
| 6 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | | м | 4,2 |  | |
| 7 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних  будiвлях | | м2 | 1,07 |  | |
| 8 | Знiмання засклених вiконних рам | | м2 | 6 |  | |
| 9 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 4 |  | |
| 10 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | | м2 | 6 |  | |
| 11 | Блоки віконні металопластикові площею до 2 м2 | | м2 | 6 |  | |
| 12 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | | шт | 24 |  | |
| 13 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | | м | 4,4 |  | |
| 14 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | | м | 4,4 |  | |
| 15 | Установлення віконних зливів | | м | 4,2 |  | |
| 16 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина 150 мм | | м | 4,2 |  | |
| 17 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | | шт | 16 |  | |
| 18 | Піна монтажна 750 мл | | шт | 4 |  | |
| 19 | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | | шт | 3 |  | |
| 20 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконних грат  розпашних вагою до 0,1 т | | т | 0,11103 |  | |
| 21 | Грати металевi | | т | 0,11103 |  | |
| 22 | Замок навісний | | шт | 4 |  | |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | | шт | 2 |  | |
| 24 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих  профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання  гіпсокартоном | | м2 | 13,3975 |  | |
| 25 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | | м | 37,2402 |  | |
| 26 | Профілі стальні оцинковані CW-60 | | м | 61,455 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Дюбель ударний гриб 40 мм | шт | 62 |  |
| 28 | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | шт | 224,4 |  |
| 29 | Облицювання стель по готовому каркасі гіпсокартоном | м2 | 11,883 |  |
| 30 | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм | м2 | 12,23949 |  |
| 31 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | шт | 162 |  |
| 32 | Улаштування вентиляційних ґрат у гіпсокартонній стіні | шт | 4 |  |
| 33 | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | шт | 4 |  |
| 34 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | шт | 16 |  |
| 35 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 30,29 |  |
| 36 | Профiлi підвісної стелі, кутник пристінний довжиною  3000 мм | шт | 10 |  |
| 37 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600 мм | шт | 7 |  |
| 38 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200 мм | шт | 43 |  |
| 39 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600 мм | шт | 43 |  |
| 40 | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | шт | 46 |  |
| 41 | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | шт | 23 |  |
| 42 | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | шт | 23 |  |
| 43 | Дюбель ударний гриб 40 мм | шт | 50 |  |
| 44 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 26,69 |  |
| 45 | Плити гiпсовi 600х600 мм | м2 | 28,08 |  |
| 46 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 1 |  |
| 47 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на  мастицi | м2 | 37,6 |  |
| 48 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 9,362 |  |
| 49 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок  самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 9,362 |  |
| 50 | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення старої пiдлоги Thomsit  R 790 | кг | 0,707 |  |
| 51 | Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщаних  основ Thomsit R 777 | кг | 1,844 |  |
| 52 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 178,18 |  |
| 53 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз  деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 37,6 |  |
| 54 | Дюбель розпірний 40 мм. | шт | 150 |  |
| 55 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | шт | 150 |  |
| 56 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття  понад 10 м2 | м2 | 37,6 |  |
| 57 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | м | 30,98 |  |
| 58 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 10 |  |
| 59 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 |  |
| 60 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 6 |  |
| 61 | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 6 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi  будiвлi по каменю та бетону цементним розчином | м2 | 5,3 |  |
| 63 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни  до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 26,45 |  |
| 64 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від клеєвої  фарби | м2 | 33,5448 |  |
| 65 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної  фарби | м2 | 48,7 |  |
| 66 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 77,0448 |  |
| 67 | Гiдрофобiзацiя обштукатурених стiн водним розчином | м2 | 77,0448 |  |
| 68 | Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними | м2 | 77,0448 |  |
| 69 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази | м2 | 77,0448 |  |
| 70 | Фарба. Барвник | кг | 0,5 |  |
| 71 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих  дверей усерединi будiвлi розбiленим колером з  розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 4,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 72 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих металевих поверхонь дверей площею до  5 м2 | | | м2 | | 8,88 | |  | |
| 73 | Фарбування металевих грат бiлилом з додаванням  колера за 2 рази | | | м2 | | 6 | |  | |
| 74 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих сталевих труб | | | м2 | | 0,4 | |  | |
| 75 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка  150 | | | м3 | | 0,086 | |  | |
| 76 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв,  склад 1:3 | | | м3 | | 0,29 | |  | |
| 77 | Перевезення сміття до 20 км | | | т | | 2,287 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | |