|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Поточний ремонт мастерских |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Демонтажні роботи |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 73,8 |   |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з деревностружкових плитв один шар | м2 | 67,4 |   |
| 3 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 94,5 |   |
| 4 | Установлення шаф (демонтаж) | м2 | 68,2 |   |
| 5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 14,5 |   |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах |  шт | 4 |   |
| 7 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 11 |   |
| 8 | Знiмання засклених вiконних рам |  м2 | 46,81 |   |
| 9 | Знiмання пластикових пiдвiконних дощок в кам'янихбудiвлях | м | 6 |   |
| 10 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'янихбудiвлях |  м2 | 6,2 |   |
| 11 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiвтощо з листової сталi | м | 25,3 |   |
| 12 | Демонтаж грат металевих | грати | 2 |   |
| 13 | Облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ(демонтаж) |  м2 | 6,8 |   |
| 14 | Демонтаж сталевої ванни | к-т | 2 |   |
| 15 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 30 |   |
| 16 | Установлення ящика електричного(демонтаж) | шт | 1 |   |
|   | Розділ №2. Монтажні роботи |   |   |   |
| 17 | Антисептування водними сумiшами стiн | м2 | 30 |   |
| 18 | Установлення шафи | м2 | 68,2 |   |
| 19 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 323,5 |   |
| 20 | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi тазбiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 545 |   |
| 21 | Фарбування дверних та віконних укосів за 2 рази | м2 | 63,4 |   |
| 22 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iздеpевностружкових плит | м2 | 105 |   |
| 23 | Улаштування покриття з лiнолеуму | м2 | 111,4 |   |
| 24 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками | м2 | 41,7 |   |
| 25 | Забивання борозен в цегляних стiнах | м | 32 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Заповнення дверних прорізів металевими двернимиблоками 1000х2620м з утепленням із застосуванняманкерів і монтажної піни, з врізкою замка | м2 | 2,62 |   |
| 27 | Заповнення дверних прорізів ламінованим двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДГ21-10. з врізкою замка |  блок | 4 |   |
| 28 | Двері | м2 | 11 |   |
| 29 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель | м2 | 9,5 |   |
| 30 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блокамиплощею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель | м2 | 35,22 |   |
| 31 | Вікна металопластикові | м2 | 44,72 |   |
| 32 | Установлення віконних зливів | м | 24,2 |   |
| 33 | Відлив віконний. | м | 24,2 |   |
| 34 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 25,2 |   |
| 35 | Дошка підвіконна | м | 25,2 |   |
| 36 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 22 |   |
| 37 | Шпаклювання внутрішніх віконних укосів | м2 | 22 |   |
| 38 | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементнимрозчином |  м | 64,9 |   |
| 39 | Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням iзакрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |   |
| 40 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами[фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 4 |   |
| 41 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів | м2 | 88,1 |   |
| 42 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 88,1 |   |
| 43 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 88,1 |   |
| 44 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iзцегли |  м3 | 1,23 |   |
| 45 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 4 |   |
| 46 | Шпаклювання стiн | м2 | 4 |   |
| 47 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були вексплуатацiї | м2 | 80,1 |   |
| 48 | Базовий лак (грунт) SYNTEKO SEALMASTER 1600 | л | 8,01 |   |
| 49 | Лак для підлоги SYNTEKO PRO 20 1625, 5л  | л | 10,01 |   |
| 50 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | 94,5 |   |
| 51 | Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй абопофарбованiй поверхнi(плінтус) | м2 | 24,8 |   |
| 52 | Облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ(вагонка) |  м2 | 26,9 |   |
| 53 | Покриття олiйними або спиртовими лаками попофарбованiй або погрунтованiй поверхнi стiн за 1 раз | м2 | 26,9 |   |
| 54 | Монтаж екранів на батареї опалення | м2 | 5,7 |   |
|   | Розділ №3. Сантехнічні роботи |   |   |   |
| 55 | Пробивання борозен в цегляних стiнах | м | 3,2 |   |
| 56 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленовихнапірних діаметром 20мм | м | 10 |   |
| 57 | Труби полiетиленовi ф20 мм | м | 10 |   |
| 58 | Приеднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж діаметром 20мм |  шт | 4 |   |
| 59 | Установлення змiшувачiв | шт | 5 |   |
| 60 | Змішувач для ванни | шт. | 1 |   |
| 61 | Змішувач для рукомийника | шт. | 4 |   |
| 62 | Установлення мийок | к-т | 4 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Мийка (нержавейка с крилом) 750х490 Imperial 7549Decor з тумбою | шт | 4 |   |
| 64 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | к-т | 1 |   |
| 65 | Бойлер 60л | шт | 1 |   |
|   | Розділ №4. Елекромонтажні роботи |   |   |   |
| 66 | Монтаж патрона пiдвiсного для ламп розжарювання | шт | 30 |   |
| 67 | Світильник люмінісц | шт | 14 |   |
| 68 | Світильник точечних | шт | 16 |   |
| 69 | Установлення блокiв приймальних | блок | 1 |   |
| 70 | Установлення блокiв приєднувальних | блок | 1 |   |
| 71 | Інверторний кондиціонер GREE 18 | шт | 1 |   |
| 72 | Установлення ящика електричного340 х210 х120мм | шт | 1 |   |
| 73 | Ящик електричний | шт | 1 |   |
| 74 | Навантаження смiття вручну |  т | 10 |   |
| 75 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 |   |
|   | Розділ №5. Утеплення даху |   |   |   |
| 76 | Розбирання покриттiв покрiвлi | м2 | 115 |   |
| 77 | Демонтаж ГК конструкцій стелі |  м2 | 54,9 |   |
| 78 | Улаштування покрiвель iз металочерепицi | м2 | 115 |   |
| 79 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок зготових елементiв | м | 46 |   |
| 80 | брус 50х200х6000 | м3 | 1,56 |   |
| 81 | рейка 25х50х2 | м | 156 |   |
| 82 | дошка 25х100х4 | м3 | 1,3 |   |
| 83 | дошка 30х150х4500 | м3 | 0,27 |   |
| 84 | супер дифузійна мембрана Juta 135 (75m2) | шт | 2 |   |
| 85 | утеплювач Rockmin 100мм Польща | м2 | 200 |   |
| 86 | утеплювач Rockmin 50мм Польща | м2 | 100 |   |
| 87 | паробар'єр Juta алюмінізірованний | рул | 2 |   |
| 88 | металочерепиця 0,46 цинк 225гр на м2 матова сірий | м2 | 120 |   |
| 89 | ущільнювач поролоновий | м | 28 |   |
| 90 | карнизна планка 240мм | шт | 14 |   |
| 91 | торцева планка 240мм | шт | 17 |   |
| 92 | планка примикання до стіни 240мм | шт | 7 |   |
| 93 | L планка підшивки 240мм | шт | 32 |   |
| 94 | стартова планка 100мм | шт | 32 |   |
| 95 | Снігоутримувачі 250мм | шт | 14 |   |
| 96 | профнастил 1мм | м2 | 24 |   |
| 97 | жолоб 4м | м | 28 |   |
| 98 | муфта жолоба | шт. | 6 |   |
| 99 | заглушка | шт. | 4 |   |
| 100 | воронка прохідна | шт. | 4 |   |
| 101 | гачок пвх | шт. | 54 |   |
| 102 | коліно | шт. | 12 |   |
| 103 | труба 3м | м | 18 |   |
| 104 | утримувач труби 120мм | шт. | 15 |   |
| 105 | антисептик Титан 5л. | уп | 2 |   |
| 106 | Опорядження стель пластиковими панелями | м2 | 44,6 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |