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Єдини	 нюанс, що замість лавочок мають бути гойдалки(3штуки). Вони будуть розміщенні перпендикулярно(там, де дві лавочки стоять, а лавочок там не буде) вже існуючій великій гойдалці. Детальніше можу розповісти на захисті проекту.
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Технічний опис матеріалів:
Babyland-12
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Кубатура ям/бітону:
0,4х0,4х0,6 – 0,096 м.куб на одну яму(всього 8 – 0,7680,8 м.куб)
арматура – 12м на одну яму(всього 8 – 96м)

Гойдалки:
[image: ]Кубатура ям/бітону:
0,4х0,4х0,4 – 0,064 м.куб на одну яму(всього 12 – 0,7680,8 м.куб)
арматура - 12м на одну яму(всього 8 – 96м)
траншея(0,5 глибина) - 2,2м (всього 6 – 13,2м)

Лавочка «Парк»[image: ]
Кубатура ям/бітону:
0,5х0,3х0,3 – 0,045 м.куб на одну яму(всього 40 – 1,8 м.куб)
арматура – 10м на одну яму(всього 40 – 400м)
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C6opka:

- COeINHUTL CTOMKMA CO LUTaHTOM.

- MPUKPYTUTL NEPEMBIYKM CHI3Y K CTOMKaM.

- HasecuTb cunenme kaveneii.

- BeIpbiITh TpaHLLen Ans 6eTORMPOBaHNS.

- YrnybuTb B rpyHT Tak, YTOObI CuaeHne oT 3eMni Bbino Ha
BbicoTe 55-60 cM.

- 3abeToHMpoBaTh, OCTaBUTL ANA 3acCTbIBaHUS LieMeHTa Ha 48
4acos.

Cnacunbo 3a nokynky!

Kavenn, 708/k

Komnnekrauus:

. Croiiku kavenem (280 cm,

13 HUX 45-50 cM B rpyHT) -4LUT.

.WTaHra kayenen (280 cm) -

1wr.

.CunpgeHune kavenu (40x50x160

CM) -2LUT.

.Mepemblyky Mexay cToiikamu

kauenewn (6eToHMpYOTCA B
rPYHT) onMHa 220¢m -2LwT.

.BonTbl, ranku, 3arnywku gns

cbopku.
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