|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт (модернізація) ліфта на умовах співфінансування у житловому будинку за адресою: пр. Героїв, буд. 48 у Соборному районі м. Дніпра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на ремонт (модернізація) ліфта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на ремонт (модернізація) ліфта на 14 зупинок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 26,65 | | 102,52 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 4,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 1273,88 | | 95,65 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 4,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда пусконалагоджувального  персоналу | | люд-год | | 1240 | | 130,46 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 95,12 | | 149,30 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 2635,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 5,2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | +СН203-401 | | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79  кН [0,59 т] | | маш-год | | 7,0752 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | | +СН203-402 | | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26  кН [1,25 т] | | маш-год | | 2,244 | |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН270-106 | | Апарат для газового зварювання i рiзання | | маш-год | | 0,8016 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | &С111-964-  61-2  варіант 6 | | Обрамлення дверей шахти металеве | | комллект | | 14 | | 4845  67830,00 | | 4845,00  67830,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | &С111-1807-1  варіант 3 | | Пластини металеві з рифленої сталі | | т | | 0,0225 | | 35460  797,85 | | 35460,00  797,85 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | &С113-937-1  варіант 9 | | Ввідний пристрій | | шт | | 1 | | 5774,2  5774,20 | | 5774,20  5774,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | &С121-1-1  варіант 10 | | Пост виклику | | шт | | 14 | | 2230,5  31227,00 | | 2230,50  31227,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | &С121-651-1  варіант 25 | | Станція керування з частотним  перетворювачем | | шт | | 1 | | 154439,9  154439,90 | | 154439,90  154439,90 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | &С121-651-1  варіант 28 | | Лебідка ліфтова | | шт | | 1 | | 177594  177594,00 | | 177594,00  177594,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | &С121-651-1  варіант 34 | | Кабіни ліфта (320кг) | | шт | | 1 | | 226130,2  226130,20 | | 226130,20  226130,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | &С1415-8119-  1  варіант 6 | | Балка та стояки противаги | | к-т | | 1 | | 64419,1  64419,10 | | 64419,10  64419,10 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | С1425-11684 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | | м3 | | 0,2703 | | 1575,97  425,98 | | 1107,45  299,34 | | 437,62  118,29 | | 30,9  8,35 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | &С1545-3-МП  варіант 16 | | Обмежувач швидкості | | шт. | | 1 | | 7657,2  7657,20 | | 7657,20  7657,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +С1545-65  варіант 18 | | Кабель КПВЛ-18\*0,75 мм | | м | | 174 | | 177,5  30885,00 | | 177,50  30885,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С1545-65  варіант 19 | | Кабель КПВЛ-18\*0,5 мм | | м | | 204 | | 152,3  31069,20 | | 152,30  31069,20 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | +С1545-65  варіант 20 | | Провід ПВ-3 мм | | м | | 170,1 | | 42,9  7297,29 | | 42,90  7297,29 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С1545-65  варіант 21 | | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | | м | | 101 | | 48,1  4858,10 | | 48,10  4858,10 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С1545-65  варіант 22 | | Канат тяговий ф 10,5 мм | | м | | 159 | | 56,2  8935,80 | | 56,20  8935,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С1547-12-1  варіант 10 | | Натяжний пристрій | | шт | | 1 | | 7325,55  7325,55 | | 7325,55  7325,55 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С1547-12-21  варіант 28 | | Тяга противаги | | шт | | 3 | | 970  2910,00 | | 970,00  2910,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | &С1547-12-21  варіант 30 | | Півкільце | | шт | | 8 | | 42,6  340,80 | | 42,60  340,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | &С1547-12-21  варіант 37 | | Башмак | | шт | | 8 | | 2250,6  18004,80 | | 2250,60  18004,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | &С1547-12-21  варіант 38 | | Блок приямку | | шт | | 1 | | 703,7  703,70 | | 703,70  703,70 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С1547-12-21  варіант 39 | | Світлове табло | | шт | | 1 | | 4580,8  4580,80 | | 4580,80  4580,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | &С1547-12-21  варіант 41 | | Вкладиш кабіни | | шт | | 4 | | 78  312,00 | | 78,00  312,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | &С1547-12-21  варіант 42 | | Вкладиш противаги | | шт | | 4 | | 78  312,00 | | 78,00  312,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С1547-12-21  варіант 43 | | Шунт корекційного датчика | | шт | | 2 | | 860,7  1721,40 | | 860,70  1721,40 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &С1547-12-21  варіант 44 | | Шунт точної зупинки | | шт | | 14 | | 630,9  8832,60 | | 630,90  8832,60 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С1547-12-21  варіант 45 | | Датчик корекції | | шт | | 2 | | 780,2  1560,40 | | 780,20  1560,40 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &С1547-12-21  варіант 46 | | Датчик точної зупинки | | шт | | 2 | | 780,4  1560,80 | | 780,40  1560,80 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | &С1547-13-4  варіант 23 | | Привод дверей кабіни | | шт | | 1 | | 110780  110780,00 | | 110780,00  110780,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С1547-16-2  варіант 14 | | Панель ревізії стаціонарний | | шт | | 1 | | 2452  2452,00 | | 2452,00  2452,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **980737,67** | | **980611,03** | | **118,29** | | **8,35** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |