|  |
| --- |
| Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №133» Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 5-А |
| Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №133» Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 5-А |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1** |
| **Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131»****Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 1213,22 | 77,52 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,3 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуваннямавтотранспорту при перевезенні грунту ібудівельного сміття | люд-год | 92,35 | 102,90 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 140,23 | 144,18 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 1445,8 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 2,3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 157,5 | 178,5928127,93 |   |   |   |   |
| 6 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 67,2 | 197,6813284,10 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **41412,03** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 4,83315 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiмгiдротехнiчного | маш-год | 0,21315 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН270-116 | Вiбратори поверхневi | маш-год | 11,97 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | &С111-306-2 | Поребрик гумовий товщ. 60 мм | м | 100 | 460,7746077,00 | 460,0046000,00 | 0,7777,00 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | +С111-328варіант 1 | Клей гумовий для покриття | кг | 700 | 220,29154203,00 | 220,00154000,00 | 0,29203,00 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | &С111-871-3 | Сiтка волейбольна в к-ті | шт | 1 | 8310,188310,18 | 8300,008300,00 | 10,1810,18 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,1548 | 2276,15352,35 | 2039,82315,76 | 236,3336,59 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | +С111-1672-1варіант 1 | Емаль для зовн. застосування спец.робіт | т | 0,00693 | 265361,851838,96 | 265000,001836,45 | 361,852,51 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | &С111-1720-5варіант 2 | Покриття гумове (ігрове поле) | м2 | 424,2 | 902,32382764,14 | 899,00381355,80 | 3,321408,34 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | &С121-761-5 | Волейбольна стійка в к-ті | шт | 2 | 24517,7549035,50 | 24500,0049000,00 | 17,7535,50 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | &С121-761-6 | Баскетбольний щит | шт | 2 | 47039,9394079,86 | 47000,0094000,00 | 39,9379,86 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | &С124-20-1 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А-III,дiаметр 8 мм | м | 4500 | 27,27122715,00 | 27,20122400,00 | 0,07315,00 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | +С1421-9451 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 5-20 мм, маркаМ1000 i бiльше | м3 | 52,92 | 85044982,00 | 850,0044982,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | +С1421-9515-1 | Щебiнь iз гравiю для будiвельних робiт,марка ДР16, фракцiя 20[25]-40 мм | м3 | 52,92 | 85044982,00 | 850,0044982,00 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 2,064 | 407,92841,95 | 96,16198,47 | 311,76643,48 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 43,554 | 3300143728,20 | 3300,00143728,20 | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **1093910,38** | **1091098,70** | **2811,68** |  **-**  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Довідкові дані** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Будівельне сміття | т | 67,2 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 липня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |