|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №133» Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 5-А |
| Деф. акт |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради****за адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10** |
| **Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради за****адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 1280,04684 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,4458 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 123,76538 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 2,3 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “7 липня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-30-1**Кн1=0,8* | *Розбирання бетонних поребрикiв* | *м* | *86* | *85,47**85,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7350,42* | *7350,42* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,0560* *-*  | *90,82* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiввручну | 100м3 | 0,42 | 22924,7222924,72 | \_\_-\_\_ -  | 9628,38 | 9628,38 | \_\_-\_\_ -  | 305,5000 -  | 128,31 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *3* | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит**напiвкоритного профiлю вручну, глибина**корита до 250 мм* | *100м2* | *4,2* | *2296,22**2296,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9644,12* | *9644,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *30,6000* *-*  | *128,52* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *4* | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи із щебеню**фракції 20-40 мм(товщ. 100 мм)* | *100м3* | *0,42* | *110140,44**3040,44* | *\_\_-\_\_* *-*  | *46258,98* | *1276,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *39,0000* *-*  | *16,38* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню**фракції 5-20мм (товщ. 100мм)* | *100м3* | *0,42* | *110140,44**3040,44* | *\_\_-\_\_* *-*  | *46258,98* | *1276,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *39,0000* *-*  | *16,38* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *6* | *ЕН6-1-1**Кн2=1,15* | *Улаштування бетонної пiдготовки* | *100м3* | *0,42* | *350242,57**13642,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *147101,88* | *5729,88* | *\_\_-\_\_* *-*  | *173,3050* *-*  | *72,79* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 7 | РН18-36-1 | Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття | 100м2 | 4,2 | 178,48178,48 | \_\_-\_\_ -  | 749,62 | 749,62 | \_\_-\_\_ -  | 2,0600 -  | 8,65 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С124-20-1 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А-III,дiаметр 8 мм | м | 4500 | 27,27 -  | \_\_-\_\_ -  | 122715 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *РН19-29-1**Застосовно* | *Улаштування штучного гумового**покриття (ігрове поле)* | *м2* | *420* | *57,47**57,47* | *\_\_-\_\_* *-*  | *24137,4* | *24137,4* | *\_\_-\_\_* *-*  | *0,7300* *-*  | *306,6* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 10 | & С111-1720-5варіант 2 | Покриття гумове (ігрове поле) | м2 | 424,2 | 902,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 382764,14 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 11 | С111-328варіант 1 | Клей гумовий для покриття | кг | 700 | 220,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 154203 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *12* | *РН18-30-3**Застосовно* | *Установлення гумових поребрикiв на**пiщану основу* | *м* | *86* | *27,42**13,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2358,12* | *1163,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *0,1600* *-*  | *13,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 13 | & С111-306-2 | Поребрик гумовий товщ. 60 мм | м | 100 | 460,77 -  | \_\_-\_\_ -  | 46077 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *14* | *РН18-56-1* | *Розмiтка емаллю суцiльною лiнiєю**шириною 0,1 м* | *км лінії* | *0,165* | *472,98**472,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *78,04* | *78,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5,7400* *-*  | *0,95* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 15 | С111-1672-1варіант 1 | Емаль для зовн. застосування спец.робіт | т | 0,00693 | 265361,85 -  | \_\_-\_\_ -  | 1838,96 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 16 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,7 м (для встановленняустаткування) | 10 ям | 0,4 | 530,78530,78 | \_\_-\_\_ -  | 212,31 | 212,31 | \_\_-\_\_ -  | 6,8700 -  | 2,75 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *17* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв пiд**устаткування* | *100 м3* | *0,007* | *390237,48**53637,48* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2731,66* | *375,46* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657,0000* *-*  | *4,6* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *18* | *РН20-12-5* | *Монтаж спортивного устаткування* | *1т* | *0,5* | *5005,92**5005,92* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2502,96* | *2502,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *48,0000* *-*  | *24* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 19 | & С121-761-5 | Волейбольна стійка в к-ті | шт | 2 | 24517,75 -  | \_\_-\_\_ -  | 49035,5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 20 | & С121-761-6 | Баскетбольний щит | шт | 2 | 47039,93 -  | \_\_-\_\_ -  | 94079,86 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 21 | & С111-871-3 | Сiтка волейбольна в к-ті | шт | 1 | 8310,18 -  | \_\_-\_\_ -  | 8310,18 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 22 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | 100 м3 | 1,575 | 13777,3413777,34 | \_\_-\_\_ -  | 21699,31 | 21699,31 | \_\_-\_\_ -  | 183,6000 -  | 289,17 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 23 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 67,2 | 122,32122,32 | \_\_-\_\_ -  | 8219,9 | 8219,9 | \_\_-\_\_ -  | 1,6300 -  | 109,54 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 24 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 157,5 | 178,59 -  | 178,5942,29 | 28127,93 |  -  | 28127,936660,68 | \_\_-\_\_0,4110 | \_\_-\_\_64,73 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 25 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 67,2 | 197,68 -  | 197,6842,29 | 13284,1 |  -  | 13284,12841,89 | \_\_-\_\_0,4110 | \_\_-\_\_27,62 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 1229367,75 | 94045,34 | 41412,039502,57 |   | 1213,2292,35 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 1229367,75 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1093910,38 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 103547,91 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 50679,09 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 140,23 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20217,47 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **1280046,****84** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **1280046,****84** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1445,8** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **123765,38** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |