|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №133» Дніпровської міської ради за адресою: м.  Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 5-А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Деф. акт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради**  **за адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт баскетбольного майданчика Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради за**  **адресою: м. Дніпро, провулок Соломії Крушельницької, 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 1280,04684 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,4458 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 123,76538 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 2,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “7 липня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *РН18-30-1*  *Кн1=0,8* | *Розбирання бетонних поребрикiв* | *м* | *86* | | *85,47*  *85,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *7350,42* | *7350,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,0560*  *-* | | *90,82*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 100м3 | 0,42 | | 22924,72  22924,72 | \_\_-\_\_  - | | 9628,38 | 9628,38 | \_\_-\_\_  - | | 305,5000  - | | 128,31  - |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *3* | | *РН18-12-9* | *Улаштування дорожнiх корит*  *напiвкоритного профiлю вручну, глибина*  *корита до 250 мм* | *100м2* | *4,2* | | *2296,22*  *2296,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *9644,12* | *9644,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *30,6000*  *-* | | *128,52*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *4* | | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи із щебеню*  *фракції 20-40 мм(товщ. 100 мм)* | *100м3* | *0,42* | | *110140,44*  *3040,44* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *46258,98* | *1276,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *39,0000*  *-* | | *16,38*  *-* |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН18-20-4* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню*  *фракції 5-20мм (товщ. 100мм)* | *100м3* | *0,42* | *110140,44*  *3040,44* | *\_\_-\_\_*  *-* | *46258,98* | *1276,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39,0000*  *-* | *16,38*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | *ЕН6-1-1*  *Кн2=1,15* | *Улаштування бетонної пiдготовки* | *100м3* | *0,42* | *350242,57*  *13642,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *147101,88* | *5729,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *173,3050*  *-* | *72,79*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РН18-36-1 | Укладання металевої сiтки в цементно-  бетонне покриття | 100м2 | 4,2 | 178,48  178,48 | \_\_-\_\_  - | 749,62 | 749,62 | \_\_-\_\_  - | 2,0600  - | 8,65  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | & С124-20-1 | Гарячекатана арматурна сталь , клас А-III,  дiаметр 8 мм | м | 4500 | 27,27  - | \_\_-\_\_  - | 122715 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *РН19-29-1*  *Застосовно* | *Улаштування штучного гумового*  *покриття (ігрове поле)* | *м2* | *420* | *57,47*  *57,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24137,4* | *24137,4* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,7300*  *-* | *306,6*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | & С111-  1720-5  варіант 2 | Покриття гумове (ігрове поле) | м2 | 424,2 | 902,32  - | \_\_-\_\_  - | 382764,14 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | С111-328  варіант 1 | Клей гумовий для покриття | кг | 700 | 220,29  - | \_\_-\_\_  - | 154203 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *РН18-30-3*  *Застосовно* | *Установлення гумових поребрикiв на*  *пiщану основу* | *м* | *86* | *27,42*  *13,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2358,12* | *1163,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,1600*  *-* | *13,76*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | & С111-306-  2 | Поребрик гумовий товщ. 60 мм | м | 100 | 460,77  - | \_\_-\_\_  - | 46077 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | *РН18-56-1* | *Розмiтка емаллю суцiльною лiнiєю*  *шириною 0,1 м* | *км лінії* | *0,165* | *472,98*  *472,98* | *\_\_-\_\_*  *-* | *78,04* | *78,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5,7400*  *-* | *0,95*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С111-1672-1  варіант 1 | Емаль для зовн. застосування спец.робіт | т | 0,00693 | 265361,85  - | \_\_-\_\_  - | 1838,96 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м (для встановлення  устаткування) | 10 ям | 0,4 | 530,78  530,78 | \_\_-\_\_  - | 212,31 | 212,31 | \_\_-\_\_  - | 6,8700  - | 2,75  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв пiд*  *устаткування* | *100 м3* | *0,007* | *390237,48*  *53637,48* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2731,66* | *375,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657,0000*  *-* | *4,6*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *РН20-12-5* | *Монтаж спортивного устаткування* | *1т* | *0,5* | *5005,92*  *5005,92* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2502,96* | *2502,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *48,0000*  *-* | *24*  *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | & С121-761-  5 | Волейбольна стійка в к-ті | шт | 2 | 24517,75  - | \_\_-\_\_  - | 49035,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | & С121-761-  6 | Баскетбольний щит | шт | 2 | 47039,93  - | \_\_-\_\_  - | 94079,86 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | & С111-871-  3 | Сiтка волейбольна в к-ті | шт | 1 | 8310,18  - | \_\_-\_\_  - | 8310,18 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 100 м3 | 1,575 | 13777,34  13777,34 | \_\_-\_\_  - | 21699,31 | 21699,31 | \_\_-\_\_  - | 183,6000  - | 289,17  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 67,2 | 122,32  122,32 | \_\_-\_\_  - | 8219,9 | 8219,9 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 109,54  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 157,5 | 178,59  - | 178,59  42,29 | 28127,93 | - | 28127,93  6660,68 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  64,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 67,2 | 197,68  - | 197,68  42,29 | 13284,1 | - | 13284,1  2841,89 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  27,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1229367,  75 | 94045,34 | 41412,03  9502,57 |  | 1213,22  92,35 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1229367,  75 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 1093910,  38 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 103547,91 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 50679,09 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 140,23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20217,47 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1280046,**  **84** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **1280046,**  **84** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1445,8** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **123765,38** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |