|  |
| --- |
|   |
|   |
| Замовник **ОСББ "Вигвам"** |   |
| *(назва організації)* |   |
| Підрядник  |   |
| *(назва організації)* |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | **ДОГОВІРНА ЦІНА**  |  |
|  |   |   |
|  | на будівництво  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а,** що здійснюється в 2021роцi   |   |
| Вид договірної ціни: тверда.   |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   |
| Складена в поточних цінах станом на 3 червня 2021 р.  |
| №п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
| всього | у тому числі: |
| будівельнихробіт | іншихвитрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |   | Прямi витрати, в тому числi | 461,923 | 461,923 |  -  |
|   | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 29,423 | 29,423 |  -  |
|   | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 432,5 | 432,5 |  -  |
|   | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |  -  |  -  |  -  |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 9,268 | 9,268 |  -  |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель iспоруд |  -  |  -  |  -  |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (наобсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсягиробiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |  -  |  -  |  -  |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом** | 471,191 | 471,191 |  -  |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 3,156 | 3,156 |  -  |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 0,571 |  -  | 0,571 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |  -  |  -  |  -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |  -  |  -  |  -  |
|   |   | **Разом (пп. 1-10)** | 474,918 | 474,347 | 0,571 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованiскладовими вартостi будiвництва  | 24,996 |  -  | 24,996 |
|   |   | **Разом договiрна цiна** | 499,914 | 474,347 | 25,567 |
|   |   | **Всього договiрна цiна** | 499,914 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
| Керівник підприємства(організації) замовника |   | Керівник генеральноїпідрядної організації |    |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"**   |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Ремонт пасажирських i вантажних лiфтiв. ВБН Д.2.8-204.02-2004; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.год |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,4641 |   | тис.люд.год |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,447 |   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 31,062 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi: |   |   |   |
| Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17люд.год та розрядi робiт 3,8 | 9954,78 |   | грн. |
| Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,17 люд.год та розрядiробiт 3,8 | 10500,00 |   | грн. |
|   |   |
| Всього договiрна цiна: у тому числi: | 499,914 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 474,347 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - |  -  |   | тис.грн. |
|  у тому числi: |   |   |   |
|  - ризики і інфляція від вартості устаткування |  -  |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 25,567 |   | тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |  Талмаза А.С. | Перевірив: |   |   |

|  |
| --- |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"  |
|   |

|  |
| --- |
|  |
|  **Загальновиробничі витрати на будову**  |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"**  |
|   |   |
| Номероб”єкту | Найменування об”єкту |  Норматив-но-розра-хунковакошториснатрудоміст-кість робіт,що перед-бачені впрямих вит-ратах,  |  Трудоміст-кість в за-гальнови-робничихвитратах,  | **I блок.**Заробiтнаплата в загально-виробничихвитратах, |  Заробiтнаплата впрямихвитратах, | **II блок.**Єдинийвнесок назагально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання, | **III блок.**Кошти напокриттярештистатейзагально-виробничихвитрат, | Додатковікошти II блоку, щопов'язані зоплатоютимчасовоїнепраце-здатності, | **Всього**  **загально-****виробничих****витрат,** |
|   |   | люд-год | люд-год | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-1 | Проведення поточногоремонту ліфтів за адресоюТополь-3 буд. 31, буд.31а,ОСББ "Вигвам" | 446,77 | 17,33 | 1639 | 29423 | 6838 | 791 | 0 | 9268 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом:** | 446,77 | 17,33 | **1639** | 29423 | **6838** | **791** | 0 | **9268** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |   |
| 2 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 |   |
| 3 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 4 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 5 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 6 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | шт | 1 |   |
| 7 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 8 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 |   |
| 9 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 10 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 24 |   |
| 11 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
| 12 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 13 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 14 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 15 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 16 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 17 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| 18 | Заміна редуктора | редуктор | 1 |   |
| 19 | Редуктор РГЛ-160Х40 (правий) | шт | 1 |   |
| 20 | Заміна канато-тягового шківа | шт | 1 |   |
| 21 | Канатотяговий шкив 510 | шт | 1 |   |
| 22 | Заміна електродвигуна на однотипний | двигун | 1 |   |
| 23 | Електродвигун | шт | 1 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"  |
| 2021/15ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31 п.1** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 242,135 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,16516 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 11,042 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЖТ1-24-1 | Зняття навантаження з лебідки.Навантаження лебідки | ліфт | 1 | 320,86320,86 | \_\_-\_\_ -  | 321 | 321 | \_\_-\_\_ -  | 4,9600 -  | 4,96 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | ЖТ1-25-1 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 | 115,15115,15 | \_\_-\_\_ -  | 115 | 115 | \_\_-\_\_ -  | 1,7800 -  | 1,78 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 3 | ЖТ1-25-2 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 | 98,9898,98 | \_\_-\_\_ -  | 99 | 99 | \_\_-\_\_ -  | 1,5300 -  | 1,53 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | ЖТ1-25-3 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 | 129,38129,38 | \_\_-\_\_ -  | 129 | 129 | \_\_-\_\_ -  | 2,0000 -  | 2 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1319,22**1319,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1319* | *1319* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ"РОДОС" | шт | 1 | 54000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 54000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85**113,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *114* | *114* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 7960 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *81,51**81,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82* | *82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55**145,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *54* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 11 | & С170-37варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *18* | *ЖТ1-311-1* | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* | *1198,71**478,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1199* | *479* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7,4000* *-*  | *7,4* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 19 | & С180-8 | Редуктор РГЛ-160Х40 (правий) | шт | 1 | 65000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 65000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *20* | *ЖТ1-311-8* | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* | *261,99**261,99* | *\_\_-\_\_* *-*  | *262* | *262* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,0500* *-*  | *4,05* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 21 | & С180-45 | Канатотяговий шкив 510 | шт | 1 | 9400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 9400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *22* | *ЖТ1-312-1* | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* | *236,12**236,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *236* | *236* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3,6500* *-*  | *3,65* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 23 | & С180-52 | Електродвигун | шт | 1 | 51200,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 51200 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 238839 | 10459 | \_\_-\_\_ -  |   | 158,99 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 238839 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 228380 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 10459 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 3296 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 6,17 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 583 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **242135** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **242135** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **165,16** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **11042** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |   |
| 2 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 |   |
| 3 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 4 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 5 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 6 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | шт | 1 |   |
| 7 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 8 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 |   |
| 9 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 10 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 24 |   |
| 11 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
| 12 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 13 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 14 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 15 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 16 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 17 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"  |
| 2021/15ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-4** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.1** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 114,528 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14947 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,01 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЖТ1-24-1 | Зняття навантаження з лебідки.Навантаження лебідки | ліфт | 1 | 320,86320,86 | \_\_-\_\_ -  | 321 | 321 | \_\_-\_\_ -  | 4,9600 -  | 4,96 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | ЖТ1-25-1 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 | 115,15115,15 | \_\_-\_\_ -  | 115 | 115 | \_\_-\_\_ -  | 1,7800 -  | 1,78 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 3 | ЖТ1-25-2 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 | 98,9898,98 | \_\_-\_\_ -  | 99 | 99 | \_\_-\_\_ -  | 1,5300 -  | 1,53 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | ЖТ1-25-3 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 | 129,38129,38 | \_\_-\_\_ -  | 129 | 129 | \_\_-\_\_ -  | 2,0000 -  | 2 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1319,22**1319,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1319* | *1319* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ"РОДОС" | шт | 1 | 54000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 54000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85**113,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *114* | *114* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 7960 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *81,51**81,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82* | *82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55**145,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *54* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 11 | & С170-37варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 111542 | 9482 | \_\_-\_\_ -  |   | 143,89 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 111542 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 102060 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9482 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2986 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,58 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 528 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **114528** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **114528** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **149,47** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10010** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 1 |   |
| 2 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 |   |
| 3 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 4 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 |   |
| 5 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни понад 1м/сек | шафа | 1 |   |
| 6 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ "РОДОС" | шт | 1 |   |
| 7 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки тауповільнення | датчик | 1 |   |
| 8 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 |   |
| 9 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Установлення струни | струна | 1 |   |
| 10 | Монтаж електропроводки ланцюгів керування тасигналізації. Прокладання джгута проводів по струні | м джгута | 24 |   |
| 11 | Джгут дротів ланцюгів керування та сигналізації зкламними з"єднювачами | компл | 1 |   |
| 12 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 400кг | кабіна | 1 |   |
| 13 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 |   |
| 14 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | пост | 1 |   |
| 15 | Пост керування ліфтом | шт | 1 |   |
| 16 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |   |
| 17 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
| **фрма № 1** |
| Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"  |
| 2021/15ПР |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-5** |
| **на Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31а п.2** |
| **Проведення поточного ремонту ліфтів за адресою Тополь-3 буд. 31, буд.31а, ОСББ "Вигвам"** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 114,528 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,14947 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 10,01 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “3 червня” 2021 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЖТ1-24-1 | Зняття навантаження з лебідки.Навантаження лебідки | ліфт | 1 | 320,86320,86 | \_\_-\_\_ -  | 321 | 321 | \_\_-\_\_ -  | 4,9600 -  | 4,96 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 2 | ЖТ1-25-1 | Посадка кабіни на уловлювачі | ліфт | 1 | 115,15115,15 | \_\_-\_\_ -  | 115 | 115 | \_\_-\_\_ -  | 1,7800 -  | 1,78 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 3 | ЖТ1-25-2 | Зняття кабіни з уловлювачів | ліфт | 1 | 98,9898,98 | \_\_-\_\_ -  | 99 | 99 | \_\_-\_\_ -  | 1,5300 -  | 1,53 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 4 | ЖТ1-25-3 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 1 | 129,38129,38 | \_\_-\_\_ -  | 129 | 129 | \_\_-\_\_ -  | 2,0000 -  | 2 -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *5* | *ЖТ1-760-3* | *Заміна шафи керування. Швидкість руху**кабіни понад 1 м/сек* | *шафа* | *1* | *1319,22**1319,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1319* | *1319* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17,7100* *-*  | *17,71* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 6 | & С101-15-7 | Станція керування пас.ліфтом УПЛ10.МКМ"РОДОС" | шт | 1 | 54000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 54000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *7* | *ЖТ1-781-2* | *Установлення датчиків селекції, точної з**зупинки та уповільнення* | *датчик* | *1* | *113,85**113,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *114* | *114* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,7600* *-*  | *1,76* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 8 | & С101-15-9 | Система позиціонування "Мікроліфт-10" | шт | 1 | 7960,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 7960 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *9* | *ЖТ1-651-1* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Установлення**струни* | *струна* | *1* | *81,51**81,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82* | *82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,2600* *-*  | *1,26* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *10* | *ЖТ1-651-5* | *Монтаж електропроводки ланцюгів**керування та сигналізації. Прокладання**джгута проводів по струні* | *м джгута* | *24* | *145,55**145,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3493* | *3493* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,2500* *-*  | *54* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 11 | & С170-37варіант 1 | Джгут дротів ланцюгів керування тасигналізації з кламними з"єднювачами | компл | 1 | 4380,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4380 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *12* | *ЖТ1-417-10* | *Заміна купе кабіни в ліфтах**вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* | *3255,85**3255,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3256* | *3256* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,3300* *-*  | *50,33* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 13 | & С150-43 | Купе кабіни в/п 320 кг | шт | 1 | 27400,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 27400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *14* | *ЖТ1-777-1* | *Заміна поста керування ліфтом в купе**кабіни* | *пост* | *1* | *289,81**289,81* | *\_\_-\_\_* *-*  | *290* | *290* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4,4800* *-*  | *4,48* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 15 | & С150-25 | Пост керування ліфтом | шт | 1 | 5460,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| *16* | *ЖТ1-535-1* | *Заміна стулок симетричних розсувних**дверей шахти* | *стулка* | *2* | *131,97**131,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *264* | *264* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,0400* *-*  | *4,08* *-*  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
| 17 | & С160-9-3 | Стулка дверей шахти (ліва, права) | шт | 2 | 1430,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2860 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 111542 | 9482 | \_\_-\_\_ -  |   | 143,89 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 111542 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 102060 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 9482 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2986 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,58 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 528 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **114528** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **114528** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **149,47** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **10010** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Талмаза А.С. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |