

kulerovafunky@gmail.com

Київ, вул. Ковпака, 8, оф. 210



**Описание:**

Эксклюзивный дизайн

Резервуар для нагрева воды изготовлен из высококачественной пищевой нержавеющей стали

Антибактериальное покрытие внутренних деталей, соприкасающихся с водой, что эффективно защищает от распространения вирусов и бактерий

Энергосберегающая технология и низкое потребление электроэнергии

Автоматический контроль температуры

Краны с системой — «нажим кружкой»

**Характеристики**

Вода горячая-холодная

Цвет чёрный

Размещение бутыли сверху - на кулере

Тип охлаждения электронное охлаждение

Производительность охлаждения 0.7 л/ч (10-15°C)

Производительность нагрева 5.0 л/ч (90-95°C)

Мощность нагрева 500 Вт

Мощность охлаждения 68 Вт

Тип краника нажим кружкой

Вес (нетто) 12 кг

Размер ш\*в\*г (мм) 33\*101\*33

Энергопотребление 1.20 кВт ч/сутки

Класс энергоэффективности В

Эксплуатация при температуре от +10°C до +38°C

Страна производства Китай

**Вартість: 3217,00**