|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт спортзала СШ 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт спортзала СШ 15** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт спортзала СШ 15** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 478,07545 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 5,56454 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 115,15793 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,7 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “14 лютого” 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуваням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН20-5-3 | Установлення та розбирання внутрiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань | 100м2 | 1,78 | | 4299,85  2648,40 | \_\_-\_\_  - | | 7653,73 | 4714,15 | \_\_-\_\_  - | | 140,424  - | | 249,95  - |
| 2 | | РН17-2-9  [при роботi  на висотi  понад 2 до  8 м] К2,  К3=1,05 | Демонтаж труб дiаметром до 25 мм,  укладених по конструкцiях | 100м | 0,8 | | 503,66  503,66 | \_\_-\_\_  - | | 402,93 | 402,93 | \_\_-\_\_  - | | 27,7956  - | | 22,24  - |
| 3 | | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,08 | | 185,01  185,01 | \_\_-\_\_  - | | 14,8 | 14,8 | \_\_-\_\_  - | | 9,936  - | | 0,79  - |
| 4 | | РН11-4-7 | Ремонт штукатурки стель по каменю та  бетону цементно-вапняним розчином,  площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1,3775 | | 13041,77  9233,90 | \_\_-\_\_  - | | 17965,04 | 12719,7 | \_\_-\_\_  - | | 454,872  - | | 626,59  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | РН11-54-1 | Улаштування основи з металевої сiтки по  цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 2,755 | 6975,88  3008,40 | \_\_-\_\_  - | 19218,55 | 8288,14 | \_\_-\_\_  - | 161,568  - | 445,12  - |
| 6 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мiнеральною  шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 2,755 | 4856,60  2748,03 | \_\_-\_\_  - | 13379,93 | 7570,82 | \_\_-\_\_  - | 138,5796  - | 381,79  - |
| 7 | РН12-49-4 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi | 100м2 | 2,755 | 8699,36  2212,55 | \_\_-\_\_  - | 23966,74 | 6095,58 | \_\_-\_\_  - | 111,576  - | 307,39  - |
| 8 | РН11-8-1 | Ремонт штукатурки горизонтальних тяг та  карнизiв всерединi будiвлi довжиною до 5 м  по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | 100м2 | 1 | 27172,92  17561,40 | \_\_-\_\_  - | 27172,92 | 17561,4 | \_\_-\_\_  - | 798,972  - | 798,97  - |
| 9 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мiнеральною  шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 1 | 4856,60  2748,03 | \_\_-\_\_  - | 4856,6 | 2748,03 | \_\_-\_\_  - | 138,5796  - | 138,58  - |
| 10 | РН12-49-4 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi | 100м2 | 1 | 8699,36  2212,55 | \_\_-\_\_  - | 8699,36 | 2212,55 | \_\_-\_\_  - | 111,576  - | 111,58  - |
| 11 | РН11-50-1 | Вiдбивання штукатурки укосів | 100м2 | 0,1248 | 1240,25  1240,25 | \_\_-\_\_  - | 154,78 | 154,78 | \_\_-\_\_  - | 73,128  - | 9,13  - |
| 12 | ЕН15-78-3 | Утепление откосов | 100 м2 | 0,1248 | 22610,20  22220,20 | \_\_-\_\_  - | 2821,75 | 2773,08 | \_\_-\_\_  - | 982,3254  - | 122,59  - |
| 13 | & С130-601-  710 | Пенопласт плотность 35 - толщ 20мм | шт | 42 | 21,00  - | \_\_-\_\_  - | 882 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С111-152-  2 | Дюбель-зонт 90 | шт | 75 | 0,93  - | \_\_-\_\_  - | 69,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | С1550-23 | Клей для пінополістиролу та мінеральної  вати | кг | 152 | 4,16  - | \_\_-\_\_  - | 632,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | С1550-25 | Сітка | м2 | 16 | 19,29  - | \_\_-\_\_  - | 308,64 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | С111-1844-1 | Перфо-угол с сеткой | м | 42 | 6,40  - | \_\_-\_\_  - | 268,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | С1550-22 | Краска акриловая | кг | 6,3 | 85,00  - | \_\_-\_\_  - | 535,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | С1550-22 | Смесь для армирования пінопласта | кг | 2 | 5,98  - | \_\_-\_\_  - | 11,96 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | ЕН15-78-3 | Утепление фасадов минеральными  плитами толщиной 20 мм с отделкой  декоративным раствором по технологии  "CEREZIT". Откосы, ширина 400 мм | 100 м2 | 0,3328 | 22610,20  22220,20 | \_\_-\_\_  - | 7524,67 | 7394,88 | \_\_-\_\_  - | 982,3254  - | 326,92  - |
| 21 | & С1630-  104-1-1П-2 | Пенопласт плотность 35 - толщ 40мм | шт | 83 | 25,00  - | \_\_-\_\_  - | 2075 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | & С111-152-  2 | Дюбель-зонт 90 | шт | 202 | 0,93  - | \_\_-\_\_  - | 187,86 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | С1550-23 | Клей для пінополістиролу та мінеральної  вати | кг | 406 | 4,16  - | \_\_-\_\_  - | 1688,96 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | С1550-25 | Сітка фасадна | м2 | 42,6 | 19,29  - | \_\_-\_\_  - | 821,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | С111-1844-1 | Перфо-угол с сеткой | м | 111 | 6,40  - | \_\_-\_\_  - | 710,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 26 | С1550-22 | Краска фасадная акриловая | кг | 16,71 | 85,00  - | \_\_-\_\_  - | 1420,35 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | С1550-22 | Смесь для армирования пінопласта | кг | 91,52 | 5,98  - | \_\_-\_\_  - | 547,29 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | РН11-2-7 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по  каменю та бетону цементно-вапняним  розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | 100м2 | 1,281 | 11336,81  7710,26 | \_\_-\_\_  - | 14522,45 | 9876,84 | \_\_-\_\_  - | 384,36  - | 492,37  - |
| 29 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень | 100м2 | 2,996 | 943,04  892,20 | \_\_-\_\_  - | 2825,35 | 2673,03 | \_\_-\_\_  - | 47,916  - | 143,56  - |
| 30 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" | 100м2 | 4,277 | 4210,78  2102,21 | \_\_-\_\_  - | 18009,51 | 8991,15 | \_\_-\_\_  - | 106,0116  - | 453,41  - |
| 31 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним  стiн по штукатурцi | 100м2 | 4,277 | 5515,63  2111,42 | \_\_-\_\_  - | 23590,35 | 9030,54 | \_\_-\_\_  - | 106,476  - | 455,4  - |
| 32 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,7728 | 1191,75  1191,75 | \_\_-\_\_  - | 920,98 | 920,98 | \_\_-\_\_  - | 68,256  - | 52,75  - |
| 33 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08 | 3406,71  3406,71 | \_\_-\_\_  - | 272,54 | 272,54 | \_\_-\_\_  - | 191,496  - | 15,32  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | ЕН10-20-4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею бiльше 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,7728 | 2591,83  2591,83 | \_\_-\_\_  - | 2002,97 | 2002,97 | \_\_-\_\_  - | 119,6046  - | 92,43  - |
| 35 | С123-41 | Блоки вiконнi з металопластику в компл. | м2 | 77,28 | 2515,26  - | \_\_-\_\_  - | 194379,29 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | & С111-  1615-1-А | Пена монтажная | шт. | 32 | 137,50  - | \_\_-\_\_  - | 4400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 37 | & С1-1-56 | Псул для гидроизоляции снаруж класс 600  Па ширина 20 мм | м | 90 | 66,67  - | \_\_-\_\_  - | 6000,3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 38 | & С1-  ПР124-30 | Лента для наружной гидроизоляции - класс  600 Па шириной 100 мм | м | 90 | 33,33  - | \_\_-\_\_  - | 2999,7 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С1-  ПР124-30 | Лента для гидроизоляции внутри - класс  600 Па шириной 200мм | м | 90 | 58,33  - | \_\_-\_\_  - | 5249,7 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | & С111-  ШС1477-1 | Клей для лент | шт | 32 | 175,00  - | \_\_-\_\_  - | 5600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | & С111-  1713-1 | Праймер/ ведро | шт | 2 | 425,00  - | \_\_-\_\_  - | 850 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | & С111-140-  12 | Турбовинт 220 мм | шт | 240 | 2,50  - | \_\_-\_\_  - | 600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 43 | & С111-92-  В1 | Пластина анкерная - 250мм | шт | 160 | 1,67  - | \_\_-\_\_  - | 267,2 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 44 | & С111-115-  1 | Саморез стяжной 6\*80 | шт | 160 | 1,25  - | \_\_-\_\_  - | 200 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | & С111-184-  1 | Саморез 4\*35 нерж | шт | 320 | 1,25  - | \_\_-\_\_  - | 400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 46 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,08 | 9105,14  9052,28 | \_\_-\_\_  - | 728,41 | 724,18 | \_\_-\_\_  - | 468,06  - | 37,44  - |
| 47 | С1547-1 | Лампи | шт | 8 | 68,42  - | \_\_-\_\_  - | 547,36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 48 | РН17-7-15 | Монтаж полiетиленових труб для  електропроводки дiаметром до 25 мм,  укладених по основi пiдлоги | 100м | 1 | 472,40  434,45 | \_\_-\_\_  - | 472,4 | 434,45 | \_\_-\_\_  - | 22,464  - | 22,46  - |
| 49 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу перерiзом до  2,5 мм2 в труби | 100м | 1 | 232,27  175,17 | \_\_-\_\_  - | 232,27 | 175,17 | \_\_-\_\_  - | 9,288  - | 9,29  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | & С1-ПРШ-  12-14-31 | Кабель 3х2,5 | м | 100 | 24,58  - | \_\_-\_\_  - | 2458 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 51 | & С1-ПРШ-  12-14-40 | Гофра ф25 мм | м | 100 | 25,00  - | \_\_-\_\_  - | 2500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 52 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 20,062 | 33,17  33,17 | \_\_-\_\_  - | 665,46 | 665,46 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 39,24  - |
| 53 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 20,062 | 110,77  - | 110,77  9,56 | 2222,27 | - | 2222,27  191,79 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  8,25 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 436908,89 | 108418,15 | 2222,27  191,79 |  | 5355,31  8,25 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 436908,89 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 326268,47 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 108609,94 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 41166,56 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 200,98 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6547,99 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **478075,45** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **478075,45** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **5564,54** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **115157,93** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |