**Адресные указатели и знаки** – неотъемлемая и важная часть фасада любого здания, и если театр начинается с вешалки, то любое здание – с указателя и таблички на дом.  
Адресные таблички из керамики встречаются на многих домах Испании, Италии, Англии, Они подчеркивают стиль,вкус и индивидуальность, вносят разнообразие в скучную череду стандартных жестяных и пластиковых адресных номеров .   
Вся наша плитка изготавливается вручную, рaсписывается глазурью, обжигается при температурах свыше 1200 градусов Цельсия и, следовательно, не требует дополнительного защитного слоя. Она морозоустойчива, пригодна для использования на открытом воздухе, при повышенной влажности, не подвержена изменению цвета.

**Некоторые интересные цифры при изготовлении керамических табличек.**В первую очередь хотелось бы отметить , что все процессы при изготовлении керамических табличек выполняются полностью ручным СПОСОБОМ, начиная с формовки глины в формы и заканчивая нанесением керамических красок (пигментов) на изделие, ну а теперь по-порядку:  
  
- сушка сырых изделий (плиток) происходит от 3 до 8 дней;  
- при первом обжиге, изделие (плитка) обжигается при температуре свыше 800С;  
- при последующих обжигах температура превышает отметку свыше 1100С;  
- после всех процессов, коэффициент водопоглощения изделия менее 2-х %;  
- весь процесс изготовления занимает минимум 10 дней.