|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Облаштування пішохідної зони на Гідропарковій, 9 Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Облаштування пішохідної зони (Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Гідропарковій, 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | | Кошторисна вартість | | | | | 98,8369 | | | тис. грн. | | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | | Кошторисна трудомісткість | | | | | 0,32014 | | | тис.люд.-год. | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Кошторисна заробітна плата | | | | | 14,66806 | | | тис. грн. | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Середній розряд робіт | | | | | 3,0 | | | розряд | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Вимірник одиничної вартості | | | | | 1,00 | | | грн | | |
|  | | | | | |  | | | | Показник одиничної вартості | | | | | 98836,90 | | | грн. | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | | Вартість одиниці,  грн. | | | | Загальна вартість, грн. | | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | | в тому  числі за-  робітної  плати | | | тих, що  обслуговують  машини | | | | |
| на одини-  цю | | | всього | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | |
|  | | |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | **Роздiл 1. Тротуар навколо ТРП та**  **вздовж дитячого садка** |  |  | | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |
| *1* | | | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних*  *покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,034* | | | *15197,81*  *7431,02* | *7766,79*  *2554,02* | | | *516,73* | *252,65* | *264,08*  *86,84* | | | *191,62*  *54,6194* | | | *6,52*  *1,86* | |
| *2* | | | *РН18-6-1* | *Ремонт щебеневих основ дорiг* | *100м2* | *0,54* | | | *17908,87*  *3049,16* | *7831,37*  *-* | | | *9670,79* | *1646,55* | *4228,94*  *-* | | | *73,58*  *-* | | | *39,73*  *-* | |
| *3* | | | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових*  *асфальтобетонних покриттiв дорiжок та*  *тротуарiв iз дрiбнозернистої*  *асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *1,26* | | | *4531,60*  *1207,18* | *2308,50*  *-* | | | *5709,82* | *1521,05* | *2908,71*  *-* | | | *26*  *-* | | | *32,76*  *-* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | РН18-46-2  к=2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару  додавати або виключати до норми 18-46-1 | 100м2 | 1,26 | 389,08  389,08 | \_\_-\_\_  - | 490,24 | 490,24 | \_\_-\_\_  - | 8,38  - | 10,56  - |
| 5 | С1421-9838  варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi  [асфальтобетон щiльний]  (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi | т | 12,05 | 2962,74  - | \_\_-\_\_  - | 35701,02 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *6* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *140* | *156,76*  *55,23* | *\_\_-\_\_*  *-* | *21946,4* | *7732,2* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,32*  *-* | *184,8*  *-* |
| 7 | К589921-  А003  варіант 2 | Бордюр тротуарний | шт | 140 | 120,00  - | \_\_-\_\_  - | 16800 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 5,44 | 63,21  63,21 | \_\_-\_\_  - | 343,86 | 343,86 | \_\_-\_\_  - | 1,63  - | 8,87  - |
| 9 | С311-8-М | Перевезення сміття до 8 км | т | 5,44 | 122,13  - | 122,13  7,23 | 664,39 | - | 664,39  39,33 | \_\_-\_\_  0,136 | \_\_-\_\_  0,74 |
| 10 | Т\_Р-Р1 | Утилізація сміття | т | 5,44 | 43,50  - | 43,50  - | 236,64 | - | 236,64  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 92079,89 | 11986,55 | 8302,76  126,17 |  | 283,24  2,6 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 92079,89 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 71790,58 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12112,72 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6757,01 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2555,34 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **98836,9** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **98836,9** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 92079,89 | 11986,55 | 8302,76  126,17 |  | 283,24  2,6 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 92079,89 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 71790,58 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 12112,72 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6757,01 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 34,3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2555,34 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **98836,9** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **98836,9** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **320,14** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **14668,06** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |