|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Облаштування пішохідної зони на Гідропарковій, 9 Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка |
| 84 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Облаштування пішохідної зони (Тротуар навколо ТРП та вздовж дитячого садка)** |
| **на Гідропарковій, 9** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 98,8369 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,32014 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 14,66806 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,0 |  розряд |
|   |   | Вимірник одиничної вартості | 1,00 |  грн |
|   |   | Показник одиничної вартості | 98836,90 |  грн. |
|   |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Тротуар навколо ТРП та****вздовж дитячого садка**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН18-1-5* | *Розбирання асфальтобетонних**покриттiв механiзованим способом* | *100м3* | *0,034* | *15197,81**7431,02* | *7766,79**2554,02* | *516,73* | *252,65* | *264,08**86,84* | *191,62**54,6194* | *6,52**1,86* |
| *2* | *РН18-6-1* | *Ремонт щебеневих основ дорiг* | *100м2* | *0,54* | *17908,87**3049,16* | *7831,37* *-*  | *9670,79* | *1646,55* | *4228,94* *-*  | *73,58* *-*  | *39,73* *-*  |
| *3* | *РН18-46-1* | *Улаштування одношарових**асфальтобетонних покриттiв дорiжок та**тротуарiв iз дрiбнозернистої**асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см* | *100м2* | *1,26* | *4531,60**1207,18* | *2308,50* *-*  | *5709,82* | *1521,05* | *2908,71* *-*  | *26* *-*  | *32,76* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | РН18-46-2к=2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-46-1  | 100м2 | 1,26 | 389,08389,08 | \_\_-\_\_ -  | 490,24 | 490,24 | \_\_-\_\_ -  | 8,38 -  | 10,56 -  |
| 5 | С1421-9838варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi  | т | 12,05 | 2962,74 -  | \_\_-\_\_ -  | 35701,02 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *6* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на**бетонну основу* | *м* | *140* | *156,76**55,23* | *\_\_-\_\_* *-*  | *21946,4* | *7732,2* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,32* *-*  | *184,8* *-*  |
| 7 | К589921-А003варіант 2 | Бордюр тротуарний  | шт | 140 | 120,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 16800 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну  | 1 т | 5,44 | 63,2163,21 | \_\_-\_\_ -  | 343,86 | 343,86 | \_\_-\_\_ -  | 1,63 -  | 8,87 -  |
| 9 | С311-8-М | Перевезення сміття до 8 км  | т | 5,44 | 122,13 -  | 122,137,23 | 664,39 |  -  | 664,3939,33 | \_\_-\_\_0,136 | \_\_-\_\_0,74 |
| 10 | Т\_Р-Р1 | Утилізація сміття  | т | 5,44 | 43,50 -  | 43,50 -  | 236,64 |  -  | 236,64 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 92079,89 | 11986,55 | 8302,76126,17 |   | 283,242,6 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 92079,89 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 71790,58 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12112,72 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6757,01 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 34,3 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2555,34 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **98836,9** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **98836,9** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 92079,89 | 11986,55 | 8302,76126,17 |   | 283,242,6 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 92079,89 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 71790,58 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12112,72 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6757,01 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 34,3 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2555,34 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **98836,9** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **98836,9** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **320,14** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **14668,06** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |