|  |
| --- |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1** |
| **Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по****вул. М.Дія** |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 523,8 | 42,50 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,0 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 4,95 | 58,14 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 5,3 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 62,5 | 74,51 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 591,25 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | +СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційнігладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 4,23 | 423,341790,73 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **1790,73** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | +С111-1901варіант 2 | Емульсiя бiтумна, дорожна | т | 0,108 | 13788,721489,18 | 13333,331440,00 | 185,0219,98 | 270,3729,20 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | &С1416-8684-3-Щваріант 1 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | м.п | 260 | 70,8218413,20 | 66,6717334,20 | 2,76717,60 | 1,39361,40 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 4,68 | 333,171559,24 | 127,50596,70 | 199,14931,98 | 6,5330,56 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | +С111-1305варіант 1 | Портландцемент загальнобудiвельногопризначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,364 | 2151,21783,04 | 1966,67715,87 | 142,3651,82 | 42,1815,35 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | +С1421-9843 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г,марка 1 | т | 17,208 | 2420,0641644,39 | 2250,0038718,00 | 122,612109,87 | 47,45816,52 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | +С1424-11600варіант 2 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 13,26 | 1388,918416,81 | 1361,6718055,74 | \_\_-\_\_ -  | 27,23361,07 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | +С1421-9452варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм | м3 | 25,92 | 681,4417662,92 | 430,8311167,11 | 237,256149,52 | 13,36346,29 | 25 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **99968,78** | **88027,62** | **9980,77** | **1960,39** |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня" 2018 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |