|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по вул. М.Дія | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт асфальтобетонного покриття пішохідної лоріжки від будинку №5 ж/м Покровський до будинку №15 по**  **вул. М.Дія** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 523,8 | | 42,50 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 4,95 | | 58,14 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 5,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 62,5 | | 74,51 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 591,25 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | | +СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 4,23 | | 423,34  1790,73 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **1790,73** | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | +С111-1901  варіант 2 | | Емульсiя бiтумна, дорожна | | т | | 0,108 | | 13788,72  1489,18 | | 13333,33  1440,00 | | 185,02  19,98 | | 270,37  29,20 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | &С1416-8684-  3-Щ  варіант 1 | | Каменi бортовi, БР100.20.8 | | м.п | | 260 | | 70,82  18413,20 | | 66,67  17334,20 | | 2,76  717,60 | | 1,39  361,40 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 4,68 | | 333,17  1559,24 | | 127,50  596,70 | | 199,14  931,98 | | 6,53  30,56 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | +С111-1305  варіант 1 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,364 | | 2151,21  783,04 | | 1966,67  715,87 | | 142,36  51,82 | | 42,18  15,35 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | +С1421-9843 | | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi  [асфальтобетон щiльний]  (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г,  марка 1 | | т | | 17,208 | | 2420,06  41644,39 | | 2250,00  38718,00 | | 122,61  2109,87 | | 47,45  816,52 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | +С1424-11600  варіант 2 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 13,26 | | 1388,9  18416,81 | | 1361,67  18055,74 | | \_\_-\_\_  - | | 27,23  361,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | +С1421-9452  варіант 1 | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм | | м3 | | 25,92 | | 681,44  17662,92 | | 430,83  11167,11 | | 237,25  6149,52 | | 13,36  346,29 | | 25 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **99968,78** | | **88027,62** | | **9980,77** | | **1960,39** | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня" 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |