|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 В | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заміна вікон та ремонт укосів по пр. Д. Яворницького, 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 302,62184 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,97215 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 31,40602 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “7 серпня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| *1* | | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,64* | | *4599,86*  *4594,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2943,91* | *2940,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *159,58*  *-* | | *102,13*  *-* |
| 2 | | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 1,072 | | 1674,45  1607,43 | 67,02  57,21 | | 1795,01 | 1723,16 | 71,85  61,33 | | 56,88  1,6317 | | 60,98  1,75 |
| *3* | | *ЕН10-20-3*  *к=1,15* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею до 3 м2 з*  *металлопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *1,072* | | *4586,16*  *4571,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4916,36* | *4900,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *130,3525*  *-* | | *139,74*  *-* |
| 4 | | & С1545-43-  14 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 417 | | 11,04  - | \_\_-\_\_  - | | 4603,68 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С111-327-  2 | Піна монтажна | л | 31,59 | | 188,90  - | \_\_-\_\_  - | | 5967,35 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 6 | | & С111-327-  8 | Сілікон - герметик | л | 12,64 | | 363,17  - | \_\_-\_\_  - | | 4590,47 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | & С123-15-2 | Блоки вiконнi металлопластикові,  енергозберегаючі | м2 | 107,26 | 2002,04  - | \_\_-\_\_  - | 214738,81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *ЕН15-63-2*  *к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *1,637* | *7584,06*  *7584,06* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12415,11* | *12415,11* | *\_\_-\_\_*  *-* | *245,28*  *-* | *401,52*  *-* |
| 9 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 327,4 | 7,17  - | \_\_-\_\_  - | 2347,46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | & С111-  1844-2  варіант 1 | L -образний профіль | м | 327,4 | 6,15  - | \_\_-\_\_  - | 2013,51 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С1428-11867  варіант 1 | Листи гiпсокартоннi для відкосів | м2 | 171,89 | 64,16  - | \_\_-\_\_  - | 11028,46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С111-327-  3 | Клей для гипсокартону Перлфикс | кг | 780 | 4,90  - | \_\_-\_\_  - | 3822 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *13* | *ЕН15-56-3*  *к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *1,637* | *3342,37*  *1546,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5471,46* | *2531,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *45,448*  *-* | *74,4*  *-* |
| *14* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *1,637* | *5715,16*  *1406,50* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9355,72* | *2302,44* | *\_\_-\_\_*  *-* | *43,83*  *-* | *71,75*  *-* |
| *15* | *ЕН15-56-3*  *к=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь укосів*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,3929* | *3343,94*  *1546,14* | *1,57*  *1,34* | *1313,83* | *607,48* | *0,62*  *0,53* | *45,448*  *0,0383* | *17,86*  *0,02* |
| *16* | *РН12-49-3* | *Полiпшене фарбування*  *полiвiнiлацетатними водоемульсiйними*  *сумiшами укосів по штукатурцi* | *100м2* | *0,3929* | *6792,68*  *2374,66* | *0,91*  *0,78* | *2668,84* | *933* | *0,36*  *0,31* | *74*  *0,0222* | *29,07*  *0,01* |
| 17 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,06664 | 8976,17  8976,17 | \_\_-\_\_  - | 598,17 | 598,17 | \_\_-\_\_  - | 327,12  - | 21,8  - |
| 18 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6,664 | 44,73  44,73 | \_\_-\_\_  - | 298,08 | 298,08 | \_\_-\_\_  - | 1,63  - | 10,86  - |
| 19 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 6,664 | 98,57  - | 98,57  10,80 | 656,87 | - | 656,87  71,97 | \_\_-\_\_  0,287 | \_\_-\_\_  1,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 291545,1 | 29249,44 | 729,7  134,14 |  | 930,11  3,69 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 291545,1 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 261565,96 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 29383,58 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 11076,74 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2022,44 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **302621,84** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **302621,84** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **972,15** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **31406,02** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |