|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Программа расчета окон WinCalc - www.vsgroup.ua |  |
|  |  |  |
|  | ЧП "Нетецкий В.О."Пр. Ивана Мазепы 58, ТЦ "Варус" 2 этаж(098)340-50-12(050)715-98-48e-mail: imviro@i.ua |  |  |
|  |
|  |
|  |
| № заказа: |  | NET-108 |  | Дата: |  | 03.08.2018 |  | Покупатель: |  | Школа №4 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Адрес: | Днепр / Александра Красносельского 30а (школа №4) / 098-200-74-18 |
|  |
|  |
| Прим.: |  |  |  |  | Готовность: |  |  |
|  |  |
| №82 ( 09:32 - 2.08.2018 ) - 3.5 Сборка 033 (3.5.33.157) |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  | **1** |  |  |  | Профиль: |  | **Primeplast 58**  |  | **15 шт. / 53,28 м.кв.** |  |
|  |  |  |  |
| Фурнитура: | AXOR K-3 Comfort line  |  | Цвет: |  | **Белый** |  |  |
|  |  |  |
| Тип изделия: | **Окна и балконные двери** |
|  |  |  |
| Остекление: | **4-12-4-8-4i || 45 шт.** |  |  |
|  |  |
| Рама 21301-01000 / Штапик под стеклопакет 32мм 20101-91300 |
|  |
|  |
| Скидка - 35 % |  | Цена со скидкой - 61 188,08 грн. |
|  |  |
| Монтаж/демонтаж - 0 грн. | **Цена с дополнениями - 67 565,00 грн.** |
|  |  |
|  |
|  |
| Примечание:  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| **№** | **комплект** | **измерение** | **кол-во** | **цена** | **скидка** | **стоимость** | **-** | **итого, грн.** |
| 1 | Подоконник Опентек | 450 // Белый x Одна | 1900\*15 | 7 540,35 | 35 | 4 901,22 | 0,00 | 4 901,22 |
| 2 | Отлив/Козырек | Отлив2 x Белый x 20 x 240 x 0 x 0 | 1750\*15 | 2 270,36 | 35 | 1 475,74 | 0,00 | 1 475,74 |
|  | **6 376,96** |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |  | **2** |  |  |  | Профиль: |  | **Primeplast 58**  |  | **15 шт. / 53,28 м.кв.** |  |
|  |  |  |  |
| Фурнитура: | AXOR K-3 Comfort line  |  | Цвет: |  | **Белый** |  |  |
|  |  |  |
| Тип изделия: | **Окна и балконные двери** |
|  |  |  |
| Остекление: | **4-12-4-8-4i || 45 шт.** |  |  |
|  |  |
| Рама 21301-01000 / Штапик под стеклопакет 32мм 20101-91300 |
|  |
|  |
| Скидка - 35 % |  | Цена со скидкой - 71 425,03 грн. |
|  |  |
| Монтаж/демонтаж - 0 грн. | **Цена с дополнениями - 80 420,00 грн.** |
|  |  |
|  |
|  |
| Примечание:  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| **№** | **комплект** | **измерение** | **кол-во** | **цена** | **скидка** | **стоимость** | **-** | **итого, грн.** |
| 1 | Подоконник Опентек | 450 // Белый x Одна | 1900\*15 | 7 540,35 | 35 | 4 901,22 | 0,00 | 4 901,22 |
| 2 | Отлив/Козырек | Отлив2 x Белый x 20 x 240 x 0 x 0 | 1750\*15 | 2 270,36 | 35 | 1 475,74 | 0,00 | 1 475,74 |
| 3 | МС на клипсах бел.Размеры светового проема | 698x1418 | 0,99\*15 | 4 028,00 | 35 | 2 618,20 | 0,00 | 2 618,20 |
|  | **8 995,16** |
|  |
|  | **К-во изделий: 30 шт.** |  | **Площадь заказа: 106,56 м.кв.** |  | **Всего:****С монтажом:** |  | **147 985,00 грн.****169 297,00 грн.** |  |
|  |  |  |  |
|  | Согласно ДБН - "Теплова iзоляцiя будiвель"коэффициент сопротивления теплопередаче должен составлять: для I климатической зоны не менее 0,75 м2/КВт;для II климатической зоны не менее 0,6 м2/КВт, что соответствует нормативным значениям по энергосбережению для жилых и общественных зданий. Стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины.Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размером стороны менее 300мм, а также с соотношением сторон более 5:1. |  |
| **С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен** |  |
|  | 06.08.2018 |  |
|  |
| Подпись Покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Страница 1 из 1 |  | С уважением, Ваш менеджер:1 |