|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | | | | | | | | | **стр.1 з 3** |
| Будiвництво: | | **Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а** | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1/3844** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| на Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр ресурса | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі | | | Обгрунтування ціни |
| Відпускна ціна, грн. | Транспортна складова, грн. | Заготівельно-складскі витрати, грн. |
| всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
|  |  | **I. Витрати праці** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Витрати праці робітників-будівельників | люд.-год. | 226,85152 | 28,59 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати праці робітників, що зайняті керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту та будівельного сміття | люд.-год. | 1,47015 | 27,95 |  |  |  |  |
| 4 |  | Витрати праці робітників, заробітня плата яких враховується в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 10,53543 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Разом кошторисна трудоміскість** | **люд.-год.** | **238,8571** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Середній розряд робіт** | **розряд** | **3,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | **II. Будівельні машини і механізми** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,577 | 163,14 | \_ | \_ | \_ |  |
| 583,55 |  |  |  |
|  |  | **Разом по розділу II** | **грн.** |  | **583,55** |  |  |  |  |
|  |  | **III. Машини, враховані в складі загальновиробничих витрат** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 0,0428 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 7 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 5,3434 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 8 | СН270-126 | Фарборозпилювачі ручні | маш-год | 0,651416 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
| 9 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 4,09088 | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4499\_ИВР\_ЛС\_2-1-1/3844 | | | | | | | | | стр.2 з 3 |
|  | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
| 10 | С111-О-1 | Блоки віконні металопластикові з п'яти- камерної системи і двох-камерним енергозберігаючим скло пакетом с  аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75. 4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | м2 | 56,4 | 2300,00 | 2300,00 | \_ | \_ |  |
| 129720,00 | 129720,00 |  |  |
| 11 | С111-219 вариант 1 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,088168 | 1490,99 | 1490,99 | \_ | \_ |  |
| 131,46 | 131,46 |  |  |
| 12 | С111-99-10-1 | Герметик силиконовий | л | 5,53 | 75,00 | 75,00 | \_ | \_ |  |
| 414,75 | 414,75 |  |  |
| 13 | С111-1624-2 | Грунтовки глибокого проникнення | л | 0,4708 | 23,70 | 23,70 | \_ | \_ |  |
| 11,16 | 11,16 |  |  |
| 14 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 5,3928 | 100,27 | 100,27 | \_ | \_ |  |
| 540,74 | 540,74 |  |  |
| 15 | С111-99-10-2 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 157 | 1,50 | 1,50 | \_ | \_ |  |
| 235,50 | 235,50 |  |  |
| 16 | С130-1103-1-9 | Зливи із оцинкованой сталі | м.п. | 19,5 | 36,00 | 36,00 | \_ | \_ |  |
| 702,00 | 702,00 |  |  |
| 17 | С111-1642 | Клей казеїновий | т | 0,0003595 | 108642,22 | 108642,22 | \_ | \_ |  |
| 39,06 | 39,06 |  |  |
| 18 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 42,8 | 3,82 | 3,82 | \_ | \_ |  |
| 163,50 | 163,50 |  |  |
| 19 | С111-22-1Д-7 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | м2 | 8,99 | 53,16 | 53,16 | \_ | \_ |  |
| 477,91 | 477,91 |  |  |
| 20 | С111-1604 вариант 1 | Папір шліфувальний | м2 | 0,927904 | 171,97 | 171,97 | \_ | \_ |  |
| 159,57 | 159,57 |  |  |
| 21 | С1425-11704 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,374344 | 1564,79 | 1564,79 | \_ | \_ |  |
| 585,77 | 585,77 |  |  |
| 22 | С111-1895 вариант 1 | Шпаклівка клейова | т | 0,0213556 | 15152,65 | 15152,65 | \_ | \_ |  |
| 323,59 | 323,59 |  |  |
| 23 | С111-1-1-1-3 | армувальна стрічка | м | 47,08 | 15,00 | 15,00 | \_ | \_ |  |
| 706,20 | 706,20 |  |  |
| 24 | С111-99-10-4 | гвинти самонарізні | шт | 66 | 1,50 | 1,50 | \_ | \_ |  |
| 99,00 | 99,00 |  |  |
| 25 | С111-99-10-5 | гермобутил | кг | 5,52 | 175,00 | 175,00 | \_ | \_ |  |
| 966,00 | 966,00 |  |  |
| 26 | С111-21-1-4 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | шт | 4 | 280,00 | 280,00 | \_ | \_ |  |
| 1120,00 | 1120,00 |  |  |
| 27 | С111-1-Г-32 | піна монтажна зимова | шт | 4 | 168,00 | 168,00 | \_ | \_ |  |
| 672,00 | 672,00 |  |  |
|  |  | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-ч | 3,5713 | 0 0,00 | 0 0,00 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4499\_ИВР\_ЛС\_2-1-1/3844 | | | | | | | | | | | стр.3 з 3 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 | 14 |
|  |  | **Разом по розділу IV** | | **грн.** |  | | **137068,21** | **137068,21** |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8" серпня 2018р. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав | | |  | | |  | | | | | |
| *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* | | |
|  | | |
| Перевірив | | |  | | |
|  | | | *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* | | |