|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | | | | | | | | | | стр.1 з 3 | |
| **Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а** | | | | | | | | | | **Форма №1** | |
| (найменування об'єкта будiвництва) | | | | | | | | | |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/3844** | | | | | | | | | | | |
| на Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортої інфраструктури) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | |  | | | Кошторисна вартiсть | | | 146,66366 | тис. грн. |
| креслення (специфікації): № | | | | Кошторисна трудомiсткiсть | | | 0,23886 | тис. люд.-год. |
| Кошторисна заробiтна плата | | | 7,04446 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на "8" серпня 2018р. | | | | Середнiй розряд робiт | | | 3,2 |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр i номер позицiї нормативу | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.-год. | |
| всього | експлуатації машин | всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| заробітної плати | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | *Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат* | | *0,4123* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Коефіцієнт що враховує зміну решти статей загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до отримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації* | | *0,7821* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 4260,79 4260,79 | -   - | 170,43 | 170,43 | -   - | 159,58  - | 6,38  - |
| 2 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,564 | 1490,82 1490,82 | -   - | 840,82 | 840,82 | -   - | 56,88  - | 32,08  - |
| 3 | РН6-3-1 | Знімання бетонних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,188 | 8662,38 8662,38 | -   - | 1628,53 | 1628,53 | -   - | 345,39  - | 64,93  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4499\_ЛС1\_2-1-1/3844 | | | | | | | | | | стр.2 з 3 | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,564 | 2819,38 2819,38 | -   - | 1590,13 | 1590,13 | -   - | 86,67  - | 48,88  - |
| 5 | С111-99-10-1 | Герметик силиконовий | л | 5,53 | 75,00  - | -   - | 414,75 | - | -   - | -   - | -   - |
| 6 | С111-99-10-2 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 157 | 1,50  - | -   - | 235,50 | - | -   - | -   - | -   - |
| 7 | С111-О-1 | Блоки віконні металопластикові з п'яти- камерної системи і двох-камерним енергозберігаючим скло пакетом с  аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75. 4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | м2 | 56,4 | 2300,00  - | -   - | 129720,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 8 | С111-1-Г-32 | піна монтажна зимова | шт | 4 | 168,00  - | -   - | 672,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 9 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,188 | 903,99 903,99 | -   - | 169,95 | 169,95 | -   - | 31,52  - | 5,93  - |
| 10 | С111-21-1-4 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | шт | 4 | 280,00  - | -   - | 1120,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 11 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,188 | 782,96 782,96 | -   - | 147,20 | 147,20 | -   - | 27,3  - | 5,13  - |
| 12 | С130-1103-1-9 | Зливи із оцинкованой сталі | м.п. | 19,5 | 36,00  - | -   - | 702,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 13 | С111-99-10-5 | гермобутил | кг | 5,52 | 175,00  - | -   - | 966,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 14 | С111-99-10-4 | гвинти самонарізні | шт | 66 | 1,50  - | -   - | 99,00 | - | -   - | -   - | -   - |
| 15 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,0856 | 10191,15 7034,63 | -   - | 872,36 | 602,16 | -   - | 245,28  - | 21  - |
| 16 | С111-22-1Д-7 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | м2 | 8,99 | 53,16  - | -   - | 477,91 | - | -   - | -   - | -   - |
| 17 | РН11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,428 | 691,82 321,81 | -   - | 296,10 | 137,73 | -   - | 10,81  - | 4,63  - |
| 18 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,01699 | 15152,65  - | -   - | 257,44 | - | -   - | -   - | -   - |
| 19 | С111-1-1-1-3 | армувальна стрічка | м | 47,08 | 15,00  - | -   - | 706,20 | - | -   - | -   - | -   - |
| 20 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,0856 | 17648,01 10059,41 | -   - | 1510,67 | 861,09 | -   - | 300,55  - | 25,73  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4499\_ЛС1\_2-1-1/3844 | | | | | | | | | | | стр.3 з 3 | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | РН12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | | 100м2 | 0,0856 | 9437,23 2202,98 | -   - | 807,83 | 188,58 | -   - | 74  - | 6,33  - |
| 22 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | | 1 т | 3,577 | 41,50 41,50 | -   - | 148,45 | 148,45 | -   - | 1,63  - | 5,83  - |
| 23 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | | т | 3,577 | 163,14  - | 163,14 12,34 | 583,55 | - | 583,55 44,14 | -  0,411 | -  1,47 |
|  |  | **Разом прямі витрати по кошторису, грн** | | | | | | **144136,82** | 6485,07 | 583,55 44,14 |  | 226,85 1,47 |
|  |  |  | в тому числі | | | | |  |  |  |  |  |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн | | | | | 137068,20 |
|  |  | всього заробітна плата, грн | | | | | 6529,21 |  |  |  |  |
|  |  | **Загальновиробничі витрати, грн** | | | | | | **2526,83** |  |  |  |  |
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | | | | | 10,54 |
| заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн | | | | | 515,25 |
|  |  | **Всього по кошторису, грн** | | | | | | **146663,66** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.-год.** | | | | | | **238,86** |  |  |  |  |
| **Кошторисна заробітна плата, грн** | | | | | | **7044,46** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав | | | |  | | | |  | | | | |
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив | | | |  | | | |  | | | | |
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] | | | |