|  |  |
| --- | --- |
| **Программный комплекс Смета XXI (версия 22.4.2)** | стр.1 з 3 |
| **Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а** | **Форма №1** |
| (найменування об'єкта будiвництва) |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/3844** |
| на Поточний ремонт і заміни дерев'яних блоків на металопластикові вікна спортивного залу у КЗО "СЗШ №63" ДМР за адресою: м.Дніпро, вул. Янтарна, 71-а  |
|  |
| (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортої інфраструктури) |
|   |
| Основа: |  | Кошторисна вартiсть | 146,66366 | тис. грн. |
| креслення (специфікації): № | Кошторисна трудомiсткiсть | 0,23886 | тис. люд.-год. |
| Кошторисна заробiтна плата | 7,04446 | тис. грн. |
| Складений в поточних цінах станом на "8" серпня 2018р. | Середнiй розряд робiт | 3,2 |  |
|   |
| №п/п | Шифр i номер позицiї нормативу | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
| всього | експлуатації машин | всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
| заробітної плати | в тому числі заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |
| на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | *Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат* | *0,4123* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Коефіцієнт що враховує зміну решти статей загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до отримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації* | *0,7821* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |  4260,794260,79 |  -  -  | 170,43 | 170,43 |  -  -  |  159,58 -  |  6,38 -  |
| 2 | РН6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,564 |  1490,821490,82 |  -  -  | 840,82 | 840,82 |  -  -  |  56,88 -  |  32,08 -  |
| 3 | РН6-3-1 | Знімання бетонних підвіконних дощок | 100 м2 | 0,188 |  8662,388662,38 |  -  -  | 1628,53 | 1628,53 |  -  -  |  345,39 -  |  64,93 -  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4499\_ЛС1\_2-1-1/3844 | стр.2 з 3 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,564 |  2819,382819,38 |  -  -  | 1590,13 | 1590,13 |  -  -  |  86,67 -  |  48,88 -  |
| 5 | С111-99-10-1 | Герметик силиконовий | л | 5,53 |  75,00 -  |  -  -  | 414,75 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 6 | С111-99-10-2 | Дюбель-шурупи 100х10мм | шт | 157 |  1,50 -  |  -  -  | 235,50 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 7 | С111-О-1 | Блоки віконні металопластикові з п'яти-камерної системи і двох-камернименергозберігаючим скло пакетом с аргононаповнювачем, К не нижче ніж 0,75.4-12-4-14Ar-4i з маскітною сіткої, що відчиняются | м2 | 56,4 |  2300,00 -  |  -  -  | 129720,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 8 | С111-1-Г-32 | піна монтажна зимова | шт | 4 |  168,00 -  |  -  -  | 672,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 9 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,188 |  903,99903,99 |  -  -  | 169,95 | 169,95 |  -  -  |  31,52 -  |  5,93 -  |
| 10 | С111-21-1-4 | підвіконник металопластиковій шир.400мм | шт | 4 |  280,00 -  |  -  -  | 1120,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 11 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,188 |  782,96782,96 |  -  -  | 147,20 | 147,20 |  -  -  |  27,3 -  |  5,13 -  |
| 12 | С130-1103-1-9 | Зливи із оцинкованой сталі | м.п. | 19,5 |  36,00 -  |  -  -  | 702,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 13 | С111-99-10-5 | гермобутил | кг | 5,52 |  175,00 -  |  -  -  | 966,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 14 | С111-99-10-4 | гвинти самонарізні | шт | 66 |  1,50 -  |  -  -  | 99,00 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 15 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,0856 |  10191,157034,63 |  -  -  | 872,36 | 602,16 |  -  -  |  245,28 -  |  21 -  |
| 16 | С111-22-1Д-7 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм вологостійкий | м2 | 8,99 |  53,16 -  |  -  -  | 477,91 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 17 | РН11-40-1 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | 100м | 0,428 |  691,82321,81 |  -  -  | 296,10 | 137,73 |  -  -  |  10,81 -  |  4,63 -  |
| 18 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,01699 |  15152,65 -  |  -  -  | 257,44 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 19 | С111-1-1-1-3 | армувальна стрічка  | м | 47,08 |  15,00 -  |  -  -  | 706,20 |  -  |  -  -  |  -  -  |  -  -  |
| 20 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,0856 |  17648,0110059,41 |  -  -  | 1510,67 | 861,09 |  -  -  |  300,55 -  |  25,73 -  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4499\_ЛС1\_2-1-1/3844 | стр.3 з 3 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | РН12-49-3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | 100м2 | 0,0856 |  9437,232202,98 |  -  -  | 807,83 | 188,58 |  -  -  |  74 -  |  6,33 -  |
| 22 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 3,577 |  41,5041,50 |  -  -  | 148,45 | 148,45 |  -  -  |  1,63 -  |  5,83 -  |
| 23 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,577 |  163,14 -  |  163,1412,34 | 583,55 |  -  |  583,5544,14 |  - 0,411 |  - 1,47 |
|  |  | **Разом прямі витрати по кошторису, грн** | **144136,82** | 6485,07 |  583,5544,14 |  |  226,851,47 |
|  |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |
| вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн | 137068,20 |
|  |  | всього заробітна плата, грн | 6529,21 |  |  |  |  |
|  |  | **Загальновиробничі витрати, грн** | **2526,83** |  |  |  |  |
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 10,54 |
| заробітна плата в загальновиробничих витрататах, грн | 515,25 |
|  |  | **Всього по кошторису, грн** | **146663,66** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.-год.** | **238,86** |  |  |  |  |
| **Кошторисна заробітна плата, грн** | **7044,46** |
|  |
| Склав  |  |  |
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |
|  |
| Перевірив  |  |  |
| [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |