|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Тротуарка за адресою: Штурманский 7 - Штурманский 1, м. Дніпро |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на благоустрій** |
| **ремонтні роботи** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 166,187 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,69263 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 28,313 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,1 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “25 червня” 2018 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Перелiк нарахувань:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт, що враховує змінувитрат на заробiтну платупрацiвникiв, зайнятих на управлiннiта обслуговуваннi будiвельноговиробництва при розрахункузагальновиробничих витрат=0,4123 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Коефiцiєнт, що враховує змінуінших витрат загальновиробничихвитрат на величину, якавiдноситься до утримання таобслуговування апаратууправлiння вiдокремленихвиробничих структурнихпiдроздiлiв будiвельноїорганiзацiї=0,7821 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiввручну  | 100м3 | 0,059 | 10857,4710857,47 | \_\_-\_\_ -  | 641 | 641 | \_\_-\_\_ -  | 305,5 -  | 18,02 -  |
| *2* | *РН18-1-3* | *Розбирання щебеневих покриттiв та основ* | *100м3* | *0,0944* | *921,20**921,20* | *\_\_-\_\_* *-*  | *87* | *87* | *\_\_-\_\_* *-*  | *25,92* *-*  | *2,45* *-*  |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3.  | 100 т | 0,2596 | 3727,93108,93 | 3619,00 -  | 968 | 28 | 940 -  | 3,31 -  | 0,86 -  |
| 4 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км  | т | 25,96 | 81,19 -  | 81,1910,92 | 2108 |  -  | 2108283 | \_\_-\_\_0,224 | \_\_-\_\_5,82 |
| *5* | *РН18-12-7* | *Улаштування дорожнiх корит коритного**профiлю з застосуванням екскаваторiв,**глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *1,18* | *1891,50**131,50* | *1760,00* *-*  | *2232* | *155* | *2077* *-*  | *3,7* *-*  | *4,37* *-*  |
| 6 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без крiплень з укосами,група ґрунту 2  | 100 м3 | 0,0816 | 10693,9910693,99 | \_\_-\_\_ -  | 873 | 873 | \_\_-\_\_ -  | 300,9 -  | 24,55 -  |
| *7* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних**i залiзобетонних при iнших видах**покриттiв* | *100м* | *2,04* | *4873,58**4873,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *9942* | *9942* | *\_\_-\_\_* *-*  | *126,03* *-*  | *257,1* *-*  |
| *8* | *РН20-15-10* | *Готування важкого бетону, клас бетону**В15* | *100м3* | *0,12036* | *167254,09**15334,09* | *\_\_-\_\_* *-*  | *20131* | *1846* | *\_\_-\_\_* *-*  | *431,46* *-*  | *51,93* *-*  |
| 9 | & С111-81-6варіант 5 | Бордюр дорожний  | м | 102 | 254,41 -  | \_\_-\_\_ -  | 25950 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | & С111-81-6варіант 6 | Бордюр тротуарний  | м | 102 | 203,41 -  | \_\_-\_\_ -  | 20748 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазухкотлованiв та ям, група ґрунту 2  | 100 м3 | 0,0204 | 6766,826766,82 | \_\_-\_\_ -  | 138 | 138 | \_\_-\_\_ -  | 190,4 -  | 3,88 -  |
| 12 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км  | т | 47,552 | 72,40 -  | 72,4010,92 | 3443 |  -  | 3443519 | \_\_-\_\_0,224 | \_\_-\_\_10,65 |
| *13* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з відсіву* | *100м3* | *0,236* | *60731,60**951,60* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14333* | *225* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26* *-*  | *6,14* *-*  |
| *14* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних**фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *1,18* | *34749,33**5158,25* | *\_\_-\_\_* *-*  | *41004* | *6087* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,82* *-*  | *141,39* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *15* | *РН18-49-2* | *Різання дрiбнорозмiрних фiгурних**елементiв мощення [ФЭМ]* | *1м різу* | *6* | *25,40**25,40* | *\_\_-\_\_* *-*  | *152* | *152* | *\_\_-\_\_* *-*  | *0,59* *-*  | *3,54* *-*  |
| *16* | *Е9-75-2* | *Виготовлення відбійників* | *т* | *0,1656* | *7576,80**7576,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1255* | *1255* | *\_\_-\_\_* *-*  | *176* *-*  | *29,15* *-*  |
| *17* | *РН18-29-2**заст.* | *Установлення металевих відбійників* | *100м* | *0,8* | *4873,58**4873,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3899* | *3899* | *\_\_-\_\_* *-*  | *126,03* *-*  | *100,82* *-*  |
| 18 | & С113-1-12 | Труба 30х30  | м | 80 | 68,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 5512 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | & С1547-6-11 | Расходні матеріали  | шт | 1 | 2976,25 -  | \_\_-\_\_ -  | 2976 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 156392 | 25328 | 8568802 |   | 644,216,47 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 156392 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 122496 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 26130 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 9795 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 31,96 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2183 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **166187** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **166187** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **692,63** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **28313** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |