|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тротуарка за адресою: Штурманский 7 - Штурманский 1, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на благоустрій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ремонтні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 166,187 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,69263 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 28,313 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,1 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “25 червня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну  витрат на заробiтну плату  працiвникiв, зайнятих на управлiннi  та обслуговуваннi будiвельного  виробництва при розрахунку  загальновиробничих витрат=0,4123 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну  інших витрат загальновиробничих  витрат на величину, яка  вiдноситься до утримання та  обслуговування апарату  управлiння вiдокремлених  виробничих структурних  пiдроздiлiв будiвельної  органiзацiї=0,7821 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 100м3 | 0,059 | 10857,47  10857,47 | \_\_-\_\_  - | 641 | 641 | \_\_-\_\_  - | 305,5  - | 18,02  - |
| *2* | *РН18-1-3* | *Розбирання щебеневих покриттiв та основ* | *100м3* | *0,0944* | *921,20*  *921,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *87* | *87* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25,92*  *-* | *2,45*  *-* |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,2596 | 3727,93  108,93 | 3619,00  - | 968 | 28 | 940  - | 3,31  - | 0,86  - |
| 4 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 25,96 | 81,19  - | 81,19  10,92 | 2108 | - | 2108  283 | \_\_-\_\_  0,224 | \_\_-\_\_  5,82 |
| *5* | *РН18-12-7* | *Улаштування дорожнiх корит коритного*  *профiлю з застосуванням екскаваторiв,*  *глибина корита до 250 мм* | *100м2* | *1,18* | *1891,50*  *131,50* | *1760,00*  *-* | *2232* | *155* | *2077*  *-* | *3,7*  *-* | *4,37*  *-* |
| 6 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0816 | 10693,99  10693,99 | \_\_-\_\_  - | 873 | 873 | \_\_-\_\_  - | 300,9  - | 24,55  - |
| *7* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв бетонних*  *i залiзобетонних при iнших видах*  *покриттiв* | *100м* | *2,04* | *4873,58*  *4873,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9942* | *9942* | *\_\_-\_\_*  *-* | *126,03*  *-* | *257,1*  *-* |
| *8* | *РН20-15-10* | *Готування важкого бетону, клас бетону*  *В15* | *100м3* | *0,12036* | *167254,09*  *15334,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | *20131* | *1846* | *\_\_-\_\_*  *-* | *431,46*  *-* | *51,93*  *-* |
| 9 | & С111-81-6  варіант 5 | Бордюр дорожний | м | 102 | 254,41  - | \_\_-\_\_  - | 25950 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | & С111-81-6  варіант 6 | Бордюр тротуарний | м | 102 | 203,41  - | \_\_-\_\_  - | 20748 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованiв та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0204 | 6766,82  6766,82 | \_\_-\_\_  - | 138 | 138 | \_\_-\_\_  - | 190,4  - | 3,88  - |
| 12 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 47,552 | 72,40  - | 72,40  10,92 | 3443 | - | 3443  519 | \_\_-\_\_  0,224 | \_\_-\_\_  10,65 |
| *13* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з відсіву* | *100м3* | *0,236* | *60731,60*  *951,60* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14333* | *225* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26*  *-* | *6,14*  *-* |
| *14* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *1,18* | *34749,33*  *5158,25* | *\_\_-\_\_*  *-* | *41004* | *6087* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,82*  *-* | *141,39*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *15* | *РН18-49-2* | *Різання дрiбнорозмiрних фiгурних*  *елементiв мощення [ФЭМ]* | *1м різу* | *6* | *25,40*  *25,40* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152* | *152* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,59*  *-* | *3,54*  *-* |
| *16* | *Е9-75-2* | *Виготовлення відбійників* | *т* | *0,1656* | *7576,80*  *7576,80* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1255* | *1255* | *\_\_-\_\_*  *-* | *176*  *-* | *29,15*  *-* |
| *17* | *РН18-29-2*  *заст.* | *Установлення металевих відбійників* | *100м* | *0,8* | *4873,58*  *4873,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3899* | *3899* | *\_\_-\_\_*  *-* | *126,03*  *-* | *100,82*  *-* |
| 18 | & С113-1-12 | Труба 30х30 | м | 80 | 68,90  - | \_\_-\_\_  - | 5512 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С1547-6-  11 | Расходні матеріали | шт | 1 | 2976,25  - | \_\_-\_\_  - | 2976 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 156392 | 25328 | 8568  802 |  | 644,2  16,47 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 156392 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 122496 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 26130 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 9795 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 31,96 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2183 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **166187** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **166187** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **692,63** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **28313** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |