|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | Департамент гуманітарної політики ДМР |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
| Поточний ремонт із заміною дверей в приміщеннях МКЗК ДДМШ № 13, за адресою: м. Дніпро, вул. Сортувальна, 4 |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 10 |   |
|  | Знiмання дверних полотен |  м2 | 20,03 |   |
|  | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею бiльше 3 м2 з металопластику укам'яних стiнах | м2 | 17,78 |   |
|  | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиМеталевами блоками у комплекті: замок, ручка, петлі | м2 | 2,25 |   |
|  | Улаштування укосів із гіпсокартонових плит з утепленням  | м2 | 18,6 |   |
|  | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit | м2 | 18,6 |   |
|  | Навантаження смiття вручну | т | 1,5 |   |
|  | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,5 |   |

|  |
| --- |
|  |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав ФОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гошкадор В.В. |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |