|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро |
| ФОП |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро** |
| **Проведення поточного ремонту скверу за адресою: просп. Слобожанський, 65, м. Дніпро** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 808,93291 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 3,03466 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 279,64522 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “26 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Демонтажні роботи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *РН18-48-2**к=0,8* | *Демонтаж тротуарiв iз бетонних плит* | *100м2* | *6,236* | *6274,94**4555,55* | *1719,39**421,78* | *39130,53* | *28408,41* | *10722,12**2630,22* | *55,032**3,41* | *343,18**21,26* |
| 2 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без крiплень з укосами,група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,37416 | 22681,8422681,84 | \_\_-\_\_ -  | 8486,64 | 8486,64 | \_\_-\_\_ -  | 300,9 -  | 112,58 -  |
| 3 | Е46-34-2 | Розбирання бетонних клумб | м3 | 25 | 3267,191872,86 | 1394,33676,32 | 81679,75 | 46821,5 | 34858,2516908 | 21,787,4415 | 544,5186,04 |
| *4* | *РН20-41-3* | *Навантаження сміття екскаваторами на**автомобілі-самоскиди, місткість ковша**екскаватора 0,5 м3.* | *100 т* | *1,27744* | *2479,83**127,39* | *2352,44**577,08* | *3167,83* | *162,73* | *3005,1**737,19* | *1,69**4,6655* | *2,16**5,96* |
| 5 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 127,744 | 135,44 -  | 135,4429,67 | 17301,65 |  -  | 17301,653790,16 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_36,66 |
| 6 | & С1419-74-1 | Утилізація сміття (талон) | т | 127,744 | 24,13 -  | \_\_-\_\_ -  | 3082,46 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Укладання плитки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *7* | *РН18-47-3* | *Улаштування основ пiд тротуари**товщиною 12 см iз відсіву* | *100м2* | *5,002* | *3598,22**3598,22* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17998,3* | *17998,3* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,87* *-*  | *219,44* *-*  |
| *8* | *РН18-47-4**к=2* | *На кожний 1 см змiни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-47-3* | *100м2* | *-5,002* | *160,76**160,76* | *\_\_-\_\_* *-*  | *-804,12* | *-804,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,96* *-*  | *-9,8* *-*  |
| 9 | & С1421-9599-9 | Відсів для будівельних робіт | т | 100,84 | 514,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 51831,76 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 10 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв набетонну основу | м | 455,9 | 225,05107,34 | \_\_-\_\_ -  | 102600,3 | 48936,31 | \_\_-\_\_ -  | 1,32 -  | 601,79 -  |
| 11 | К589921-А003варіант 2 | Поребрик 200х50х500мм | шт | 911,8 | 71,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 65102,52 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *12* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з**дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв**мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *5,002* | *34916,97**10939,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *174654,68* | *54719,73* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,82* *-*  | *599,34* *-*  |
|   |   | ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 1,2 | 239,07239,07 | \_\_-\_\_ -  | 286,88 | 286,88 | \_\_-\_\_ -  | 3,08 -  | 3,7 -  |
| 14 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | 100 м3 | 0,008 | 13839,7713839,77 | \_\_-\_\_ -  | 110,72 | 110,72 | \_\_-\_\_ -  | 183,6 -  | 1,47 -  |
| 15 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 1,4 | 121,17 -  | 121,1729,67 | 169,64 |  -  | 169,6441,54 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_0,4 |
| 16 | & С1419-74-1 | Утилізація сміття (талон) | т | 1,4 | 24,13 -  | \_\_-\_\_ -  | 33,78 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *17* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування стійок* | *100 м3* | *0,008* | *10317,08**10317,08* | *\_\_-\_\_* *-*  | *82,54* | *82,54* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,98* *-*  | *0,96* *-*  |
| *18* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас**бетону В7,5* | *100м3* | *0,008* | *157560,03**32523,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1260,48* | *260,19* | *\_\_-\_\_* *-*  | *431,46* *-*  | *3,45* *-*  |
| *19* | *РН20-12-5* | *Монтаж металоконструкцiй огороджень* | *1т* | *0,19* | *5659,15**5028,96* | *614,83**16,67* | *1075,24* | *955,5* | *116,82**3,17* | *48**0,1785* | *9,12**0,03* |
| 20 | & С113-1873-ЗМ1 | Забор металевий | секції | 12 | 969,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 11628 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 21 | & С113-1873-С | Стовпчики металеві | шт | 12 | 51,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 612 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *22* | *РН16-53-1**к=0,8* | *Демонтаж люка* | *шт* | *1* | *162,29**162,29* | *\_\_-\_\_* *-*  | *162,29* | *162,29* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,936* *-*  | *1,94* *-*  |
| *23* | *РН16-53-1* | *Установлення люка* | *шт* | *1* | *3215,16**202,87* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3215,16* | *202,87* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2,42* *-*  | *2,42* *-*  |
|   |   | Лавки - 6 шт |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | РН1-4-1 | Копання ям для встановлення стоякiв тастовпiв глибиною 0,4 м | 10 ям | 2,4 | 239,07239,07 | \_\_-\_\_ -  | 573,77 | 573,77 | \_\_-\_\_ -  | 3,08 -  | 7,39 -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | 100 м3 | 0,015 | 13839,7713839,77 | \_\_-\_\_ -  | 207,6 | 207,6 | \_\_-\_\_ -  | 183,6 -  | 2,75 -  |
| 26 | С311-20 | Перевезення грунту до 20 км | т | 2,625 | 121,17 -  | 121,1729,67 | 318,07 |  -  | 318,0777,88 | \_\_-\_\_0,287 | \_\_-\_\_0,75 |
| 27 | & С1419-74-1 | Утилізація сміття (талон) | т | 2,625 | 24,13 -  | \_\_-\_\_ -  | 63,34 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *28* | *ЕН6-58-6* | *Бетонування ніжок лавок* | *100 м3* | *0,015* | *10317,08**10317,08* | *\_\_-\_\_* *-*  | *154,76* | *154,76* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,98* *-*  | *1,8* *-*  |
| *29* | *РН20-15-8* | *Готування важкого бетону на відсіві, клас**бетону В7,5* | *100м3* | *0,015* | *157560,03**32523,45* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2363,4* | *487,85* | *\_\_-\_\_* *-*  | *431,46* *-*  | *6,47* *-*  |
| *30* | *ЕН10-39-1* | *Установлення лавок* | *100шт* | *0,06* | *8854,98**8854,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *531,3* | *531,3* | *\_\_-\_\_* *-*  | *106,97* *-*  | *6,42* *-*  |
| 31 | & С111-88-ЛЛ | Лавки | шт | 6 | 6137,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 36824,4 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   | Дитячий майданчик |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | & С111-888-1 | Гойдалка на металевих стійках подвійна2840х1655х2270 мм | шт | 1 | 13466,32 -  | \_\_-\_\_ -  | 13466,32 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 33 | & С111-888-2 | Гойдалка-балансир малий 2150х420х1100мм | шт | 1 | 8230,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 8230,94 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 34 | & С111-888-3 | Гірка Hs=1,5м 2910х515х2655 мм | шт | 1 | 24535,33 -  | \_\_-\_\_ -  | 24535,33 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | & С111-888-4 | Бруси паралельні 1530х770х1900 мм | шт | 1 | 9539,47 -  | \_\_-\_\_ -  | 9539,47 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 36 | & С111-888-5 | Подвійний турнік 2980х287х2600 мм | шт | 1 | 13689,21 -  | \_\_-\_\_ -  | 13689,21 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 693366,94 | 208745,77 | 66491,6524188,16 |   | 2461,08251,1 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 693366,94 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 418129,52 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 232933,93 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 115565,97 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 322,48 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 46711,29 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **808932,91** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **808932,91** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **3034,66** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **279645,22** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |