|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 26, м. Дніпро |
| 34Г-Д |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул.****Будівельників, 26, м. Дніпро** |
| **Поточний ремонт санвузлів будівлі №1 КЗО "Середня загальноосвітня школа № 62" Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Будівельників,****26, м. Дніпро** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 812,91908 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 3,63253 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 303,62031 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,8 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “10 червня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
|  Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
|  заробіт- | ної платив томучислі за-робітноїплати | в тому | тих, щообслуговують машини |
|  на одини- | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампамирозжарювання | 100шт | 0,1 | 685,34685,34 | \_\_-\_\_ -  | 68,53 | 68,53 | \_\_-\_\_ -  | 8,28 -  | 0,83 -  |
| *2* | *РН6-13-2* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стiнах з виламуванням чвертей у кладцi* | *100 шт* | *0,15* | *34232,25**34232,25* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5134,84* | *5134,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *432,936* *-*  | *64,94* *-*  |
| 3 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,175 | 4119,854119,85 | \_\_-\_\_ -  | 720,97 | 720,97 | \_\_-\_\_ -  | 53,616 -  | 9,38 -  |
| 4 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 1 | 613,18613,18 | \_\_-\_\_ -  | 613,18 | 613,18 | \_\_-\_\_ -  | 7,98 -  | 7,98 -  |
| *5* | *РН7-3-2* | *Розбирання цементних плiнтусiв* | *100м* | *1,05* | *1674,12**1674,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1757,83* | *1757,83* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22,212* *-*  | *23,32* *-*  |
| *6* | *РН7-2-5* | *Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму**та релiну* | *100м2* | *0,8* | *1627,99**1627,99* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1302,39* | *1302,39* | *\_\_-\_\_* *-*  | *21,6* *-*  | *17,28* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН7-2-7* | *Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних**плиток* | *100м2* | *0,8* | *9218,26**9218,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7374,61* | *7374,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *111,372* *-*  | *89,1* *-*  |
| *8* | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних**глазурованих плиток* | *100м2* | *2,15* | *6919,71**6919,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14877,38* | *14877,38* | *\_\_-\_\_* *-*  | *89,16* *-*  | *191,69* *-*  |
| *9* | *ЕН10-28-1* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,17* | *13956,09**10747,75* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2372,54* | *1827,12* | *\_\_-\_\_* *-*  | *117,732* *-*  | *20,01* *-*  |
| 10 | & С123-198-2 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 17 | 4500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 76500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *11* | *ЕН15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів**гіпсокартонними і гіпсоволокнистими**листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,11* | *25297,51**24997,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2782,73* | *2749,78* | *\_\_-\_\_* *-*  | *294,336* *-*  | *32,38* *-*  |
| 12 | & С1546-20-1 | Клей для гипсокартона | 30 кг | 5 | 142,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 710 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинкованіперфоровані | м | 115 | 9,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1035 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & С1428-11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 ммвологостійкі | шт | 5 | 154,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 770 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *15* | *ПР15-4055* | *Улаштування каркасів стель і стін із**гнутих оцинкованих профілів, пристрій**каркаса стін під облицювання**гіпсокартоном* | *100 м2* | *3,7* | *1440,40**1440,40* | *\_\_-\_\_* *-*  | *5329,48* | *5329,48* | *\_\_-\_\_* *-*  | *91,512* *-*  | *338,59* *-*  |
| 16 | & С111-1612-4-1 | Профіль UD 0,5мм | м | 300 | 10,20 -  | \_\_-\_\_ -  | 3060 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 17 | & С111-1612-5-1 | Профіль СD 0,5мм | м | 315 | 17,60 -  | \_\_-\_\_ -  | 5544 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 18 | & С111-1612-5-2 | З`єднувач профілів типу "краб" | шт | 65 | 3,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 247 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 19 | & С111-1612-5-4 | П-образний профіль | шт | 800 | 2,90 -  | \_\_-\_\_ -  | 2320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 20 | & С111-136-1 | Дюбелi 6х60мм | шт | 1500 | 0,80 -  | \_\_-\_\_ -  | 1200 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 21 | & С111-1477-1 | Шурупи для г/к 3,5х9,5мм | 100шт | 41,5 | 80,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *22* | *ПР15-4060* | *Облицювання внутрішніх стін,**гіпсокартоном і панелями* | *100 м2* | *3,7* | *277,40**277,40* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1026,38* | *1026,38* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22,044* *-*  | *81,56* *-*  |
| 23 | & С1428-11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 ммвологостійкі | шт | 120 | 154,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 18480 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 24 | & С111-1477-2 | Шурупи для г/к 3,5х25мм | 100шт | 85 | 95,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 8075 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *25* | *ЕН15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих**підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,76* | *26593,03**18700,93* | *\_\_-\_\_* *-*  | *20210,7* | *14212,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *197,184* *-*  | *149,86* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *26* | *ЕН15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних**поверхонь підвісних стель**гіпсокартонними або гіпсоволокнистими**листами.* | *100 м2* | *0,76* | *18861,46**16457,68* | *\_\_-\_\_* *-*  | *14334,71* | *12507,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *163,644* *-*  | *124,37* *-*  |
| 27 | & С1428-11867-4 | Листи гiпсокартоннi, 3000х1200х12,5 ммвологостійкі | шт | 25 | 154,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3850 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *28* | *РН11-40-1* | *Оброблення швiв сухої штукатурки**обклеюванням армувальною стрічкою* | *100м* | *2,2* | *1283,85**1143,35* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2824,47* | *2515,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *12,972* *-*  | *28,54* *-*  |
| 29 | & С130-481-1 | Серпянка | м | 250 | 1,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 250 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 30 | & С111-1896-1 | Шпаклiвка | кг | 75 | 8,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *31* | *РН13-23-3* | *Облицювання поверхонь рядовими**керамiчними глазурованими плитками без**карнизних, плiнтусних i кутових елементiв**без установлення плиток туалетного**гарнiтуру по цеглi та бетону* | *100м2* | *2,85* | *80011,05**43711,05* | *\_\_-\_\_* *-*  | *228031,49* | *124576,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *467,748* *-*  | *1333,08* *-*  |
| *32* | *РН7-18-1* | *Улаштування першого шару**обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними**матерiалами на мастицi* | *100м2* | *0,76* | *9953,18**5919,87* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7564,42* | *4499,1* | *\_\_-\_\_* *-*  | *63,348* *-*  | *48,14* *-*  |
| *33* | *РН7-31-4* | *Улаштування плiнтусiв з плиток**керамiчних* | *100м* | *1,05* | *5729,00**3806,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6015,45* | *3996,84* | *\_\_-\_\_* *-*  | *41,196* *-*  | *43,26* *-*  |
| 34 | & С111-1624-4 | Грунтовка глибокого проникнення POLIMINAC-8 | л | 75 | 15,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1125 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 35 | & С111-1650-2-1 | Клейова суміш для плитки | кг | 1880 | 9,10 -  | \_\_-\_\_ -  | 17108 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 36 | С111-2001-3 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | кг | 60 | 72,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 4320 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *37* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при**нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *0,76* | *9355,52**7064,82* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7110,2* | *5369,26* | *\_\_-\_\_* *-*  | *75,6* *-*  | *57,46* *-*  |
| 38 | & С130-481-3 | Склохолст | м2 | 80 | 10,45 -  | \_\_-\_\_ -  | 836 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 39 | & С111-1896-5 | Суміш Кнауф Фугенфюллер | кг | 120 | 5,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 648 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *40* | *РН12-49-4* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стель і стін по штукатурцi* | *100м2* | *2,36* | *13198,39**9834,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *31148,2* | *23208,97* | *\_\_-\_\_* *-*  | *111,576* *-*  | *263,32* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *41* | *РН12-31-6* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази**ранiше пофарбованих металевих**поверхонь площею до 0,25 м2 [вiконних рам,**сантехнiчного приладдя]* | *100м2* | *0,3* | *9938,10**8972,10* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2981,43* | *2691,63* | *\_\_-\_\_* *-*  | *103,092* *-*  | *30,93* *-*  |
| *42* | *РН5-9-1* | *Улаштування каркасно-фiльончастих**перегородок у санвузлах* | *100 м2* | *1* | *16462,49**16462,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *16462,49* | *16462,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *193,836* *-*  | *193,84* *-*  |
| 43 | & С1417-8748-1 | Туалетні перегородки | шт | 18 | 3054,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 54972 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 585014,42 | 252823,19 | \_\_-\_\_ -  |   | 3149,86 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 585014,42 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 332191,23 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 252823,19 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 82569,71 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 121,09 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 17538,25 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **667584,13** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **667584,13** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Електрика**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *44* | *РН17-11-11* | *Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних**ламп, якi встановлюються в пiдвiсних**стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт* | *100шт* | *0,1* | *33556,50**33536,50* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3355,65* | *3353,65* | *\_\_-\_\_* *-*  | *390,05* *-*  | *39,01* *-*  |
| 45 | & С1547-4-1 | Свiтильники LED | шт | 10 | 600,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 6000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 9355,65 | 3353,65 | \_\_-\_\_ -  |   | 39,01 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 9355,65 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6002 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 3353,65 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1087,22 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 1,56 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 225,89 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **10442,87** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **10442,87** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Сантехніка**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *46* | *РН15-18-1* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з**полiетиленових труб дiаметром 50 мм* | *100м* | *0,15* | *7606,95**7606,95* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1141,04* | *1141,04* | *\_\_-\_\_* *-*  | *78,984* *-*  | *11,85* *-*  |
| 47 | & С113-1451-4 | Труба 3-х шарова для каналізації ПВХдіаметром 50х1,8 мм L=1000мм | шт | 15 | 45,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 675 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 48 | & С113-1717-1 | Колiно 45 град. iз полiетилену дiам. 50 мм | шт | 10 | 14,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 140 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *49* | *РН15-18-2* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з**полiетиленових труб дiаметром 100 мм* | *100м* | *0,12* | *7302,99**7302,99* | *\_\_-\_\_* *-*  | *876,36* | *876,36* | *\_\_-\_\_* *-*  | *75,828* *-*  | *9,1* *-*  |
| 50 | & С113-1695-3 | Труби каналізації полiетиленові діам. 110мм | м | 12 | 100,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1200 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 51 | & С113-1710-1-16 | Трійник із ПВХ діам. 110мм 90град. | шт | 10 | 44,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 440 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 52 | & С113-2290-2 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз ПВХ дiам.110 мм | шт | 5 | 90,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 450 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 53 | & С113-1484-1 | Перехідник ПВХ діам. 124х110 мм | шт | 5 | 18,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 90 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 54 | & С113-1484-2 | Перехідник гумовий діам. 124х110 мм | шт | 5 | 19,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 95 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 55 | & С113-1484-3 | Перехідник ПВХ діам. 50х110 мм | шт | 5 | 25,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 125 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *56* | *РН15-19-1* | *Прокладання трубопроводiв**водопостачання з труб полiетиленових**[поліпропіленових] напiрних дiаметром 20**мм* | *100м* | *0,25* | *6440,39**6440,39* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1610,1* | *1610,1* | *\_\_-\_\_* *-*  | *67,908* *-*  | *16,98* *-*  |
| *57* | *РН15-3-1* | *Демонтаж раковин [умивальникiв]* | *100к-т* | *0,1* | *6066,71**6066,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *606,67* | *606,67* | *\_\_-\_\_* *-*  | *73,296* *-*  | *7,33* *-*  |
| *58* | *РН15-32-6* | *Установлення умивальникiв одиночних з**пiдведенням холодної та гарячої води* | *10к-т* | *1* | *4144,51**4124,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *4144,51* | *4124,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *44,136* *-*  | *44,14* *-*  |
| 59 | & С130-644-1 | Умивальники | комплект | 10 | 3500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 35000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 60 | & С130-909-3 | Кріплення умивальника | шт | 10 | 46,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 460 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 61 | & С130-612-1 | Змiшувачi | комплект | 10 | 1600,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 16000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 62 | & С113-2311-3 | Сіфон | шт | 10 | 140,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 1400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *63* | *РН15-3-3* | *Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками* | *100к-т* | *0,18* | *14585,73**14585,73* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2625,43* | *2625,43* | *\_\_-\_\_* *-*  | *176,22* *-*  | *31,72* *-*  |
| *64* | *РН15-34-1* | *Установлення унiтазiв з безпосередньо**приєднаним бачком* | *10к-т* | *1,8* | *4646,55**4642,55* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8363,79* | *8356,59* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,244* *-*  | *90,44* *-*  |
| 65 | & С130-909-1 | Унiтази | шт | 18 | 1800,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 32400 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 66 | & С130-909-1-1 | Гофра для унiтаза | шт | 18 | 120,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2160 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 67 | & С130-909-2 | Кріплення унiтаза | шт | 18 | 34,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 612 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *68* | *РН15-137-1* | *Замiна вентиляцiйних грат* | *100шт* | *0,15* | *6614,43**6586,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *992,16* | *987,93* | *\_\_-\_\_* *-*  | *79,572* *-*  | *11,94* *-*  |
| 69 | & С111-175-1 | Грати захисні | шт | 15 | 140,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 2100 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 113707,06 | 20328,63 | \_\_-\_\_ -  |   | 223,5 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 113707,06 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 93378,43 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 20328,63 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 6662,21 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 9,67 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1401,02 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **120369,27** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 3** | **120369,27** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Опалення**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *70* | *РН15-15-3**К=0,4* | *Прокладання трубопроводу**водопостачання з труб сталевих**водогазопровiдних оцинкованих дiаметром**25 мм (Демонтаж)* | *100м* | *0,2* | *2760,89**2760,89* | *\_\_-\_\_* *-*  | *552,18* | *552,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *29,544* *-*  | *5,91* *-*  |
| *71* | *РН15-16-3* | *Під'єднання нових ділянок трубопроводу до**існуючих мереж водопостачання чи**опалення діаметром 25 мм* | *1 шт* | *20* | *112,10**112,10* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2242* | *2242* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,164* *-*  | *23,28* *-*  |
| 72 | & С113-1806-3-6-7 | Муфта діам. 25х25 | шт | 20 | 6,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 120 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *73* | *РН15-22-1* | *Установлення муфтових кранів**водорозбірних* | *100 шт* | *0,18* | *5550,93**5550,93* | *\_\_-\_\_* *-*  | *999,17* | *999,17* | *\_\_-\_\_* *-*  | *59,4* *-*  | *10,69* *-*  |
| 74 | & С113-1873-1Г-3-1 | Кран ППР кульовий из полипропиленадиам. 25 мм | шт | 18 | 198,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 3564 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *75* | *РН15-19-2* | *Прокладання трубопроводiв**водопостачання з труб полiетиленових**[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25**мм* | *100м* | *0,2* | *6721,50**6721,50* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1344,3* | *1344,3* | *\_\_-\_\_* *-*  | *70,872* *-*  | *14,17* *-*  |
| 76 | & С113-1357-4-1 | Трубы поліпропіленові для подачі гарячоїводи, ППР РN20 Дn 25 | м | 20 | 30,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 77 | & С1630-114-1-4 | хомут центральній з гумкою та шурупомзалізний для труб діам.25мм | шт | 20 | 18,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 360 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 78 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 15,32 | 147,42147,42 | \_\_-\_\_ -  | 2258,47 | 2258,47 | \_\_-\_\_ -  | 1,956 -  | 29,97 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 12040,12 | 7396,12 | \_\_-\_\_ -  |   | 84,02 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 12040,12 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 4644 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 7396,12 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2482,69 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 3,82 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 553,56 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **14522,81** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 4** | **14522,81** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 720117,25 | 283901,59 | \_\_-\_\_ -  |   | 3496,39 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 720117,25 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 436215,66 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 283901,59 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 92801,83 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 136,14 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 19718,72 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **812919,08** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **812919,08** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **3632,53** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **303620,31** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Безуглий |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |