|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 524,42 | | 84,33 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 74,23 | | 85,67 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 3,55 | | 90,02 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 3,7 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 0,66 | | 103,38 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 61,59 | | 144,82 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 664,45 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН201-11 | | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | | маш-год | | 1,940826 | | 217,47  422,07 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН202-970 | | Кран переносний, вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 0,8071596 | | 93,73  75,66 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 0,06408 | | 265,25  17,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН211-901-1 | | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л | | маш-год | | 0,2028144 | | 94,59  19,18 | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | С311-20-М | | Перевезення сміття до 20 км | | т | | 2,287 | | 135,44  309,75 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **843,66** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 4,619 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 0,222 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 0,745 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,001 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН204-550 | | Інвертор зварювальний зі зварювальним  струмом до 200 А | | маш-год | | 1,1058588 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 4,71192252 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН233-301 | | Машини шлiфувальнi електричнi | | маш-год | | 0,2202549 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН270-224 | | Пальник газопламеневий | | маш-год | | 7,0114464 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 11,8975266 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 1,091904 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | СН270-236 | | Пилосос промисловий | | маш-год | | 0,32393616 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН270-126 | | Фарборозпилювачi ручнi | | маш-год | | 5,40854496 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 4,3846527 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С111-140А-  65 | | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | | шт | | 23 | | 4,29  98,67 | | 4,17  95,91 | | 0,04  0,92 | | 0,08  1,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | &С123-35А-2 | | Блоки віконні металопластикові площею до  2 м2 | | м2 | | 6 | | 1612,93  9677,58 | | 1576,63  9459,78 | | 4,67  28,02 | | 31,63  189,78 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-1848 | | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | | т | | 0,00155442 | | 55355,1  86,05 | | 54086,22  84,07 | | 183,49  0,29 | | 1085,39  1,69 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С112-285 | | Бруски обрiзнi хвойних порiд, довжина 2-6,5  м, товщина 40-60 мм, II сорт | | м3 | | 0,108 | | 4958,38  535,51 | | 4726,59  510,47 | | 134,57  14,53 | | 97,22  10,51 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | &С123-382А-  15 | | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | | м | | 4,2 | | 30,94  129,95 | | 30,00  126,00 | | 0,33  1,39 | | 0,61  2,56 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 1,433903243 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,02701495 | | 1613,7  43,59 | | 1306,48  35,29 | | 275,58  7,44 | | 31,64  0,86 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | &С111-200С | | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | | шт | | 3 | | 79,96  239,88 | | 78,25  234,75 | | 0,14  0,42 | | 1,57  4,71 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | &С111-1756-  30-20 | | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | | шт | | 4 | | 58,72  234,88 | | 57,50  230,00 | | 0,07  0,28 | | 1,15  4,60 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | С111-1755 | | Грати металевi | | т | | 0,11103 | | 29349,71  3258,70 | | 28493,19  3163,60 | | 281,04  31,20 | | 575,48  63,90 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | С111-2008-8 | | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення старої  пiдлоги Thomsit R 790 | | кг | | 0,707 | | 221,6  156,67 | | 216,95  153,38 | | 0,3  0,21 | | 4,35  3,08 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С111-1624 | | Грунтовка бiтумна | | т | | 0,054288 | | 224484,42  12186,81 | | 219779,90  11931,41 | | 302,86  16,44 | | 4401,66  238,96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | С111-2014-6 | | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | | л | | 5,393136 | | 24,07  129,81 | | 23,30  125,66 | | 0,3  1,62 | | 0,47  2,53 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | С111-2008-9 | | Грунтовка для вбираючих бетонних i  цементно-пiщаних основ Thomsit R 777 | | кг | | 1,844 | | 53,53  98,71 | | 52,18  96,22 | | 0,3  0,55 | | 1,05  1,94 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | С112-73 | | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-  6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт | | м3 | | 0,000276 | | 3148,94  0,87 | | 2952,63  0,81 | | 134,57  0,04 | | 61,74  0,02 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С123-385А-  25 | | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | | м | | 4,4 | | 108,02  475,29 | | 105,00  462,00 | | 0,9  3,96 | | 2,12  9,33 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | С111-822 | | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного  призначення чорний, дiаметр 1,6 мм | | т | | 0,000564 | | 24684,55  13,92 | | 24040,02  13,56 | | 160,52  0,09 | | 484,01  0,27 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 1,00762448 | | 9,07  9,14 | | 8,45  8,51 | | 0,44  0,44 | | 0,18  0,19 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | &С111-140Б-  40 | | Дюбель розпірний 40 мм. | | 100шт | | 1,5 | | 66,75  100,13 | | 65,40  98,10 | | 0,04  0,06 | | 1,31  1,97 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | &С111-140ДУ-  40 | | Дюбель ударний гриб 40 мм | | 100шт | | 1,72 | | 19,06  32,78 | | 18,65  32,08 | | 0,04  0,07 | | 0,37  0,63 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С111-140В-  100-10 | | Дюбель-шурупи 100х10 мм | | шт | | 24 | | 11,97  287,28 | | 11,70  280,80 | | 0,04  0,96 | | 0,23  5,52 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С111-1513 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,000144339 | | 34352,09  4,96 | | 33470,42  4,83 | | 208,1  0,03 | | 673,57  0,10 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &С113-118А-  15 | | З'єднання розбірне ДУ-15 мм | | 10шт | | 0,8 | | 96,98  77,58 | | 95,00  76,00 | | 0,08  0,06 | | 1,9  1,52 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &С111-950Н | | Замок навісний | | шт | | 4 | | 46,81  187,24 | | 45,80  183,20 | | 0,09  0,36 | | 0,92  3,68 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С111-1648А | | Клей шпалерний | | кг | | 2,2342992 | | 272,12  608,00 | | 251,20  561,26 | | 15,58  34,81 | | 5,34  11,93 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &290902-53РК | | Коробка розподільча клемна | | шт | | 10 | | 70,29  702,90 | | 68,82  688,20 | | 0,09  0,90 | | 1,38  13,80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | &290902-53У | | Коробка установча для прихованої проводки | | шт | | 7 | | 4,58  32,06 | | 4,40  30,80 | | 0,09  0,63 | | 0,09  0,63 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | &С130-470А-  15 | | Крани кульові ДУ-15 мм | | шт | | 8 | | 125,67  1005,36 | | 123,13  985,04 | | 0,08  0,64 | | 2,46  19,68 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С1630-115 | | Кронштейни Кр1-РС для радiаторiв  сталевих спарених | | комплект | | 2,8288 | | 26,67  75,44 | | 25,97  73,46 | | 0,18  0,51 | | 0,52  1,47 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | С111-1638 | | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр  180х3 мм | | шт | | 0,005359 | | 101,93  0,55 | | 99,85  0,54 | | 0,08  - | | 2  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | +С111-562 | | Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на  теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, марка  ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм | | м2 | | 38,352 | | 143,58  5506,58 | | 139,93  5366,60 | | 0,83  31,83 | | 2,82  108,15 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | &1515-1001А | | Лампи світлодіодні Т8, довжиною 60 см, 9 W | | 10шт | | 4 | | 678,88  2715,52 | | 665,50  2662,00 | | 0,07  0,28 | | 13,31  53,24 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С111-741 | | Листи гiпсокартоннi для перегородок,  товщина 12 мм | | м2 | | 12,23949 | | 70,35  861,05 | | 66,76  817,11 | | 2,21  27,05 | | 1,38  16,89 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | С111-609 | | Мастика клеюча каучукова КН-2 | | кг | | 69,56 | | 50,35  3502,35 | | 49,05  3411,92 | | 0,31  21,56 | | 0,99  68,87 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | &С113-118Н-  15 | | Ніпель 15/20 мм | | 10шт | | 0,8 | | 41,73  33,38 | | 40,83  32,66 | | 0,08  0,06 | | 0,82  0,66 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | С111-1668 | | Олiфа натуральна | | кг | | 0,089088 | | 128,6  11,46 | | 125,77  11,20 | | 0,31  0,03 | | 2,52  0,23 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | С1545-159 | | Очiс льняний | | т | | 0,00009664 | | 22578,81  2,18 | | 21898,81  2,12 | | 237,28  0,02 | | 442,72  0,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 0,42166 | | 398,18  167,90 | | 96,16  40,55 | | 294,21  124,06 | | 7,81  3,29 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | +С188888-21 | | Піна монтажна 750 мл | | шт | | 4 | | 92,03  368,12 | | 90,00  360,00 | | 0,23  0,92 | | 1,8  7,20 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,036288 | | 173,68  6,30 | | 170,24  6,18 | | 0,03  - | | 3,41  0,12 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | &С113-118П-  15 | | Патрубок з різьбою ДУ-15 мм | | 10шт | | 0,8 | | 9,01  7,21 | | 8,75  7,00 | | 0,08  0,06 | | 0,18  0,15 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | &С111-1722А | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог | | м | | 31,2898 | | 9,26  289,74 | | 8,66  270,97 | | 0,42  13,14 | | 0,18  5,63 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | &С111-1722АЗ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | | шт | | 10 | | 9,01  90,10 | | 8,75  87,50 | | 0,08  0,80 | | 0,18  1,80 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | &С111-1722З | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | | шт | | 6 | | 9,01  54,06 | | 8,75  52,50 | | 0,08  0,48 | | 0,18  1,08 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | &С111-1722КВ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | | шт | | 4 | | 9,01  36,04 | | 8,75  35,00 | | 0,08  0,32 | | 0,18  0,72 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | &С111-1722КЗ | | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | | шт | | 6 | | 9,01  54,06 | | 8,75  52,50 | | 0,08  0,48 | | 0,18  1,08 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | &С111-762А | | Плити гiпсовi 600х600 мм | | м2 | | 28,08 | | 44,07  1237,49 | | 41,67  1170,09 | | 1,54  43,24 | | 0,86  24,16 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | С111-719 | | Плити деревностружковi з крупнорозмiрної  орiєнтованої стружки, марка ОСП-Ф1,  товщина 10-12 мм | | 100м2 | | 0,38352 | | 13727,76  5264,87 | | 13268,37  5088,69 | | 190,22  72,95 | | 269,17  103,23 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,109098 | | 2312,69  252,31 | | 2039,82  222,54 | | 227,52  24,82 | | 45,35  4,95 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | +15095-46051 | | Провiд перерiзом 2.2,5мм2 (ПВС)(ПРС) | | 1000м | | 0,042942 | | 14302,95  614,20 | | 14000,00  601,19 | | 22,5  0,97 | | 280,45  12,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | С1546-66 | | Пропан-бутан технiчний | | м3 | | 11,9718 | | 30,36  363,46 | | 24,70  295,70 | | 5,06  60,58 | | 0,6  7,18 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | | &С111-1831Т-  12 | | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200  мм | | шт | | 43 | | 22,22  955,46 | | 22,00  946,00 | | 0,05  2,15 | | 0,17  7,31 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 75 | | &С111-1831Т-  36 | | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600  мм | | шт | | 7 | | 79,84  558,88 | | 79,14  553,98 | | 0,11  0,77 | | 0,59  4,13 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | &С111-1831Т-  6 | | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600  мм | | шт | | 43 | | 11,1  477,30 | | 11,00  473,00 | | 0,02  0,86 | | 0,08  3,44 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | | &С111-1831К | | Профiлi підвісної стелі, кутник пристінний  довжиною 3000 мм | | шт | | 10 | | 43,48  434,80 | | 43,10  431,00 | | 0,06  0,60 | | 0,32  3,20 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 78 | | &С111-1831П | | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | | шт | | 23 | | 2,67  61,41 | | 2,65  60,95 | | \_\_-\_\_  - | | 0,02  0,46 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 79 | | &С111-1831С | | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | | шт | | 46 | | 1,81  83,26 | | 1,80  82,80 | | \_\_-\_\_  - | | 0,01  0,46 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80 | | &С111-1832С-  60 | | Профілі стальні оцинковані CW-60 | | м | | 61,455 | | 20,45  1256,75 | | 20,20  1241,39 | | 0,1  6,15 | | 0,15  9,21 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | | &С111-1832А-  27 | | Профілі стальні оцинковані UD-27 | | м | | 73,2402 | | 12  878,88 | | 11,85  867,90 | | 0,06  4,39 | | 0,09  6,59 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | &С130-559А | | Радiатори опалення біметалеві | | кВт | | 6,4 | | 77,63  496,83 | | 72,92  466,69 | | 3,19  20,42 | | 1,52  9,72 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83 | | &290902-224-2 | | Розетка заглиблена для прихованої  проводки подвійна | | шт | | 7 | | 58,65  410,55 | | 57,49  402,43 | | 0,01  0,07 | | 1,15  8,05 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 84 | | +С1425-11684 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | | м3 | | 0,0864 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 85 | | +С1425-11700 | | Розчин готовий опоряджувальний  цементний 1:3 | | м3 | | 0,288490232 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 86 | | С111-859 | | Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0 | | м2 | | 98,2665 | | 31,19  3064,93 | | 29,55  2903,78 | | 1,03  101,21 | | 0,61  59,94 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 87 | | С111-861 | | Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0 | | м2 | | 54,8163 | | 36,5  2000,79 | | 35,03  1920,21 | | 0,75  41,11 | | 0,72  39,47 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | | С111-2005-1 | | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit  СN 69 | | кг | | 178,18 | | 8,73  1555,51 | | 8,27  1473,55 | | 0,29  51,67 | | 0,17  30,29 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 89 | | &С111-1480В-  19 | | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | | 100 шт | | 0,32 | | 36,23  11,59 | | 35,30  11,30 | | 0,22  0,07 | | 0,71  0,22 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 90 | | &1507-3011Р | | Свiтильник стельовий растровий зі  змінними лампами світлодіодними Т8,  довжиною 60 см, кількість ламп - 4 шт | | шт | | 10 | | 748,34  7483,40 | | 733,30  7333,00 | | 0,37  3,70 | | 14,67  146,70 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 91 | | С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,088295 | | 100,29  8,86 | | 97,86  8,64 | | 0,46  0,04 | | 1,97  0,18 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 92 | | С1545-101 | | Стрiчка монтажна ЛМ | | 100м | | 0,013 | | 262,15  3,41 | | 256,75  3,34 | | 0,26  - | | 5,14  0,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 93 | | С111-1881 | | Тальк мелений, 1 сорт | | т | | 0,000072 | | 7061,15  0,51 | | 6647,12  0,48 | | 275,58  0,02 | | 138,45  0,01 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 94 | | С1545-267 | | Труби полiвiнiлхлориднi | | т | | 0,000241489 | | 109889,62  26,54 | | 107509,91  25,96 | | 225,01  0,05 | | 2154,7  0,53 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | | &С113-2125-  16 | | Трубка ПВХ захисна гофрована 16х2 мм | | м | | 12 | | 5,14  61,68 | | 5,00  60,00 | | 0,04  0,48 | | 0,1  1,20 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 96 | | &С111-334А | | Фарба водно-дисперсiйна акрилова бiла | | т | | 26,3493216 | | 95,22  2508,98 | | 93,01  2450,75 | | 0,34  8,96 | | 1,87  49,27 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 97 | | &С111-1657Б | | Фарба. Барвник | | кг | | 0,5 | | 187,8  93,90 | | 183,82  91,91 | | 0,3  0,15 | | 3,68  1,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 98 | | С111-1655 | | Фарби олійні кольоровi для внутрiшнiх робiт,  марка МА-011 | | т | | 0,00511808 | | 54668,46  279,80 | | 53296,39  272,78 | | 300,14  1,54 | | 1071,93  5,48 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 99 | | С111-1853-2 | | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | | т | | 0,000612 | | 20651,75  12,64 | | 20063,32  12,28 | | 183,49  0,11 | | 404,94  0,25 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 100 | | С111-1324 | | Шлакопортландцемент  загальнобудiвельного та спецiального  призначення, марка 400 | | т | | 0,035776 | | 2012,91  72,01 | | 1745,92  62,46 | | 227,52  8,14 | | 39,47  1,41 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 101 | | С111-1895 | | Шпаклiвка клейова | | т | | 0,00014688 | | 13601,68  2,00 | | 13007,56  1,91 | | 327,42  0,05 | | 266,7  0,04 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 102 | | С111-1896 | | Шпаклiвка полiмерцементна | | кг | | 0,7144 | | 60,41  43,16 | | 58,90  42,08 | | 0,33  0,24 | | 1,18  0,84 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 103 | | +С111-1706 | | Шпалери покращенi, грунтованi | | 100м2 | | 0,8860152 | | 1668,45  1478,27 | | 1626,30  1440,93 | | 9,44  8,36 | | 32,71  28,98 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 104 | | С111-1483 | | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр  стрижня 6 мм, довжина 40 мм | | т | | 0,000288 | | 33245,21  9,57 | | 32388,90  9,33 | | 204,44  0,06 | | 651,87  0,18 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 105 | | &С111-1480А-  25 | | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | | 100 шт | | 1,62 | | 56,99  92,32 | | 33,60  54,43 | | 22,27  36,08 | | 1,12  1,81 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 106 | | &С111-1480А-  45 | | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | | 100 шт | | 1,5 | | 66,84  100,26 | | 30,30  45,45 | | 35,23  52,85 | | 1,31  1,96 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 107 | | &С111-1480А-  9 | | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | | 100 шт | | 2,244 | | 47,04  105,56 | | 23,85  53,52 | | 22,27  49,97 | | 0,92  2,07 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 108 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 12,1779 | | 2,2929  27,92 | | 2,2929  27,92 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 109 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,0044 | | 71,54  0,32 | | 71,54  0,32 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 28,24 | | 28,24 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **76586,74** | | **74172,22** | | **970,79** | | **1443,70** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 12,923 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,214 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,001 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 6,242 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 0,262 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 червня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |