|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення БібліоFusion Бібліотеки-філії № 24 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Набережна Перемоги, 126, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ-24, Наб. Перемоги, 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загально-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення БібліоFusion** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 126,719 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,56136 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 50,486 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “18 червня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Покрівля** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН8-2-1 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних  матерiалiв в 1-3 шари | 100м2 | 0,4851 | | 2524,43  2488,44 | 35,99  34,09 | | 1225 | 1207 | 18  17 | | 33,012  0,3917 | | 16,01  0,19 |
| 2 | | РН8-19-1 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха  з оцинкованої сталі до цегляних стін і  парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів с застосуванням газопламеневих  пальників, висота примикання 400 мм | 100 м | 0,36 | | 24618,10  9404,63 | 84,36  79,90 | | 8863 | 3386 | 30  29 | | 103,008  0,918 | | 37,08  0,33 |
| 3 | | & С111-  1832А-27 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 36 | | 12,00  - | \_\_-\_\_  - | | 432 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 4 | | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,6 | | 19,06  - | \_\_-\_\_  - | | 11 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | РН8-32-3 | Улаштування покрiвель рулонних з  матерiалiв, що наплавляються, iз  застосуванням газопламеневих пальникiв, в  два шари | 100м2 | 0,4851 | | 29909,14  3635,20 | 57,36  54,33 | | 14509 | 1763 | 28  26 | | 39,816  0,6242 | | 19,31  0,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 25040 | 6356 | 76  72 |  | 72,4  0,82 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 25040 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 18608 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 6428 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3269 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 8,78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1273 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28309** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **28309** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Прорізи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,042 | 1300,76  1300,76 | \_\_-\_\_  - | 55 | 55 | \_\_-\_\_  - | 17,256  - | 0,72  - |
| 7 | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в  кам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,0107 | 11180,80  11180,07 | \_\_-\_\_  - | 120 | 120 | \_\_-\_\_  - | 144,036  - | 1,54  - |
| 8 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,06 | 5298,03  5298,03 | \_\_-\_\_  - | 318 | 318 | \_\_-\_\_  - | 68,256  - | 4,1  - |
| 9 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 15151,50  15143,50 | \_\_-\_\_  - | 606 | 606 | \_\_-\_\_  - | 191,496  - | 7,66  - |
| 10 | ЕН10-20-2  к-1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею до 2 м2 з металопластику  в кам'яних стiнах житлових і громадських  будівель | 100м2 | 0,06 | 19911,16  19871,78 | \_\_-\_\_  - | 1195 | 1192 | \_\_-\_\_  - | 206,31  - | 12,38  - |
| 11 | & С123-35А-  2 | Блоки віконні металопластикові площею до  2 м2 | м2 | 6 | 1612,93  - | \_\_-\_\_  - | 9678 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С111-  140В-100-10 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | шт | 24 | 11,97  - | \_\_-\_\_  - | 287 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | ЕН10-25-3  к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,044 | 3695,12  3695,12 | \_\_-\_\_  - | 163 | 163 | \_\_-\_\_  - | 43,4976  - | 1,91  - |
| 14 | & С123-  385А-25 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 250 мм | м | 4,4 | 108,02  - | \_\_-\_\_  - | 475 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | ЕН10-25-4  к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,042 | 3204,83  3200,41 | \_\_-\_\_  - | 135 | 134 | \_\_-\_\_  - | 37,674  - | 1,58  - |
| 16 | & С123-  382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | м | 4,2 | 30,94  - | \_\_-\_\_  - | 130 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | & С111-  1480В-19 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | 100 шт | 0,16 | 36,23  - | \_\_-\_\_  - | 6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 4 | 92,03  - | \_\_-\_\_  - | 368 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С111-200С | Герметик силіконовий водостійкий 0,28 л | шт | 3 | 79,96  - | \_\_-\_\_  - | 240 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй віконних  грат розпашних вагою до 0,1 т | 1т | 0,11103 | 12031,99  11152,98 | \_\_-\_\_  - | 1336 | 1238 | \_\_-\_\_  - | 106,452  - | 11,82  - |
| 21 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,11103 | 29349,71  - | \_\_-\_\_  - | 3259 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 4 | 46,81  - | \_\_-\_\_  - | 187 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 | 17504,08  17495,98 | \_\_-\_\_  - | 350 | 350 | \_\_-\_\_  - | 221,244  - | 4,42  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 18908 | 4176 | \_\_-\_\_  - |  | 46,13  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18908 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 14732 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4176 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2090 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,54 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 802 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **20998** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **20998** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ПР15-4054 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих  оцинкованих профілів, пристрій каркаса  стелі під облицювання гіпсокартоном | 100 м2 | 0,133975 | 9407,66  9285,56 | 88,73  46,94 | 1260 | 1244 | 12  6 | 158,184  0,5141 | 21,19  0,07 |
| 25 | & С111-  1832А-27 | Профілі стальні оцинковані UD-27 | м | 37,2402 | 12,00  - | \_\_-\_\_  - | 447 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 26 | & С111-  1832С-60 | Профілі стальні оцинковані CW-60 | м | 61,455 | 20,45  - | \_\_-\_\_  - | 1257 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,62 | 19,06  - | \_\_-\_\_  - | 12 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | & С111-  1480А-9 | Шурупи-саморізи зі свердлом 9,5х3,5 мм | 100 шт | 2,244 | 47,04  - | \_\_-\_\_  - | 106 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | ПР15-4058 | Облицювання стель по готовому каркасі  гіпсокартоном | 100 м2 | 0,11883 | 1429,83  1364,59 | 65,24  34,51 | 170 | 162 | 8  4 | 29,076  0,378 | 3,46  0,04 |
| 30 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi для перегородок,  товщина 12 мм | м2 | 12,23949 | 70,35  - | \_\_-\_\_  - | 861 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 31 | & С111-  1480А-25 | Шурупи-саморізи 25х3,5 мм | 100 шт | 1,62 | 56,99  - | \_\_-\_\_  - | 92 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | ПР15-4056 | Улаштування вентиляційних ґрат у  гіпсокартонній стіні | 100 шт | 0,04 | 944,41  932,18 | 7,83  4,14 | 38 | 37 | \_\_-\_\_  - | 18,048  0,0454 | 0,72  - |
| 33 | & С111-  1756-30-20 | Грати вентиляцiйнi 300х200 мм | шт | 4 | 58,72  - | \_\_-\_\_  - | 235 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 34 | & С111-  1480В-19 | Саморізи оцинковані 19х4,2 мм | 100 шт | 0,16 | 36,23  - | \_\_-\_\_  - | 6 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | ЕН15-76-1  к-1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель  "Армстронг" | 100м2 | 0,3029 | 17041,81  17026,43 | \_\_-\_\_  - | 5162 | 5157 | \_\_-\_\_  - | 193,131  - | 58,5  - |
| 36 | & С111-  1831К | Профiлi підвісної стелі, кутник пристінний  довжиною 3000 мм | шт | 10 | 43,48  - | \_\_-\_\_  - | 435 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 37 | & С111-  1831Т-36 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 3600  мм | шт | 7 | 79,84  - | \_\_-\_\_  - | 559 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 38 | & С111-  1831Т-12 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 1200  мм | шт | 43 | 22,22  - | \_\_-\_\_  - | 955 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С111-  1831Т-6 | Профiлi підвісної стелі Т-24 довжиною 600  мм | шт | 43 | 11,10  - | \_\_-\_\_  - | 477 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | & С111-  1831С | Профiлi підвісної стелі, стержень 250 мм | шт | 46 | 1,81  - | \_\_-\_\_  - | 83 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | & С111-  1831П | Профiлi підвісної стелі, підвіс пружинний | шт | 23 | 2,67  - | \_\_-\_\_  - | 61 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | & С111-  140А-65 | Анкер розпірний стельовий 6x65 мм | шт | 23 | 4,29  - | \_\_-\_\_  - | 99 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 43 | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,5 | 19,06  - | \_\_-\_\_  - | 10 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 44 | ЕН15-76-2  к-1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" | 100м2 | 0,2669 | 2041,47  2041,47 | \_\_-\_\_  - | 545 | 545 | \_\_-\_\_  - | 23,1564  - | 6,18  - |
| 45 | & С111-762А | Плити гiпсовi 600х600 мм | м2 | 28,08 | 44,07  - | \_\_-\_\_  - | 1237 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 14107 | 7145 | 20  10 |  | 90,05  0,11 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14107 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6942 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 7155 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3282 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,93 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1150 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17389** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **17389** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,01 | 539,12  539,12 | \_\_-\_\_  - | 5 | 5 | \_\_-\_\_  - | 7,152  - | 0,07  - |
| 47 | РН7-2-4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного  паркету на мастицi | 100м2 | 0,376 | 6995,87  6995,87 | \_\_-\_\_  - | 2630 | 2630 | \_\_-\_\_  - | 92,808  - | 34,9  - |
| 48 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з  суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 0,09362 | 6339,93  6327,70 | \_\_-\_\_  - | 594 | 592 | \_\_-\_\_  - | 76,44  - | 7,16  - |
| 49 | ЕН11-11-14  к-8 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок  самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 0,09362 | 4225,15  4219,79 | \_\_-\_\_  - | 396 | 395 | \_\_-\_\_  - | 50,976  - | 4,77  - |
| 50 | С111-2008-8 | Грунт-шпаклiвка для вiдновлення старої  пiдлоги Thomsit R 790 | кг | 0,707 | 221,60  - | \_\_-\_\_  - | 157 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 51 | С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних i  цементно-пiщаних основ Thomsit R 777 | кг | 1,844 | 53,53  - | \_\_-\_\_  - | 99 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 52 | С111-2005-1 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit  СN 69 | кг | 178,18 | 8,73  - | \_\_-\_\_  - | 1556 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 53 | РН7-15-6 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз  деpевностружкових плит площею основи  понад 20 м2 | 100м2 | 0,376 | 24866,91  4166,05 | \_\_-\_\_  - | 9350 | 1566 | \_\_-\_\_  - | 51,72  - | 19,45  - |
| 54 | & С111-  140Б-40 | Дюбель розпірний 40 мм. | 100шт | 1,5 | 66,75  - | \_\_-\_\_  - | 100 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 55 | & С111-  1480А-45 | Шурупи-саморізи 45х3,5 мм | 100 шт | 1,5 | 66,84  - | \_\_-\_\_  - | 100 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 56 | РН7-26-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею  покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,376 | 23553,52  6170,85 | \_\_-\_\_  - | 8856 | 2320 | \_\_-\_\_  - | 69,996  - | 26,32  - |
| 57 | РН7-31-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних | 100м | 0,3098 | 2616,56  1681,30 | \_\_-\_\_  - | 811 | 521 | \_\_-\_\_  - | 17,724  - | 5,49  - |
| 58 | & С111-  1722АЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, з'єднувач | шт | 10 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 90 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 59 | & С111-  1722КВ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут внутрішній | шт | 4 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 60 | & С111-  1722КЗ | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, кут зовнішній | шт | 6 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 54 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | & С111-  1722З | Плiнтуси ПВХ для пiдлог, заглушка | шт | 6 | 9,01  - | \_\_-\_\_  - | 54 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 24888 | 8029 | \_\_-\_\_  - |  | 98,16  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 24888 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 16859 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 8029 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 4245 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1705 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29133** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **29133** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Оздоблювальні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв  всерединi будiвлi по каменю та бетону  цементним розчином | 100м2 | 0,053 | 49203,51  48370,74 | \_\_-\_\_  - | 2608 | 2564 | \_\_-\_\_  - | 529,8  - | 28,08  - |
| 63 | РН20-33-1 | Забивання борозен в бетонних стелях,  ширина борозни до 50 мм, глибина борозни  до 20 мм | 100м | 0,2645 | 3189,78  3189,78 | \_\_-\_\_  - | 844 | 844 | \_\_-\_\_  - | 39,6  - | 10,47  - |
| 64 | РН12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від клеєвої фарби | 100м2 | 0,335448 | 2656,69  2656,69 | \_\_-\_\_  - | 891 | 891 | \_\_-\_\_  - | 35,244  - | 11,82  - |
| 65 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін  від олiйної фарби | 100м2 | 0,487 | 3836,24  3836,24 | \_\_-\_\_  - | 1868 | 1868 | \_\_-\_\_  - | 50,892  - | 24,78  - |
| 66 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень | 100м2 | 0,770448 | 3966,49  3966,49 | \_\_-\_\_  - | 3056 | 3056 | \_\_-\_\_  - | 47,916  - | 36,92  - |
| 67 | РН19-34-1 | Гiдрофобiзацiя обштукатурених стiн водним  розчином | м2 | 77,0448 | 19,07  12,07 | 5,22  2,76 | 1469 | 930 | 402  213 | 0,144  0,0302 | 11,09  2,33 |
| 68 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та  щiльними | 100м2 | 0,770448 | 7829,47  5121,51 | \_\_-\_\_  - | 6032 | 3946 | \_\_-\_\_  - | 56,748  - | 43,72  - |
| 69 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,770448 | 4223,71  967,19 | \_\_-\_\_  - | 3254 | 745 | \_\_-\_\_  - | 11,112  - | 8,56  - |
| 70 | & С111-  1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,5 | 187,80  - | \_\_-\_\_  - | 94 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | РН12-10-1 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих дверей усерединi будiвлi  розбiленим колером з розчищенням старої  фарби до 10% | 100м2 | 0,0432 | 18920,50  17572,05 | \_\_-\_\_  - | 817 | 759 | \_\_-\_\_  - | 199,32  - | 8,61  - |
| 72 | РН12-31-3 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих металевих  поверхонь дверей площею до 5 м2 | 100м2 | 0,0888 | 4933,34  3521,99 | \_\_-\_\_  - | 438 | 313 | \_\_-\_\_  - | 40,464  - | 3,59  - |
| 73 | РН12-54-4 | Фарбування металевих грат бiлилом з  додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,06 | 14422,95  12927,78 | \_\_-\_\_  - | 865 | 776 | \_\_-\_\_  - | 146,64  - | 8,8  - |
| 74 | РН12-31-11 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,004 | 10623,29  9259,32 | \_\_-\_\_  - | 42 | 37 | \_\_-\_\_  - | 106,38  - | 0,43  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 22278 | 16729 | 402  213 |  | 196,87  2,33 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22278 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 5147 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 16942 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 7587 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,92 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2596 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29865** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **29865** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 6. Різні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних  розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,00086 | 162973,60  27945,48 | 5102,18  4688,46 | 140 | 24 | 4  4 | 370,728  56,637 | 0,32  0,05 |
| 76 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0029 | 164249,04  27945,48 | 5102,18  4688,46 | 476 | 81 | 15  14 | 370,728  56,637 | 1,08  0,16 |
| 77 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,287 | 135,44  - | 135,44  29,67 | 310 | - | 310  68 | \_\_-\_\_  0,287 | \_\_-\_\_  0,66 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | | | | | 926 | 105 | 329  86 |  | 1,4  0,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 926 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 492 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 191 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 99 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,27 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 39 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1025** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 6** | | | | | **1025** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 106147 | 42540 | 827  381 |  | 505,01  4,13 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 106147 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 62780 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 42921 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 20572 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 52,22 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7565 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **126719** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **126719** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **561,36** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **50486** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |