|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня загальноосвітня школа -  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30-А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня**  **загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра**  **Красносельського, 30-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові у Комунальному закладі освіти "Навчально-виховний комплекс № 4" Середня**  **загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра**  **Красносельського, 30-А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 864,764 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 2,28161 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 235,276 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “16 липня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Перелiк нарахувань: | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання будiвельних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних  pобiт=1,2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Демонтажні роботи | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | ============== | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в  кам'яних будiвлях | | 100 м2 | 0,342 | | 11180,07  11180,07 | \_\_-\_\_  - | | 3824 | 3824 | \_\_-\_\_  - | | 144,036  - | | 49,26  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | 100м | 0,9735 | 1300,76  1300,76 | \_\_-\_\_  - | 1266 | 1266 | \_\_-\_\_  - | 17,256  - | 16,8  - |
| 3 | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам// двійні  рами | 100 м2 | 4,3882 | 5298,03  5298,03 | \_\_-\_\_  - | 23249 | 23249 | \_\_-\_\_  - | 68,256  - | 299,52  - |
| 4 | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,53 | 15143,50  15143,50 | \_\_-\_\_  - | 8026 | 8026 | \_\_-\_\_  - | 191,496  - | 101,49  - |
| 5 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,  вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 0,9735 | 1300,76  1300,76 | \_\_-\_\_  - | 1266 | 1266 | \_\_-\_\_  - | 17,256  - | 16,8  - |
| 6 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 11,197 | 147,44  147,44 | \_\_-\_\_  - | 1651 | 1651 | \_\_-\_\_  - | 1,956  - | 21,9  - |
| 7 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,197 | 185,94  - | 185,94  42,49 | 2082 | - | 2082  476 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  4,6 |
|  |  | Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ============= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЕН10-20-4  Н2=1,15  вказ.п.4.4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею бiльше 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,1941 | 11520,32  11520,32 | \_\_-\_\_  - | 25277 | 25277 | \_\_-\_\_  - | 119,6046  - | 262,42  - |
| 9 | & С121-304-  2  варіант 1 | Вiкно металопластикове, колір білий, з  маскітною сіткою, профіль Primeplast 71,  глибина профілю 71мм, кількість камер- 5  склопакет- двокамерний (3 скла) 4і-10-4-10-  4і (ручка біла, армуючий профіль,  фурнітура) коефіцієнт опору теплопередачі  не меньше R=0,75м.кв\*С/Вт | м2 | 219,41 | 2175,85  - | \_\_-\_\_  - | 477403 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 10 | С123-523  варіант 1 | Нащiльник білий 70 | пм | 2,68 | 30,08  - | \_\_-\_\_  - | 81 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | С123-523  варіант 2 | L-соеденитель белий 70 | пм | 10,5 | 40,25  - | \_\_-\_\_  - | 423 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 62 | 135,67  - | \_\_-\_\_  - | 8412 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | & С111-196-  6 | Герметик силіконовий | шт | 62 | 206,67  - | \_\_-\_\_  - | 12814 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | ЕН10-25-3  Н2=1,15  вказ. п.4.4. | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,8325 | 3695,12  3695,12 | \_\_-\_\_  - | 3076 | 3076 | \_\_-\_\_  - | 43,4976  - | 36,21  - |
| 15 | & С123-386-  12  варіант 2 | Пiдвiконня пластикові 400мм | м.п. | 83,25 | 368,25  - | \_\_-\_\_  - | 30657 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 16 | 135,67  - | \_\_-\_\_  - | 2171 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | С113-1489  варіант 1 | Заглушка | шт | 45 | 12,50  - | \_\_-\_\_  - | 563 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | ЕН10-25-4  Н2=1,15  вказ. п.4.4. | Установлення віконних зливів | 100м | 0,8625 | 3200,41  3200,41 | \_\_-\_\_  - | 2760 | 2760 | \_\_-\_\_  - | 37,674  - | 32,49  - |
| 19 | & С121-229-  1  варіант 2 | Зливи віконні із оцинкованої сталі, білі  (250мм) | м.п. | 86,25 | 75,63  - | \_\_-\_\_  - | 6523 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | & С111-196-  6 | Герметик силіконовий | шт | 18 | 206,67  - | \_\_-\_\_  - | 3720 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Укоси віконні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =========== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЕН15-63-2  Н2=1,15  вказ. п.4.4. | Улаштування обшивки укосів  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими  листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 1,4392 | 29224,70  28754,42 | \_\_-\_\_  - | 42060 | 41383 | \_\_-\_\_  - | 338,4864  - | 487,15  - |
| 22 | & С111-388-  3 | Листи гіпсокартонні вологостійкі | м2 | 151,12 | 40,75  - | \_\_-\_\_  - | 6158 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | м | 405,97 | 4,13  - | \_\_-\_\_  - | 1677 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | ЕН15-56-3  Н2=1,15  вказ. п.4.4. | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,4392 | 5236,02  5097,08 | \_\_-\_\_  - | 7536 | 7336 | \_\_-\_\_  - | 54,5376  - | 78,49  - |
| 25 | & С111-224-  12 | Грунтовка прайм | кг | 40,3 | 61,67  - | \_\_-\_\_  - | 2485 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 26 | С111-2015-3 | Шпатлiвка полiмерцементна армована  Ceresit CT 29 | кг | 77,72 | 7,31  - | \_\_-\_\_  - | 568 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | РН11-24-1 | Ремонт штукатурки фасадiв шпаклiвкою  //укосів наружних | 100м2 | 0,738 | 9963,46  9824,52 | \_\_-\_\_  - | 7353 | 7250 | \_\_-\_\_  - | 105,12  - | 77,58  - |
| 28 | & С111-224-  12 | Грунтовка прайм | кг | 20,664 | 61,67  - | \_\_-\_\_  - | 1274 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 29 | С111-2015-3 | Шпатлiвка полiмерцементна армована  Ceresit CT 29 | кг | 39,852 | 7,31  - | \_\_-\_\_  - | 291 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | ЕН15-182-1  Н2=1,15  вказ. п.4.4. | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою  "Cerezit" // під підвіконням | 100м2 | 0,2995 | 9824,32  9345,98 | \_\_-\_\_  - | 2942 | 2799 | \_\_-\_\_  - | 106,0116  - | 31,75  - |
| 31 | С1555-101  варіант 1 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 16,173 | 6,01  - | \_\_-\_\_  - | 97 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,7387 | 4756,85  4636,86 | \_\_-\_\_  - | 8271 | 8062 | \_\_-\_\_  - | 52,596  - | 91,45  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | & С111-359-  3  варіант 1 | Фарба біла | кг | 113,05 | 137,25  - | \_\_-\_\_  - | 15516 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 711472 | 137225 | 2082  476 |  | 1603,31  4,6 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 711472 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 572165 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 137701 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 153292 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 673,7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 97575 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **864764** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **864764** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2281,61** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **235276** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |