|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщення Room for reading на Криворізькій Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БФ- 6, Криворізька, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загально-будівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приміщення Room for reading** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 82,229 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,29009 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 26,779 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “12 травня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Прорізи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв вікон з листової сталi | 100м | 0,048 | | 1083,96  1083,96 | \_\_-\_\_  - | | 52 | 52 | \_\_-\_\_  - | | 14,3800  - | | 0,69  - |
| 2 | | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в  кам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,01275 | | 9316,73  9316,73 | \_\_-\_\_  - | | 119 | 119 | \_\_-\_\_  - | | 120,0300  - | | 1,53  - |
| 3 | | РН6-2-2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100 м2 | 0,1776 | | 4415,03  4415,03 | \_\_-\_\_  - | | 784 | 784 | \_\_-\_\_  - | | 56,8800  - | | 10,1  - |
| 4 | | РН6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 | | 12619,59  12619,59 | \_\_-\_\_  - | | 379 | 379 | \_\_-\_\_  - | | 159,5800  - | | 4,79  - |
| 5 | | ЕН10-20-4  Н2-1,15 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею бiльше 3 м2 з  металопластику в кам'яних стiнах  громадських будівель | 100м2 | 0,09405 | | 15075,34  9600,26 | \_\_-\_\_  - | | 1418 | 903 | \_\_-\_\_  - | | 99,6705  - | | 9,37  - |
| 6 | | & С123-35А-  4 | Блоки віконні металопластикові площею  більше 3 м2 | м2 | 18,81 | | 1657,58  - | \_\_-\_\_  - | | 31179 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 7 | | ЕН10-25-3  к-1,15 | Установлення пластикових пiдвiконних  дошок | 100м | 0,051 | | 4783,04  3079,27 | \_\_-\_\_  - | | 244 | 157 | \_\_-\_\_  - | | 36,2480  - | | 1,85  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | & С123-  385А-35 | Дошки пiдвiконні пластикові, ширина 350 мм | м | 5,1 | 172,52  - | \_\_-\_\_  - | 880 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | ЕН10-25-4  к-1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,048 | 11048,03  2667,01 | \_\_-\_\_  - | 530 | 128 | \_\_-\_\_  - | 31,3950  - | 1,51  - |
| 10 | & С123-  382А-15 | Відливи віконні з оцинкованої сталі, ширина  150 мм | м | 4,8 | 38,14  - | \_\_-\_\_  - | 183 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 11 | & С111-  140А-40 | Дюбель розпірний 40 мм | шт | 15 | 0,84  - | \_\_-\_\_  - | 13 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С111-  1480В-32 | Саморізи оцинковані 32х4,2 мм | 100 шт | 0,15 | 54,46  - | \_\_-\_\_  - | 8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | РН20-12-1  Н1-0,7 | Демонтаж дрiбних металоконструкцiй  існуючих віконних грат вагою до 0,1 т | 1т | 0,06 | 6560,49  6505,90 | 23,33  16,21 | 394 | 390 | 1  1 | 62,0970  0,1736 | 3,73  0,01 |
| 14 | РН20-12-1 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй  внутрішних віконних грат розпашних з  навісним замком вагою до 0,1 т | 1т | 0,07 | 9338,81  9294,15 | \_\_-\_\_  - | 654 | 651 | \_\_-\_\_  - | 88,7100  - | 6,21  - |
| 15 | С111-1755 | Грати металевi | т | 0,07 | 29349,71  - | \_\_-\_\_  - | 2054 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | & С111-950Н | Замок навісний | шт | 1 | 46,81  - | \_\_-\_\_  - | 47 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | РН6-15-1 | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,336 | 511,05  511,05 | \_\_-\_\_  - | 172 | 172 | \_\_-\_\_  - | 6,6500  - | 2,23  - |
| 18 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,0668 | 3433,66  3433,66 | \_\_-\_\_  - | 229 | 229 | \_\_-\_\_  - | 44,6800  - | 2,98  - |
| 19 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 | 14579,98  14579,98 | \_\_-\_\_  - | 437 | 437 | \_\_-\_\_  - | 184,3700  - | 5,53  - |
| 20 | РН6-24-1 | Установлення дверних коробок в кам'яних  стiнах | 100 м2 | 0,068517 | 13169,50  9512,25 | \_\_-\_\_  - | 902 | 652 | \_\_-\_\_  - | 114,9100  - | 7,87  - |
| 21 | & С123-  200К-3 | Двернi коробки дерев'янi площею до 3 м2 | шт | 2 | 287,95  - | \_\_-\_\_  - | 576 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 22 | & С123-200К | Двернi коробки дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 1 | 215,85  - | \_\_-\_\_  - | 216 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 23 | & С111-  140Ш-100 | Дюбель-шурупи 10х100 мм | 100 шт | 0,3 | 11,99  - | \_\_-\_\_  - | 4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 24 | ЕН10-40-1  Н2-1,15 | Установлення i крiплення нашивки дверних  коробок | 100м | 0,165 | 674,79  674,79 | \_\_-\_\_  - | 111 | 111 | \_\_-\_\_  - | 8,5330  - | 1,41  - |
| 25 | С112-288 | Дошки струганi хвойних порiд, товщина 25-  32 мм, сорт III | м3 | 0,033 | 5674,61  - | \_\_-\_\_  - | 187 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 26 | & С111-140-  8-80 | Дюбель розпірний з шурупом 8х80 мм | шт | 30 | 4,92  - | \_\_-\_\_  - | 148 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | РН6-25-5 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх  мiжкiмнатних | 100 шт | 0,05 | 18573,64  18573,64 | \_\_-\_\_  - | 929 | 929 | \_\_-\_\_  - | 190,0700  - | 9,5  - |
| 28 | & С123-200П | Двернi полотна дерев'янi площею до 2 м2 | шт | 5 | 429,55  - | \_\_-\_\_  - | 2148 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | С111-956 | Петля накладна | шт | 10 | 73,56  - | \_\_-\_\_  - | 736 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | & С111-  1480А-35 | Шурупи-саморізи 35х3,5 мм | 100 шт | 0,8 | 56,99  - | \_\_-\_\_  - | 46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 31 | РН6-27-1 | Установлення дверних шпінгалетів урiзних | 100 шт | 0,04 | 6374,83  6374,83 | \_\_-\_\_  - | 255 | 255 | \_\_-\_\_  - | 61,6700  - | 2,47  - |
| 32 | & С111-  961Ш | Шпінгалет дерний урізний | шт | 4 | 53,13  - | \_\_-\_\_  - | 213 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | РН6-27-3 | Установлення замків дверних урiзних | 100 шт | 0,03 | 15670,89  15670,89 | \_\_-\_\_  - | 470 | 470 | \_\_-\_\_  - | 151,6000  - | 4,55  - |
| 34 | С111-950 | Замок урiзний оцинкований з цилiндровими  механiзмами | шт | 3 | 238,16  - | \_\_-\_\_  - | 714 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 35 | РН6-27-2 | Установлення дверних ручок накладних | 100 шт | 0,06 | 1937,05  1937,05 | \_\_-\_\_  - | 116 | 116 | \_\_-\_\_  - | 23,4000  - | 1,4  - |
| 36 | & С111-953А | Ручка на планці iз алюмiнiєвого сплаву  анодована | шт | 3 | 356,62  - | \_\_-\_\_  - | 1070 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 37 | ЕН10-94-3  Н2-1,15 | Улаштування перегородок над дверима на  металевому каркасі з обшивкою  гіпсокартонними листами в один шар з  ізоляцією у громадських будівлях | 100м2 | 0,00512 | 52199,63  31765,20 | \_\_-\_\_  - | 267 | 163 | \_\_-\_\_  - | 351,9690  - | 1,8  - |
| 38 | & С111-  1831С-50А | Профiлi холодногнутi з оцинкованої сталi  CW-50 | м | 6 | 31,06  - | \_\_-\_\_  - | 186 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С111-  140ДУ-40 | Дюбель ударний гриб 40 мм | 100шт | 0,12 | 25,37  - | \_\_-\_\_  - | 3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 49073 | 7097 | 1  1 |  | 79,52  0,01 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 49073 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 41975 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 7098 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3579 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,54 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1382 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **52652** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **52652** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Оздоблювальні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | РН13-10-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 0,91 | 1455,59  1455,59 | \_\_-\_\_  - | 1325 | 1325 | \_\_-\_\_  - | 19,3100  - | 17,57  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах,  ширина борозни до 50 мм, глибина борозни  до 20 мм | 100м | 0,02 | 1944,41  1933,20 | 11,21  10,69 | 39 | 39 | \_\_-\_\_  - | 24,0000  0,1110 | 0,48  - |
| 42 | РН11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних  та дверних укосiв по бетону та каменю | 100м2 | 0,028 | 32216,80  29790,52 | 271,23  258,72 | 902 | 834 | 8  7 | 300,5500  2,6862 | 8,42  0,08 |
| 43 | РН11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень | 100м2 | 0,91 | 3305,41  3305,41 | \_\_-\_\_  - | 3008 | 3008 | \_\_-\_\_  - | 39,9300  - | 36,34  - |
| 44 | РН13-11-2 | Обклеювання шпалерами тисненими та  щiльними | 100м2 | 0,91 | 6968,18  4267,92 | \_\_-\_\_  - | 6341 | 3884 | \_\_-\_\_  - | 47,2900  - | 43,03  - |
| 45 | РН12-49-12 | Фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  шпалерах за 2 рази | 100м2 | 0,91 | 3728,46  805,99 | \_\_-\_\_  - | 3393 | 733 | \_\_-\_\_  - | 9,2600  - | 8,43  - |
| 46 | & С111-  1657Б | Фарба. Барвник | кг | 0,3 | 272,31  - | \_\_-\_\_  - | 82 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | РН12-17-1 | Фарбування ранiше пофарбованих стiн  укосів усерединi будiвлi водоемульсiйними  сумiшами з розчищенням до 10% | 100м2 | 0,028 | 12748,07  6518,04 | \_\_-\_\_  - | 357 | 183 | \_\_-\_\_  - | 75,8000  - | 2,12  - |
| 48 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази  ранiше пофарбованих радiаторiв | 100м2 | 0,108 | 9626,14  6711,65 | \_\_-\_\_  - | 1040 | 725 | \_\_-\_\_  - | 77,1100  - | 8,33  - |
| 49 | РН12-11-1 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше  пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з  розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,63 | 9154,05  8023,35 | \_\_-\_\_  - | 5767 | 5055 | \_\_-\_\_  - | 92,1800  - | 58,07  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 22254 | 15786 | 8  7 |  | 182,79  0,08 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22254 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 6460 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 15793 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 6957 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,12 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2332 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29211** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **29211** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Інші роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | РН20-18-6 | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,  0003094 | 190317,28  23287,90 | 3981,22  3907,05 | 59 | 7 | 1  1 | 308,9400  47,1975 | 0,1  0,01 |
| 51 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,89 | 122,87  122,87 | \_\_-\_\_  - | 109 | 109 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 1,45  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 0,89 | 135,44  - | 135,44  29,67 | 121 | - | 121  26 | \_\_-\_\_  0,2870 | \_\_-\_\_  0,26 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 289 | 116 | 122  27 |  | 1,55  0,27 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 289 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 51 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 143 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 77 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,21 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 31 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **366** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **366** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 71616 | 22999 | 131  35 |  | 263,86  0,36 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 71616 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 48486 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 23034 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 10613 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 25,87 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3745 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **82229** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **82229** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **290,09** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **26779** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |