|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Поточний ремонт приміщення Room for reading на Криворізькій Бібліотеки-філії № 6 ДМКЗК ЦСПБ, вул. Криворізька, 20, м. Дніпро |
| БФ- 6, Криворізька, 20 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2** |
| **на електромонтажні роботи** |
| **Приміщення Room for reading** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 9,853 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,06338 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 5,847 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “12 травня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,01 | 604,96604,96 | \_\_-\_\_ -  | 6 | 6 | \_\_-\_\_ -  | 7,6500 -  | 0,08 -  |
| 2 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типупри схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 | 2936,062918,82 | \_\_-\_\_ -  | 29 | 29 | \_\_-\_\_ -  | 35,2600 -  | 0,35 -  |
| 3 | & 290902-53У | Коробка установча для прихованої проводки | шт | 1 | 4,58 -  | \_\_-\_\_ -  | 5 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | 290902-55 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки | шт | 1 | 34,09 -  | \_\_-\_\_ -  | 34 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | РН20-28-1 | Пробивання борозен в цегляних стiнах,перерiз борозен до 20 см2 | 100м | 0,02 | 1983,811983,81 | \_\_-\_\_ -  | 40 | 40 | \_\_-\_\_ -  | 22,2400 -  | 0,44 -  |
| 6 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiйпроводцi в борознах | 100м | 0,02 | 2712,772607,22 | \_\_-\_\_ -  | 54 | 52 | \_\_-\_\_ -  | 30,3200 -  | 0,61 -  |
| 7 | РН17-7-9 | Монтаж вiнiпластових труб дляелектропроводки дiаметром до 25 мм | 100м | 0,1145 | 2213,822161,98 | \_\_-\_\_ -  | 253 | 248 | \_\_-\_\_ -  | 25,7900 -  | 2,95 -  |
| 8 | & С113-2125-20 | Трубка ПВХ захисна гофрована Д-20 мм | м | 11,6 | 5,14 -  | \_\_-\_\_ -  | 60 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | РН17-8-1 | Затягування першого проводу існуючогоперерiзом до 2,5 мм2 в труби | 100м | 0,1209 | 737,70648,84 | 5,605,35 | 89 | 78 | 11 | 7,74000,0555 | 0,940,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | & 290902-53РК | Коробка розподільча клемна | шт | 1 | 70,29 -  | \_\_-\_\_ -  | 70 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентнихламп | 100шт | 0,1 | 1940,361940,36 | \_\_-\_\_ -  | 194 | 194 | \_\_-\_\_ -  | 23,4400 -  | 2,34 -  |
| 12 | М8-574-1к-1,15 | Зміна схеми в світильниках люмінесцентнихпри їх переробці на світлодіодні зпiдключенням жил проводiв до блокiвзатискачiв ламп | 100 жил | 0,4 | 2587,922579,50 | \_\_-\_\_ -  | 1035 | 1032 | \_\_-\_\_ -  | 27,6000 -  | 11,04 -  |
| 13 | & 290902-54КК | Колодка клемна | шт | 20 | 3,10 -  | \_\_-\_\_ -  | 62 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 14 | & 1515-1001С | Лампи світлодіодні 9Вт, Т8, 60см, цокольG13 поворотний | 10шт | 4 | 561,12 -  | \_\_-\_\_ -  | 2244 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 15 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв растрових зсвітлодіодними лампами, якiвстановлюються в пiдвiсних стелях, злампами 4 шт | 100шт | 0,1 | 33614,6033540,40 | \_\_-\_\_ -  | 3361 | 3354 | \_\_-\_\_ -  | 390,0500 -  | 39,01 -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 7536 | 5033 | 11 |   | 57,760,01 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 7536 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2502 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 5034 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2317 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,61 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 813 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **9853** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **9853** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **63,38** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **5847** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |