|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт мастерских | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вальдорфский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Поточний ремонт мастерских** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поточний ремонт мастерских** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 677,41328 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 2,08635 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 183,85112 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,6 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “19 травня” 2020 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| *1* | | *РН7-2-5* | *Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму*  *та релiну* | *100м2* | *0,738* | | *1336,32*  *1336,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *986,2* | *986,2* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *18,0000*  *-* | | *13,28*  *-* |
| 2 | | РН7-2-10 | Розбирання покриттiв пiдлог з  деревностружкових плит в один шар | 100м2 | 0,674 | | 1564,98  1564,98 | \_\_-\_\_  - | | 1054,8 | 1054,8 | \_\_-\_\_  - | | 21,0800  - | | 14,21  - |
| 3 | | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,945 | | 442,47  442,47 | \_\_-\_\_  - | | 418,13 | 418,13 | \_\_-\_\_  - | | 5,9600  - | | 5,63  - |
| *4* | | *ЕН10-37-1*  *к=0,8* | *Установлення шаф (демонтаж)* | *100м2* | *0,682* | | *6103,30*  *6103,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *4162,45* | *4162,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *78,3680*  *-* | | *53,45*  *-* |
| *5* | | *РН13-15-5* | *Розбирання облицювання стiн з керамiчних*  *глазурованих плиток* | *100м2* | *0,145* | | *5679,49*  *5679,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *823,53* | *823,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *74,3000*  *-* | | *10,77*  *-* |
| *6* | | *РН6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних*  *стiнах* | *100 шт* | *0,04* | | *14358,74*  *14358,74* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *574,35* | *574,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *184,3700*  *-* | | *7,37*  *-* |
| *7* | | *РН6-1-1* | *Демонтаж вiконних коробок в кам'яних*  *стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,11* | | *12428,09*  *12428,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1367,09* | *1367,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *159,5800*  *-* | | *17,55*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *8* | *РН6-2-2* | *Знiмання засклених вiконних рам* | *100 м2* | *0,4681* | *4347,91*  *4347,91* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2035,26* | *2035,26* | *\_\_-\_\_*  *-* | *56,8800*  *-* | *26,63*  *-* |
| *9* | *ЕН10-25-3*  *к=0,8* | *Знiмання пластикових пiдвiконних дощок в*  *кам'яних будiвлях* | *100м* | *0,06* | *2109,57*  *2109,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *126,57* | *126,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25,2160*  *-* | *1,51*  *-* |
| *10* | *РН6-3-2* | *Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в*  *кам'яних будiвлях* | *100 м2* | *0,062* | *9175,09*  *9175,09* | *\_\_-\_\_*  *-* | *568,86* | *568,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *120,0300*  *-* | *7,44*  *-* |
| *11* | *РН8-4-1* | *Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,*  *вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi* | *100м* | *0,253* | *1067,57*  *1067,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *270,1* | *270,1* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14,3800*  *-* | *3,64*  *-* |
| *12* | *РН15-122-1*  *к=0,7* | *Демонтаж грат металевих* | *грати* | *2* | *125,41*  *125,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *250,82* | *250,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1,4630*  *-* | *2,93*  *-* |
| *13* | *ПР15-4061*  *к=0,8* | *Облицювання внутрішніх стін, панелями*  *МДФ(демонтаж)* | *100 м2* | *0,068* | *5691,32*  *5691,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *387,01* | *387,01* | *\_\_-\_\_*  *-* | *65,6000*  *-* | *4,46*  *-* |
| *14* | *РН15-32-2*  *к=0,4* | *Демонтаж сталевої ванни* | *10к-т* | *0,2* | *1292,45*  *1292,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *258,49* | *258,49* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14,7120*  *-* | *2,94*  *-* |
| 15 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | 100шт | 0,3 | 675,07  675,07 | \_\_-\_\_  - | 202,52 | 202,52 | \_\_-\_\_  - | 8,2800  - | 2,48  - |
| *16* | *М8-599-1*  *к=0,3* | *Установлення ящика*  *електричного(демонтаж)* | *шт* | *1* | *91,21*  *91,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *91,21* | *91,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,9600*  *-* | *0,96*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 13577,39 | 13577,25 | \_\_-\_\_  - |  | 175,25  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13577,39 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 13577,25 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 3854,51 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,88 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 410,48 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17431,9** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **17431,9** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17* | *РН20-19-1* | *Антисептування водними сумiшами стiн* | *100м2* | *0,3* | *1249,71*  *800,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *374,91* | *240,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9,5700*  *-* | *2,87*  *-* |
| *18* | *ЕН10-37-1* | *Установлення шафи* | *100м2* | *0,682* | *10504,26*  *7629,12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *7163,91* | *5203,06* | *\_\_-\_\_*  *-* | *97,9600*  *-* | *66,81*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *19* | *РН12-49-2* | *Просте фарбування полiвiнiлацетатними*  *водоемульсiйними сумiшами стель по*  *штукатурцi та збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *3,235* | *7831,08*  *2536,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25333,54* | *8206,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *29,2200*  *-* | *94,53*  *-* |
| *20* | *РН12-49-1* | *Просте фарбування полiвiнiлацетатними*  *водоемульсiйними сумiшами стiн по*  *штукатурцi та збiрних конструкцiях,*  *пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *5,45* | *7103,34*  *2273,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *38713,2* | *12392,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26,1900*  *-* | *142,74*  *-* |
| *21* | *РН12-49-1* | *Фарбування дверних та віконних укосів за*  *2 рази* | *100м2* | *0,634* | *7103,34*  *2273,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4503,52* | *1441,6* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26,1900*  *-* | *16,6*  *-* |
| *22* | *РН7-15-5* | *Улаштування пiд покриття пiдлоги основи*  *iз деpевностружкових плит* | *100м2* | *1,05* | *16281,11*  *4019,65* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17095,17* | *4220,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *50,6700*  *-* | *53,2*  *-* |
| *23* | *РН7-26-2* | *Улаштування покриття з лiнолеуму* | *100м2* | *1,114* | *23791,41*  *5064,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26503,63* | *5641,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | *58,3300*  *-* | *64,98*  *-* |
| *24* | *ЕН15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамiчними*  *плитками* | *100м2* | *0,417* | *43870,73*  *20848,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *18294,09* | *8693,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *234,5700*  *-* | *97,82*  *-* |
| *25* | *РН20-33-7* | *Забивання борозен в цегляних стiнах* | *100м* | *0,32* | *18112,41*  *12389,30* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5795,97* | *3964,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *151,9600*  *-* | *48,63*  *-* |
| *26* | *ЕН10-96-2* | *Заповнення дверних прорізів металевими*  *дверними блоками 1000х2620м з*  *утепленням із застосуванням анкерів і*  *монтажної піни, з врізкою замка* | *100м2* | *0,0262* | *164271,50*  *22331,94* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4303,91* | *585,1* | *\_\_-\_\_*  *-* | *235,4200*  *-* | *6,17*  *-* |
| *27* | *ЕН10-28-5* | *Заповнення дверних прорізів ламінованим*  *дверними блоками із застосуванням*  *анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ21-*  *10. з врізкою замка* | *1 блок* | *4* | *2186,68*  *453,20* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8746,72* | *1812,8* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5,2200*  *-* | *20,88*  *-* |
| 28 | & С111-  1598-10-М  варіант 4 | Двері | м2 | 11 | 2500,00  - | \_\_-\_\_  - | 27500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *29* | *ЕН10-20-4* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею до 3 м2 з*  *металлопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,095* | *12402,74*  *8221,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1178,26* | *781,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *86,6700*  *-* | *8,23*  *-* |
| *30* | *ЕН10-20-4* | *Заповнення вiконних прорiзiв готовими*  *блоками площею бiльше 3 м2 з*  *металопластику в кам'яних стiнах*  *житлових і громадських будівель* | *100м2* | *0,3522* | *12402,74*  *8221,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4368,25* | *2895,62* | *\_\_-\_\_*  *-* | *86,6700*  *-* | *30,53*  *-* |
| 31 | & С111-  1598-10-М  варіант 1 | Вікна металопластикові | м2 | 44,72 | 2200,00  - | \_\_-\_\_  - | 98384 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *32* | *ЕН10-25-4* | *Установлення віконних зливів* | *100м* | *0,242* | *13485,28*  *2283,92* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3263,44* | *552,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *27,3000*  *-* | *6,61*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | & С123-382-  123-111  варіант 1 | Відлив віконний. | м | 24,2 | 150,00  - | \_\_-\_\_  - | 3630 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *34* | *ЕН10-25-3* | *Установлення пластикових пiдвiконних*  *дошок* | *100м* | *0,252* | *4706,05*  *2636,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1185,92* | *664,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *31,5200*  *-* | *7,94*  *-* |
| 35 | & С123-382-  123-111  варіант 2 | Дошка підвіконна | м | 25,2 | 200,00  - | \_\_-\_\_  - | 5040 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *36* | *ЕН15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,22* | *26835,06*  *20520,12* | *245,25*  *237,41* | *5903,71* | *4514,43* | *53,96*  *52,23* | *245,2800*  *2,9120* | *53,96*  *0,64* |
| *37* | *ЕН15-182-1* | *Шпаклювання внутрішніх віконних укосів* | *100м2* | *0,22* | *8233,82*  *6669,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1811,44* | *1467,29* | *\_\_-\_\_*  *-* | *76,8200*  *-* | *16,9*  *-* |
| *38* | *РН3-10-1* | *Забивання трiщин у цегляних стiнах*  *цементним розчином* | *10 м* | *6,49* | *555,47*  *555,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3605* | *3605* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6,4800*  *-* | *42,06*  *-* |
| *39* | *РН15-122-1* | *Установлення грат жалюзiйних сталевих*  *з вивiрянням i закрiпленням площею в*  *світлі до 0,25 м2* | *грати* | *7* | *2433,38*  *179,15* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17033,66* | *1254,05* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,0900*  *-* | *14,63*  *-* |
| *40* | *ЕН10-9-1* | *Улаштування обшивки стiн*  *гiпсокартонними плитами [фальшстiни]*  *по металевому каркасу* | *100м2* | *0,04* | *44771,94*  *17029,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1790,88* | *681,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | *191,6000*  *-* | *7,66*  *-* |
| *41* | *ЕН15-64-1* | *Улаштування каркасу однорівневих*  *підвісних стель із металевих профілів* | *100м2* | *0,881* | *27884,55*  *15350,77* | *\_\_-\_\_*  *-* | *24566,29* | *13524,03* | *\_\_-\_\_*  *-* | *164,3200*  *-* | *144,77*  *-* |
| *42* | *ЕН15-66-1* | *Улаштування підшивки горизонтальних*  *поверхонь підвісних стель*  *гіпсокартонними або гіпсоволокнистими*  *листами.* | *100 м2* | *0,881* | *24903,89*  *13507,45* | *\_\_-\_\_*  *-* | *21940,33* | *11900,06* | *\_\_-\_\_*  *-* | *136,3700*  *-* | *120,14*  *-* |
| *43* | *ЕН15-182-2* | *Шпаклювання стель мiнеральною*  *шпаклiвкою "Cerezit"* | *100м2* | *0,881* | *10282,77*  *8718,46* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9059,12* | *7680,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *100,4200*  *-* | *88,47*  *-* |
| *44* | *РН3-28-1* | *Мурування окремих дiлянок простих*  *зовнiшнiх стiн iз цегли* | *100 м3* | *0,0123* | *250546,01*  *76251,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3081,72* | *937,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | *889,5400*  *-* | *10,94*  *-* |
| *45* | *РН11-26-3* | *Полiпшене штукатурення поверхонь стiн*  *всереденi будiвлi цементно-вапняним або*  *цементним розчином по каменю та бетону* | *100м2* | *0,04* | *14372,59*  *11895,17* | *\_\_-\_\_*  *-* | *574,9* | *475,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *127,3300*  *-* | *5,09*  *-* |
| *46* | *ЕН15-182-1* | *Шпаклювання стiн* | *100м2* | *0,04* | *8233,82*  *6669,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *329,35* | *266,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *76,8200*  *-* | *3,07*  *-* |
| *47* | *РН7-12-1* | *Опорядження поверхнi паркетних*  *покриттiв, що були в експлуатацiї* | *100м2* | *0,801* | *24512,96*  *17561,23* | *\_\_-\_\_*  *-* | *19634,88* | *14066,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *190,8000*  *-* | *152,83*  *-* |
| 48 | & С1113-79-  11  варіант 1 | Базовий лак (грунт) SYNTEKO  SEALMASTER 1600 | л | 8,01 | 451,60  - | \_\_-\_\_  - | 3617,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | & С1113-79-  11  варіант 2 | Лак для підлоги SYNTEKO PRO 20 1625, 5л | л | 10,01 | 435,60  - | \_\_-\_\_  - | 4360,36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *50* | *РН7-31-1* | *Улаштування плiнтусiв дерев'яних* | *100м* | *0,945* | *3412,33*  *1133,27* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3224,65* | *1070,94* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,9000*  *-* | *13,14*  *-* |
| *51* | *РН12-46-1* | *Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй*  *або пофарбованiй поверхнi(плінтус)* | *100м2* | *0,248* | *1256,10*  *884,04* | *\_\_-\_\_*  *-* | *311,51* | *219,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *8,3400*  *-* | *2,07*  *-* |
| *52* | *ПР15-4061* | *Облицювання внутрішніх стін, панелями*  *МДФ(вагонка)* | *100 м2* | *0,269* | *17218,20*  *7114,16* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4631,7* | *1913,71* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,0000*  *-* | *22,06*  *-* |
| *53* | *РН12-47-4* | *Покриття олiйними або спиртовими*  *лаками по пофарбованiй або*  *погрунтованiй поверхнi стiн за 1 раз* | *100м2* | *0,269* | *2120,25*  *1176,60* | *\_\_-\_\_*  *-* | *570,35* | *316,51* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11,1000*  *-* | *2,99*  *-* |
| *54* | *РН19-9-1* | *Монтаж екранів на батареї опалення* | *100м2* | *0,057* | *9196,92*  *7551,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *524,22* | *430,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *84,9600*  *-* | *4,84*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 427949,83 | 121621,21 | 53,96  52,23 |  | 1374,16  0,64 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 427949,83 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 306274,66 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 121673,44 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 32747,49 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 19,56 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2792,89 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **460697,32** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **460697,32** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *55* | *РН20-28-1* | *Пробивання борозен в цегляних стiнах* | *100м* | *0,032* | *1953,78*  *1953,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *62,52* | *62,52* | *\_\_-\_\_*  *-* | *22,2400*  *-* | *0,71*  *-* |
| *56* | *РН15-19-1* | *Прокладання трубопроводів з труб*  *поліетиленових напірних діаметром 20мм* | *100м* | *0,1* | *5286,64*  *5286,64* | *\_\_-\_\_*  *-* | *528,66* | *528,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *56,5900*  *-* | *5,66*  *-* |
| 57 | С113-1352  варіант 1 | Труби полiетиленовi ф20 мм | м | 10 | 20,35  - | \_\_-\_\_  - | 203,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *58* | *РН15-16-2* | *Приеднання нових ділянок трубопроводу*  *до існуючих мереж діаметром 20мм* | *1 шт* | *4* | *85,61*  *81,58* | *\_\_-\_\_*  *-* | *342,44* | *326,32* | *\_\_-\_\_*  *-* | *0,8600*  *-* | *3,44*  *-* |
| *59* | *РН15-33-3* | *Установлення змiшувачiв* | *10шт* | *0,5* | *1233,14*  *1233,14* | *\_\_-\_\_*  *-* | *616,57* | *616,57* | *\_\_-\_\_*  *-* | *13,2000*  *-* | *6,6*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | & С1С8-43-  127  варіант 4 | Змішувач для ванни | шт. | 1 | 650,44  - | \_\_-\_\_  - | 650,44 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 61 | & С1С8-43-  127  варіант 5 | Змішувач для рукомийника | шт. | 4 | 459,00  - | \_\_-\_\_  - | 1836 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *62* | *РН15-36-1* | *Установлення мийок* | *10к-т* | *0,4* | *2707,82*  *2707,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1083,13* | *1083,13* | *\_\_-\_\_*  *-* | *29,4200*  *-* | *11,77*  *-* |
| 63 | С130-488  варіант 1 | Мийка (нержавейка с крилом) 750х490  Imperial 7549 Decor з тумбою | шт | 4 | 1150,00  - | \_\_-\_\_  - | 4600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *64* | *РН15-37-1* | *Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних*  *водяних* | *10к-т* | *0,1* | *13384,81*  *13345,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1338,48* | *1334,53* | *\_\_-\_\_*  *-* | *148,4300*  *-* | *14,84*  *-* |
| 65 | & С130-9-  111-1  варіант 1 | Бойлер 60л | шт | 1 | 2550,66  - | \_\_-\_\_  - | 2550,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 13812,4 | 3951,73 | \_\_-\_\_  - |  | 43,02  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13812,4 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 9860,67 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 3951,73 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1073,2 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,63 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 91,22 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **14885,6** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **14885,6** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Елекромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *66* | *РН17-10-1* | *Монтаж патрона пiдвiсного для ламп*  *розжарювання* | *100шт* | *0,3* | *7840,58*  *7808,88* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2352,17* | *2342,66* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,3200*  *-* | *24,7*  *-* |
| 67 | С1547-1  варіант 2 | Світильник люмінісц | шт | 14 | 560,00  - | \_\_-\_\_  - | 7840 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 68 | С1547-1  варіант 3 | Світильник точечних | шт | 16 | 560,00  - | \_\_-\_\_  - | 8960 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *69* | *Е20-57-1* | *Установлення блокiв приймальних* | *блок* | *1* | *2013,48*  *1830,68* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2013,48* | *1830,68* | *\_\_-\_\_*  *-* | *19,8900*  *-* | *19,89*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *70* | *Е20-56-1* | *Установлення блокiв приєднувальних* | *блок* | *1* | *1185,96*  *1123,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1185,96* | *1123,81* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12,2100*  *-* | *12,21*  *-* |
| 71 | С130-431  варіант 1 | Інверторний кондиціонер GREE 18 | шт | 1 | 13400,00  - | \_\_-\_\_  - | 13400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *72* | *М8-599-1* | *Установлення ящика електричного340*  *х210 х120мм* | *шт* | *1* | *313,73*  *303,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *313,73* | *303,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3,2000*  *-* | *3,2*  *-* |
| 73 | & С1110-28-  5  варіант 1 | Ящик електричний | шт | 1 | 527,32  - | \_\_-\_\_  - | 527,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 74 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 10 | 121,01  121,01 | \_\_-\_\_  - | 1210,1 | 1210,1 | \_\_-\_\_  - | 1,6300  - | 16,3  - |
| 75 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 | 206,68  - | 206,68  41,84 | 2066,8 | - | 2066,8  418,4 | \_\_-\_\_  0,4110 | \_\_-\_\_  4,11 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 39869,56 | 6810,8 | 2066,8  418,4 |  | 76,3  4,11 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 39869,56 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 30991,96 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 7229,2 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1925,48 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,09 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 154,89 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **41795,04** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **41795,04** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Утеплення даху** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | РН8-2-1 | Розбирання покриттiв покрiвлi | 100м2 | 1,15 | 2071,60  2042,34 | 29,26  27,98 | 2382,34 | 2348,69 | 33,65  32,18 | 27,5100  0,3264 | 31,64  0,38 |
| *77* | *ЕН15-66-1*  *к=0,8* | *Демонтаж ГК конструкцій стелі* | *100 м2* | *0,549* | *10805,96*  *10805,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5932,47* | *5932,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *109,0960*  *-* | *59,89*  *-* |
| *78* | *Е12-12-1* | *Улаштування покрiвель iз металочерепицi* | *100м2* | *1,15* | *10185,39*  *10165,16* | *19,31*  *5,13* | *11713,2* | *11689,93* | *22,21*  *5,9* | *124,6800*  *0,0625* | *143,38*  *0,07* |
| *79* | *РН8-41-2* | *Навiшування водостiчних труб, колiн,*  *вiдливiв i лiйок з готових елементiв* | *100м* | *0,46* | *4977,42*  *4977,42* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2289,61* | *2289,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | *55,3600*  *-* | *25,47*  *-* |
| 80 | С112-23  варіант 1 | брус 50х200х6000 | м3 | 1,56 | 3950,00  - | \_\_-\_\_  - | 6162 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81 | & С112-25-  1-2  варіант 1 | рейка 25х50х2 | м | 156 | 6,50  - | \_\_-\_\_  - | 1014 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 82 | С112-23  варіант 2 | дошка 25х100х4 | м3 | 1,3 | 3900,00  - | \_\_-\_\_  - | 5070 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 83 | С112-23  варіант 3 | дошка 30х150х4500 | м3 | 0,27 | 3700,00  - | \_\_-\_\_  - | 999 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 84 | & С1С8-43-1  варіант 1 | супер дифузійна мембрана Juta 135 (75m2) | шт | 2 | 1860,00  - | \_\_-\_\_  - | 3720 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 85 | & С11-1512-  4-Л  варіант 1 | утеплювач Rockmin 100мм Польща | м2 | 200 | 105,00  - | \_\_-\_\_  - | 21000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 86 | & С11-1512-  4-Л  варіант 2 | утеплювач Rockmin 50мм Польща | м2 | 100 | 65,00  - | \_\_-\_\_  - | 6500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 87 | & С1632-  131-11  варіант 1 | паробар'єр Juta алюмінізірованний | рул | 2 | 1700,00  - | \_\_-\_\_  - | 3400 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 88 | & С11-1512-  4-Л  варіант 3 | металочерепиця 0,46 цинк 225гр на м2  матова сірий | м2 | 120 | 123,00  - | \_\_-\_\_  - | 14760 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 89 | & С112-25-  1-2  варіант 2 | ущільнювач поролоновий | м | 28 | 12,00  - | \_\_-\_\_  - | 336 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 90 | & С112-259-  11  варіант 1 | карнизна планка 240мм | шт | 14 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 1750 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 91 | & С112-259-  11  варіант 2 | торцева планка 240мм | шт | 17 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 2125 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 92 | & С112-259-  11  варіант 3 | планка примикання до стіни 240мм | шт | 7 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 875 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 93 | & С112-259-  11  варіант 4 | L планка підшивки 240мм | шт | 32 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 4000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 94 | & С112-259-  11  варіант 5 | стартова планка 100мм | шт | 32 | 11,00  - | \_\_-\_\_  - | 352 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 95 | & С112-259-  11  варіант 6 | Снігоутримувачі 250мм | шт | 14 | 90,00  - | \_\_-\_\_  - | 1260 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96 | & С11-1512-  4-Л  варіант 5 | профнастил 1мм | м2 | 24 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 3000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 97 | & С112-25-  1-2  варіант 3 | жолоб 4м | м | 28 | 65,00  - | \_\_-\_\_  - | 1820 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 98 | & С1С8-43-  18  варіант 1 | муфта жолоба | шт. | 6 | 103,00  - | \_\_-\_\_  - | 618 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 99 | & С1С8-43-  18  варіант 2 | заглушка | шт. | 4 | 51,00  - | \_\_-\_\_  - | 204 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 100 | & С1С8-43-  18  варіант 3 | воронка прохідна | шт. | 4 | 125,00  - | \_\_-\_\_  - | 500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 101 | & С1С8-43-  18  варіант 4 | гачок пвх | шт. | 54 | 85,00  - | \_\_-\_\_  - | 4590 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 102 | & С1С8-43-  18  варіант 5 | коліно | шт. | 12 | 67,00  - | \_\_-\_\_  - | 804 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 103 | & С111-826-  15  варіант 1 | труба 3м | м | 18 | 90,00  - | \_\_-\_\_  - | 1620 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 104 | & С1С8-43-  18  варіант 6 | утримувач труби 120мм | шт. | 15 | 50,00  - | \_\_-\_\_  - | 750 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 105 | & С1111-90-  11  варіант 1 | антисептик Титан 5л. | уп | 2 | 365,00  - | \_\_-\_\_  - | 730 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *106* | *ЕН15-77-3* | *Опорядження стель пластиковими*  *панелями* | *100м2* | *0,446* | *52260,49*  *24355,79* | *\_\_-\_\_*  *-* | *23308,18* | *10862,68* | *\_\_-\_\_*  *-* | *274,0300*  *-* | *122,22*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | | 133584,8 | 33123,38 | 55,86  38,08 |  | 382,6  0,45 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 133584,8 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 100405,56 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 33161,46 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 9018,62 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,66 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 808,56 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **142603,42** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | | **142603,42** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 628793,98 | 179084,37 | 2176,62  508,71 |  | 2051,33  5,2 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 628793,98 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 447532,99 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 179593,08 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 48619,3 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4258,04 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **677413,28** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **677413,28** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **2086,35** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **183851,12** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |